*	*

* * *
*	•
** * **

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání	

Příloha č. 1- Specifikace ESD pracoviště
1.1.1.4.8	ESO pracoviště

Předmět plnění veřejné zakázky:

Dodávka a instalace 2 ks ESO bezpečného pájecího, osazovacího a vývojového pracoviště dle ČSN EN 61340·5 1, splňující následující požadavky

•	ESO pracovní deska stolu min 1500x800 mm s odpovídající pevnou konstrukcí
•	Perforované vzpřímené profily pro uchycení držáků příslušenství ,osvětlení a balanceru min 900 mm
•	LED osvětlení v délce alespoň 900 mm
•	Perforovaný panel pro uchycení příslušenství min 900 x 500 mm
•	Napájecí lišta s min 8 zásuvkami (alespoň 16A)
•	Min 1x standardní police o rozměrech alespoň 900 x 300 mm
•	Min 1x lišta pro zavěšení ESO bezpečných plastových zásobníků
•	Min 5x plastový ESO zásobník o minimálních rozměrech 140 x 230 x 130 mm
•	Antistatická pracovní židle, s PU područkami; konstrukce židle, látka potahu, kolečka z vodivého materiálu s odporem 0,1MOhm nebo lepším, nosnost min 130 Kg

Popis produktu

Jedná se o ESO stůl s Konstrukci Premium který Je sestaven z následujicich modulů
•	Konstrukce ESO stolu Premium 1530 x 750 mm
•	Obdelniková ESO deska stolu 1530 x 800 mm
•	Peliorované vzpřímené profily 900 mm
•	Konstrukce pro osvětlenia balancer 900 mm
•	LED osvětleni 900 mm
•	Perforovaný panel 900 x 500 mm
•	Napájec í  lišta s 8 zásuvkami (16A)
•	Standardní police 900 x 300 mm
•	Lišta pro zavěšeni zásobníků 900 mm
•	sx Plastové ESO zasobnikv 140 x 230 x 130 mm

'i'

. . .

Popis produktu

1380 SYN C ANTISTATIC (ESO)

AntistaticKá pracovní židle s polyuretanovým ipodručKami. konstruovaná tak. aby směřovala statickou elektřinu od Jemného .
_dlouJost!ILého vybaveni._ elektronických komponentů a těkavých chemikálii. Všechny součásti židle. včetně speciální látky a koleček.jsou vodivé, měřený odpor:O, 1 MOhm, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), chromovanáocelova oaze. nosnost 130 kg. cena bez područek. Chromový křiž.

 výška židle	1191 - 108 cml	
šiřka sedáku	]157 cm	I	
vý ška  sedáku	1145 - 58 cm I	
Hloubka sedákull45 cm	I	
záruka	112 roky 	I