**Příloha č. 5**

**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Zvýšení dostupnosti sociálních služeb SASRD a NZDM Tunnel Vítkov – B – nákup automobilu |

# Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení automobilu.

# Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Specifikace parametru** | **Nabídka**   1. ANO 2. NE 3. Parametr (číselný údaj) |
| Výkon motoru minimálně | 81 kW | 88 kW |
| Výkon motoru maximálně | 120 kW |  |
| Kabina osádky je jednoprostorová s nejméně čtyřmi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné | ANO | ANO |
| Počet sedadel v kabině 9. Vnitřní prostor obsahuje tři řady sedadel orientovaných ve směru jízdy | ANO | ANO |
| **Další výbava:** |  |  |
| Kabina posádky je vybavena klimatizační jednotkou s rozvodem do druhé resp. Třetí řady a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. | ANO | ANO |
| Je umožněno otevírání bočních oken ve druhé resp. třetí řadě sedadel | ANO | ANO |
| Kabina posádky je vybavena autorádiem, automobilovou zásuvkou s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále zásuvkou USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro připojení nabíjecího prvku mobilního telefonu | ANO | ANO |
| Dveře do druhé řady sedadel a zadní dveře jsou osazeny nášlapy | ANO | ANO |
| Na vozidle jsou namontovány nosníky | ANO | ANO |
| Vozidlo je vybaveno předními mlhovými světly, vyhřívanými zpětnými zrcátky a parkovacím asistentem s kamerou | ANO | ANO |
| Zavazadlový prostor je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí nejméně 120l l a hmotností nejméně 30 kg | ANO | 1m3 |
| Vozidlo je s náhonem předních kol a je vybaveno zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením | ANO | ANO |
| Součástí vozidla je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Příslušenství potřebné pro výměnu kola vč. plnohodnotného náhradního kola je součásti vozidla | ANO | ANO |
| Sada rezervních pneumatik léto/zima | ANO | ANO |
| **Záruka, platební podmínky a termín dodání:** |  |  |
| Záruka 24 měsíců | ANO | ANO |
|  |  |  |
| **Ostatní požadavky** | | |
| Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení | ANO | ANO |
| Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze vybavení v českém jazyce | ANO | ANO |
| Musí se jednat o nové vybavení | ANO | ANO |

1. **Požadavky na zpracování této přílohy**
2. dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
3. k této vyplněné příloze bude doloženo:
4. technická dokumentace a fotodokumentace.