Interni údaje objednatele •

evermax.cz

Nabídka č. NV380165

Odběratel: ČVUT UTEF

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název DPS: | InterfaceBoard MAPD |  |  |
| Osazení SMD | ks  3 | Cena ks | Cena celkem |
| Materiál ablono lech | 3  1 |  | Kč |
| odklad  V 'roba DPS — filmové  V 'roba DPS | 1 |  | oo  Kč  oo  Kč |
| pří rava dat  Pří rava v 'rob | 1  1 |  | oo  Kč |
| Cena celkem |  |  |  |

'Šablonový plech', 'Výroba DPS — filmové podklady' a 'Příprava dat' jsou jednorázové náklady, při opakované výrobě se neúčtují.

'Příprava výroby' se účtuje pň každé vyráběné sérii.

Standardně provádíme automatové osazení SMD součástek a ruční pájení vývodových součástek. Při výrobě používáme bezoplachová tavidla a osazené DPS nemyjeme.

Cena osazení SMD je kalkulována dle dodaných podkladŮ a platí při dodržení našich technologických požadavků.

Platnost nabídky je 30 dnů, ceny dodávaného materiálu platí s výhradou meziprodeje.

Termín dodání: 5-6 týdnů

Dne: 18. 12. 2018

Vystavil: