**VU 19-0400**

**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace**

* Airbag řidiče a spolujezdce
* Dobíjení akumulátorů střídavým proudem (AC) z běžné elektrické zásuvky
* Dobíjení akumulátorů z Wallboxu max. 32 A AC
* Dobíjení akumulátorů z rychlonabíječky DC
* Dojezd homologovaný provoz město min. 200 km na jedno nabití
* Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
* Elektricky ovládaná přední okna
* Elektrický posilovač řízení
* Integrovaná navigace s dotykovým displejem
* Kapacita akumulátoru minimálně 25 kWh
* Max. rychlost minimálně 130 km/h
* Počet osob min. 4
* Sada na opravu pneu nebo dojezdová pneu nebo rezervní pneu
* Výkon motoru min 80 kW
* Výškově nastavitelný volant
* Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
* Zadní parkovací senzory (asistent)
* Dělená sklopná zadní sedadla
* Dobíjecí kabel

Dodavatel je povinen dodat nový vůz.

Dodavatel může nabídnout i vyšší parametry než jsou uvedené minimální hodnoty, avšak nesmí překročit maximální předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou zadavatelem.