|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace - výroba lightboxu a 3D písmen** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **objednavatel:** | | Děčínská sportovní, p.o. | |  | **Datum:** | 06.12.2019 | |  |  |  |  |  |
| **adresa:** |  | Oblouková 1400, 405 02 Děčín | |  | **Zpracoval:** | Martina Zichová, MK Mont s.r.o. | |  |  |  |  |  |
| **kontaktní osoba:** | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Hana Bayerová |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Umístění na štít vedle schodiště KRUHOVÝ LIGHTBOX** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| rozměr - průměr kruhu 1,2m | | | | | **Cena/MJ** | **počet** | **cena celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Kompletní výroba lightboxu "AQUAHOTEL" | | Světelný Lightbox bude tvořit boční hliníkové plechy tloušťky 1mm a hloubky **80 mm.** Boky lightboxu v barvě podkladu ostění (doplnit č. barvy). Zadní část tvarovek bude tvořit pěněné PVC tloušťky 13 mm, na které budou z vnitřní strany tvarovek připevněny LED světelné moduly SMD 3x5050 bílá. Celý lightbox bude čelně prosvícen, osazen LED světelným systémem. Lightbox bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní **fólií v barvách loga (.......)**. Lightbox bude spínán pomocí soumrakového čidla. Trafo značky Meanwell. **Včetně soumrakového čidla.** | | | | 41 442 Kč | 1 | 41 442 Kč |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za výrobu Lightboxu bez DPH** | | | | | | | **41 442 Kč** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Umístění v ul. Ploučnická 3D PÍSMENA** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozměr - d. 546 cm x v. 60 cm x 8 cm | | | | | **Cena/MJ** | **počet** | **cena celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Kompletní výroba 3D NÁPISU"AQUAHOTEL" | | 3D písmena budou tvořit boční hliníkové plechy tloušťky 1mm a hloubky **80 mm.** Boky lightboxu v barvě podkladu ostění (doplnit č. barvy). Zadní část tvarovek bude tvořit pěněné PVC tloušťky 13 mm, na které budou z vnitřní strany tvarovek připevněny LED světelné moduly SMD 3x5050 bílá. Celá 3D písmena budou čelně prosvícena, osazena LED světelným systémem. Lightbox bude zaklopen opálovým LED akrylátem s polepem řezanou translucentní **fólií v barvách loga (.......)**. Lightbox bude spínán pomocí soumrakového čidla. Trafo značky Meanwell. Včetně soumrakového čidla. | | | | 87 146 Kč | 1 | 87 146 Kč |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za výrobu 3D písmen bez DPH** | | | | | | | **87 146 Kč** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za logo v kruhu a 3D nápis bez DPH** | | | | | | | **128 588 Kč** |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za logo v kruhu a 3D nápis VČETNĚ DPH 21%** | | | | | | | **155 591 Kč** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |