|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | |  |
| Název stavby: | | | **SSL OZP p.o. Denní stacionář,Broučkova Zlín** | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | |  |
|  |
| Druh stavby: | | | Technika prostředí staveb-zdravotechnika | Začátek výstavby: | |  | Projektant: |  | |  |
|  |
| Lokalita: | | | Zlín | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: | m-MODULZLÍN, s.r.o. | |  |
|  |
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | | 12.12.2019 | Zpracoval: | Ing. Štěpán Doležal | |  |
|  |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Náklady (Kč)** | | |  |
|  |  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Dodávka Montáž Celkem** | | |  |
| **721 Vnitřní kanalizace**  **31 649,18 25 617,92 57 267,10** | | | | | | | | | |  |
| 1 |  | 721-1009 PC | Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138 | ks | 6,00 | 821,70 | 4 238,24 | 691,96 | 4 930,20 |  |
|  |  |  | do zdiva  výkres č.1-3,1-4 6x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 721-1020 PC | Připojovací koleno WC,DN 100 | ks | 4,00 | 341,00 | 1 052,91 | 311,09 | 1 364,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4 4x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 721-1109 PC | Přivzdyšňovací ventil DN 40 HL 904 | ks | 6,00 | 506,00 | 2 905,77 | 130,23 | 3 036,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4 6x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | 721-1300 PC | Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100 | ks | 10,00 | 66,00 | 587,67 | 72,33 | 660,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-4 10x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | 721-1301 PC | Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 50 | ks | 10,00 | 66,00 | 577,50 | 82,50 | 660,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-4 10x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  | 721170967 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 | kus | 1,00 | 418,00 | 116,26 | 301,74 | 418,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 15,00 | 8,80 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |  |
|  |  |  | 15x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 15,00 | 16,50 | 0,00 | 247,50 | 247,50 |  |
|  |  |  | 15x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  | 721176101 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 16,00 | 154,00 | 972,35 | 1 491,65 | 2 464,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 16x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  | 721176102 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3,00 | 154,00 | 157,00 | 305,00 | 462,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 3x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | 721176103 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8,00 | 154,00 | 400,19 | 831,81 | 1 232,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 8x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2,00 | 345,40 | 214,05 | 476,75 | 690,80 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  | 721176113 | Potrubí HT odpadní zavěšené pod sropem D 50 x 1,8 mm | m | 44,00 | 286,00 | 5 104,37 | 7 479,63 | 12 584,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 44x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  | 721176114 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 12,00 | 352,00 | 1 482,14 | 2 741,86 | 4 224,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 12x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 21,00 | 385,00 | 3 383,48 | 4 701,52 | 8 085,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3,1-4 21x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | 721176116 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 11,00 | 814,00 | 5 826,48 | 3 127,52 | 8 954,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-4 11x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 |  | 721194103 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 6,00 | 71,50 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4 6x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 6,00 | 71,50 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4 6x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 |  | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5,00 | 71,50 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4 5x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 20 |  | 721220801 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 2,00 | 55,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |  |
|  |  |  | 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  | 721223423 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N | kus | 2,00 | 1 485,00 | 2 739,24 | 230,76 | 2 970,00 |  |
|  |  |  | mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm výkres č.1-3,1-4 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  | 721273150 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 | kus | 2,00 | 990,00 | 1 891,52 | 88,48 | 1 980,00 |  |
|  |  |  | přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres č.1-4 2x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.* | | | | | | |  |
| 23 |  | 721290821 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m | t | 0,06 | 385,00 | 0,00 | 23,10 | 23,10 |  |
|  |  | *komentář:* | *vodorovně do 100 m* | | | | | | |  |
| 24 |  | 721300922 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 5,00 | 165,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 5x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **722 Vnitřní vodovod**  **25 720,89 25 915,51 51 636,40** | | | | | | | | | |  |
| 25 |  | 722-73 PC | Rohový ventil s filtrem 1/2" | ks | 16,00 | 352,00 | 4 584,19 | 1 047,81 | 5 632,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-5 16x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  | 722-922 PC | Hygienický rozbor vody | soub | 1,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 722131913 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 | soubor | 1,00 | 715,00 | 331,81 | 383,19 | 715,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 30,00 | 15,40 | 0,00 | 462,00 | 462,00 |  |
|  |  |  | 30x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 29 |  | 722178711 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm | m | 18,00 | 201,30 | 1 419,76 | 2 203,64 | 3 623,40 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3.1-5 generováno počítačem 18x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.* | | | | | | |  |
| 30 |  | 722178712 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm | m | 63,00 | 223,30 | 6 411,09 | 7 656,81 | 14 067,90 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3.1-5 generopváno počítačem 18x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 31 |  | 722178713 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm | m | 33,00 | 293,70 | 5 179,36 | 4 512,74 | 9 692,10 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2,1-3.1-5 generopváno počítačem 33x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 32 |  | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm | m | 18,00 | 41,80 | 330,08 | 422,32 | 752,40 |  |
|  |  |  | vnitřní průměr 22 mm výkres č.1-2,1-3.1-5 generopváno počítačem 18x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.* | | | | | | |  |
| 33 |  | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm | m | 63,00 | 44,00 | 1 297,19 | 1 474,81 | 2 772,00 |  |
|  |  |  | vnitřní průměr 25 mm výkres č.1-2,1-3.1-5 generopváno počítačem 63x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.* | | | | | | |  |
| 34 |  | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm | m | 33,00 | 39,60 | 622,50 | 684,30 | 1 306,80 |  |
|  |  |  | vnitřní průměr 32 mm výkres č.1-2,1-3.1-5 generopváno počítačem 33x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.* | | | | | | |  |
| 35 |  | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 23,00 | 123,20 | 0,00 | 2 833,60 | 2 833,60 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-5 23x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 36 |  | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1,00 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 49,50 |  |
|  |  |  | 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 37 |  | 722212440 | Štítky orientační na zeď | soubor | 1,00 | 214,50 | 134,01 | 80,49 | 214,50 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 38 |  | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 23,00 | 121,00 | 1 358,13 | 1 424,87 | 2 783,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-5 23x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 722223131 | Kohout vod.kul.vyp.,komplet, DN 15 | kus | 2,00 | 203,50 | 335,29 | 71,71 | 407,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40 |  | 722237121 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 | kus | 2,00 | 225,50 | 301,35 | 149,65 | 451,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 41 |  | 722237123 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 | kus | 3,00 | 390,50 | 914,36 | 257,14 | 1 171,50 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-5 3x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 42 |  | 722260811 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 | kus | 1,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 71,50 |  |
|  |  |  | 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 43 |  | 722264113 | Vodoměr bytový SV Residia JET DN 20x130 mm, Qn 1,5 | kus | 1,00 | 495,00 | 386,73 | 108,27 | 495,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2.1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.* | | | | | | |  |
| 44 |  | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 114,00 | 8,80 | 182,34 | 820,86 | 1 003,20 |  |
|  |  |  | 114x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 45 |  | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 114,00 | 11,00 | 62,70 | 1 191,30 | 1 254,00 |  |
|  |  |  | 114x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 46 |  | 722290821 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0,01 | 900,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |  |
|  |  | *komentář:* | *vodorovně do 100 m* | | | | | | |  |
| **724 Strojní vybavení**  **4 333,24 286,76 4 620,00** | | | | | | | | | |  |
| 47 |  | 724-105 PC | Cirkulační čerpadlo TUV- UP15-14 BA 80 | ks | 1,00 | 4 620,00 | 4 333,24 | 286,76 | 4 620,00 |  |
|  |  |  | s funkcí COMFORT AUTOADAPT H=0,6m -Q=0,30m3/hod výkres č.1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **725 Zařizovací předměty**  **60 155,90 11 806,34 71 889,40** | | | | | | | | | |  |
| 48 |  | 725-012 PC | Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m | sada | 2,00 | 715,00 | 1 282,84 | 220,00 | 1 430,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 49 |  | 725-99 PC | Prodlužovací nástavec na pákovou baterii | ks | 3,00 | 198,00 | 563,28 | 30,72 | 594,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-5 3x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 50 |  | 725014141 | Klozet závěsný ZTP syst.Rimless + sedátko, bílý | soubor | 3,00 | 6 153,40 | 16 867,86 | 1 592,34 | 18 460,20 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 3x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *Klozet závěsný pro ZTP s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.* | | | | | | |  |
| 51 |  | 725014173 | Klozet závěsný syst. Rimless + sedátko, bílý | soubor | 1,00 | 5 117,20 | 4 777,57 | 339,63 | 5 117,20 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se* | | | | | | |  |
| 52 |  | 725017153 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 3,00 | 2 851,20 | 6 341,67 | 2 211,93 | 8 553,60 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 3x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *komentář:* | *Forma byla změněna, umyvadlo se nyní upevňuje na šrouby.* | | | | | | |  |
| 53 |  | 725017163 | Umyvadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé | soubor | 1,00 | 2 095,50 | 1 422,48 | 673,02 | 2 095,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 54 |  | 725019103 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mžížkou | soubor | 1,00 | 5 372,40 | 4 731,94 | 640,46 | 5 372,40 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 55 |  | 725110814 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 4,00 | 275,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
|  |  |  | 4x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 56 |  | 725210821 | Demontáž umyvadel s výtokovými armaturami | soubor | 1,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 57 |  | 725240811 | Demontáž sprch | soubor | 2,00 | 396,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 |  |
|  |  |  | 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 58 |  | 725314290 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 2,00 | 198,00 | 251,75 | 144,25 | 396,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 59 |  | 725319101 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1,00 | 385,00 | 261,17 | 123,83 | 385,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 60 |  | 725334301 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 1,00 | 275,00 | 230,08 | 44,92 | 275,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3.1-4 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 61 |  | 725530151 | Ventil pojistný TE 1847 DN 20 | kus | 1,00 | 781,00 | 655,35 | 125,65 | 781,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 62 |  | 725534223 | Ohřívač elek. zásob. závěsný OKCE 80 | soubor | 1,00 | 8 662,50 | 7 457,18 | 1 205,32 | 8 662,50 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 63 |  | 725540802 | Demontáž zásobníků el.ohřívačů 50 l | soubor | 1,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |  |
|  |  |  | 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 64 |  | 725823111 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 4,00 | 1 518,00 | 5 456,15 | 615,85 | 6 072,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-5 4x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 65 |  | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 2,00 | 1 782,00 | 3 173,92 | 390,08 | 3 564,00 |  |
|  |  |  | delší výtok výkres č.1-3,1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 66 |  | 725825114 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 1,00 | 2 343,00 | 2 108,88 | 234,12 | 2 343,00 |  |
|  |  |  | standardní výkres č.1-3,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 67 |  | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 2,00 | 2 343,00 | 4 020,39 | 665,61 | 4 686,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-5 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 68 |  | 725860184 | Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm | kus | 1,00 | 506,00 | 488,81 | 17,19 | 506,00 |  |
|  |  |  | podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 " výkres č.1-3,1-1,1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *komentář:* | *Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky.* | |  |  | | | |  |
| 69 |  | 725980113 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 1,00 | 154,00 | 64,58 | 89,42 | 154,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **726 Instalační prefabrikáty** | | | | |  | **29 402,78 3 160,52 32 563,30** | | | |  |
| 70 |  | 726211321 | Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm | soubor | 1,00 | 6 435,00 | 5 706,64 | 728,36 | 6 435,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4,1-5 1x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 71 |  | 726211331 | Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm | soubor | 3,00 | 6 435,00 | 17 646,79 | 1 658,21 | 19 305,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4,1-5 3x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 72 |  | 726212367 | Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku | soubor | 1,00 | 6 823,30 | 6 049,35 | 773,95 | 6 823,30 |  |
|  |  |  | výkres č.1-3,1-4,1-5 1x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** | | | | |  | **1 582,06 815,94 2 398,00** | | | |  |
| 73 |  | 767-1001 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 20 mm | m | 9,00 | 41,80 | 230,57 | 145,63 | 376,20 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 9x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 74 |  | 767-1003 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 25 mm | m | 13,00 | 50,60 | 432,27 | 225,53 | 657,80 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 13x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 75 |  | 767-1004 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 32 mm | m | 20,00 | 68,20 | 919,22 | 444,78 | 1 364,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 20x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **H721 Vnitřní kanalizace** | | | | |  | **0,00 972,40 972,40** | | | |  |
| 76 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % | | | | | 520,00 | 1,87 0,00 972,40 972,40 | | | |  |
| **H722 Vnitřní vodovod** | | | | |  | **0,00 619,08 619,08** | | | |  |
| 77 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % | | | | | 469,00 | 1,32 0,00 619,08 619,08 | | | |  |
| **H724 Strojní vybavení** | | | | |  | **0,00 32,34 32,34** | | | |  |
| 78 998724201 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m % | | | | | 42,00 | 0,77 0,00 32,34 32,34 | | | |  |
| **H725 Zařizovací předměty** | | | | |  | **0,00 215,49 215,49** | | | |  |
| 79 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % | | | | | 653,00 | 0,33 0,00 215,49 215,49 | | | |  |
| **H726 Instalační prefabrikáty** | | | | |  | **0,00 97,68 97,68** | | | |  |
| 80 998726221 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m % | | | | | 296,00 | 0,33 0,00 97,68 97,68 | | | |  |
| **H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** | | | | |  | **0,00 4 158,00 4 158,00** | | | |  |
| 81 |  | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | ks | 1,00 | 4 158,00 | 0,00 4 158,00 | | 4 158,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | | **226 469,19** |  |
| *Poznámka:* | |  | konstrukce zanečnické uchyceni potrubí 3.780.- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební rozpočet - rekapitulace | | | | | |
| Název stavby: | **SSL OZP p.o. Denní stacionář,Broučkova Zlín** | | Objednatel: |  |  |
| Druh stavby: | Technika prostředí staveb-zdravotechnika | | Projektant: |  |  |
| Lokalita: | Zlín | | Zhotovitel: | m-MODULZLÍN, s.r.o. |  |
| Zpracoval: | Ing. Štěpán Doležal | | Zpracováno dne: | 12.12.2019 |  |
| **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **Náklady (Kč) - dodávka** | **Náklady (Kč) - Montáž** | **Náklady (Kč) - celkem** |
|  | 721 | Vnitřní kanalizace | 31 649,18 | 25 617,92 | 57 267,10 |
|  | 722 | Vnitřní vodovod | 25 720,89 | 25 915,51 | 51 636,40 |
|  | 724 | Strojní vybavení | 4 333,24 | 286,76 | 4 620,00 |
|  | 725 | Zařizovací předměty | 60 155,90 | 11 806,34 | 71 889,40 |
|  | 726 | Instalační prefabrikáty | 29 402,78 | 3 160,52 | 32 563,30 |
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 1 582,06 | 815,94 | 2 398,00 |
|  | H721 | Vnitřní kanalizace | 0,00 | 972,40 | 972,40 |
|  | H722 | Vnitřní vodovod | 0,00 | 619,08 | 619,08 |
|  | H724 | Strojní vybavení | 0,00 | 32,34 | 32,34 |
|  | H725 | Zařizovací předměty | 0,00 | 215,49 | 215,49 |
|  | H726 | Instalační prefabrikáty | 0,00 | 97,68 | 97,68 |
|  | H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem:** | **226 469,19** |