|  |  |
| --- | --- |
| Stavební rozpočet |  |
| Název stavby: | **SSL OZP p.o. Denní stacionář,Broučkova Zlín** | Doba výstavby: |   | Objednatel: |   |  |
|  |
| Druh stavby: | Technika prostředí staveb-vytápění | Začátek výstavby: |  | Projektant: |   |  |
|  |
| Lokalita: | Zlín | Konec výstavby: |   | Zhotovitel: | m-MODULZLÍN, s.r.o. |  |
|  |
| JKSO: |   | Zpracováno dne: | 15.12.2019 | Zpracoval: | Ing. Štěpán Doležal |  |
|  |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  | **Náklady (Kč)** |  | **Hmotnost (t)** |  |
|   |   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** |  |
|  **713 Izolace tepelné**   | **528,00** | **392,00** |  **920,00 0,00** |  |
| 1 |  | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm | m | 22,00 | 33,60 | 396,00 | 308,00 | 739,20 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
|  |  |  | vnitřní průměr 15 mm výkres č.1-2 9x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  *komentář:* | *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.* |  |  |  |  |
| 2 |  | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm | m | 6,00 | 37,80 | 132,00 | 84,00 | 226,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | vnitřní průměr 18 mm výkres č.1-2 6x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  *komentář:* | *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.* |  |  |  |  |
|  **733 Rozvod potrubí**   | **3 769,66** | **3 861,74** |  **7 631,40 0,02** |  |
| 3 |  | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 4,00 | 66,15 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 4x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 | kus | 2,00 | 414,75 | 391,54 | 437,96 | 829,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 2x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 733163102 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 22,00 | 220,50 | 2 531,45 | 2 319,55 | 4 851,00 | 0,00 | 0,02 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 22x1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  *komentář:* | *V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.* |  |  |  |  |
| 6 |  | 733163103 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 6,00 | 246,75 | 842,07 | 638,43 | 1 480,50 | 0,00 | 0,01 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 6x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  *komentář:* | *V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.* |  |  |  |  |
| 7 |  | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 28,00 | 7,35 | 4,60 | 201,20 | 205,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 28x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **734 Armatury**   | **3 001,55** | **360,55** |  **3 362,10 0,00** |  |
| 8 |  | 734-90 PC | Ventil pro tělesa M -typ HM rohový bílý | ks | 2,00 | 1 681,05 | 3 001,55 | 360,55 | 3 362,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | výkres č.1-2 2x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **735 Otopná tělesa**   | **5 313,27** | **4 432,83** |  **9 746,10 0,03** |  |
| 9 |  | 735171174 | Těleso trub. koupelnové Comfort-M KRTM 1820.600 | kus | 2,00 | 2 952,60 | 5 313,27 | 591,93 | 5 905,20 | 0,02 | 0,03 |  |

2



3

|  |
| --- |
| Stavební rozpočet - rekapitulace |
| Název stavby: | **SSL OZP p.o. Denní stacionář,Broučkova Zlín** | Objednatel: |   |  |  |
| Druh stavby: | Technika prostředí staveb-vytápění | Projektant: |   |  |  |
| Lokalita: | Zlín | Zhotovitel: | m-MODULZLÍN, s.r.o. |  |  |
| Zpracoval: | Ing. Štěpán Doležal | Zpracováno dne: | 15.12.2019 |  |  |
| **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **Náklady (Kč) - dodávka** | **Náklady (Kč) - Montáž** | **Náklady (Kč) - celkem** | **Celková hmotnost (t)** |
|  | 713 | Izolace tepelné | 528,00 | 392,00 | 920,00 | 0,00 |
|  | 733 | Rozvod potrubí | 3 769,66 | 3 861,74 | 7 631,40 | 0,02 |
|  | 734 | Armatury | 3 001,55 | 360,55 | 3 362,10 | 0,00 |
|  | 735 | Otopná tělesa | 5 313,27 | 4 432,83 | 9 746,10 | 0,03 |
|  | 783 | Nátěry | 5 404,94 | 9 025,00 | 14 429,94 | 0,03 |
|  | H733 | Rozvod potrubí | 0,00 | 205,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | H734 | Armatury | 0,00 | 17,81 | 17,81 | 0,00 |
|  | H735 | Otopná tělesa | 0,00 | 292,32 | 292,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem:** | **36 399,67** |  |

4