**Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. PK 3420/2019**

**Pražská konzervatoř - Nákup varhan do odborné učebny.**

Traktura: mechanická tónová i rejstříková

Počet manuálů: 3

Rozsah minimálně: manuál - C až a3

Pedál - C až g1

Žaluziový stroj: III. Manuál

Minimální rejstříkové obsazení:

Pedál: Subbas 16´, 8´, (4´)

I.manuál (HW): 8´, 4´, 2´

II.manuál (Pos.): 8´, 4´, 2´

III.manuál (Schw.): 8´, 4´

+ jeden nespecifikovaný alikvót (možno i dvojřadý)

+ jeden jazykový rejstřík

Předpokladem nástroje je zvuková samostatnost s minimálně jedním jazykovým a alikvótním hlasem a žaluzií. Je možné využít transmise a extenze.

Ponechání místa pro vzdušnice pro případnou dostavbu dalších rejstříků

Spojky – nožní šlapky (II./I., III./I., III./II., I./P, II./P, III./P)

Součástí nástroje bude osvětlení notového pultu a pedálu a stavitelná varhanní lavice.