*Specifikace tisku publikace pro DNS – příloha k žádance*



**Název položky:** **katalog VYD**

Název publikace: Katalog odd. vydavatelství a tiskových služeb 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autor: | kolektiv | |  |  |  |  |  |
|  | **Pracoviště:** | **UK/VYD** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **počet ks** | **250 ks** | |  |  |  |  |  |
|  | **formát** | **A5** | **orientace papíru** | | | na výšku | na šířku |  |
|  | **vazba** | **V1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **obálka** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papír | gramáž v g- **200** **až 250** **g** | | | typ papíru **–** **křídový papír** | |  |  |
|  | barevnost obálky |  | černobíle | barevně | |  |  |  |
|  | potisk obálky |  | jednostranně | oboustranně *(tisk i na vnitřní straně obálky)* | | |  |  |
|  | lamino obálky |  | ano | ne |  |  |  |  |
|  |  |  | matné lamino |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lesklé lamino |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jednostranné | oboustranné lamino | | |  |  |
|  | lak obálky |  | ano | ne |  |  |  |  |
|  |  |  | jednostranné | oboustranné lakování obálky | | |  |  |
|  | tisk na hřbetu |  | ano | ne |  |  |  |  |



další specifikace: **obálka s** **klopami,** **šířku klopy bude 70 mm, tzn. výsledný formát obálky je** **(70+148+148+70) x 210 mm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **vnitřní blok** |  |  |  |  |
| počet stran | **36 str.** |  |  |  |
| papír | gramáž v g- **100 až 120 g** | | typ papíru **–** **křídový papír** | |
| barevnost vnitřního bloku publikace: | | barevně 4/4 | |  |
| v textu | jsou | nejsou obrázky, grafy, fotografie apod. | | |
| spadávka textu: | ano | ne |  |  |
| další specifikace: |  |  |  |  |
| **technologie tisku** | digitální | ofsetový | | na technologii nezáleží |
| **zkušební výtisk** | ano | ne |  |  |
|  | tištěný: | svázaný | | nesvázaný |
|  | elektronický |  |  |  |
| Po případné opravě | budu | nebudu chtít další zkušební výtisk | | |
|  | tištěný: | svázaný | | nesvázaný |
|  | elektronický |  |  |  |



*Stránka 1 z 2*

*Specifikace tisku publikace pro DNS – příloha k žádance*



Zkušební nátisk bude dodán do **3** pracovních dnů od dodání tiskových dat, popř. od dodání opravených dat

1. případě požadavku dalšího zkušebního výtisku. *Z* *předešlých zkušeností je známo, že zkušební výtisk bývá dodáván v rozmezí 2-3 dnů.*

Po schválení zkušebního výtisku, popř. po dodání tiskových dat, kdy nepožaduji zkušební výtisk, žádám, aby

byla hotová zakázka dodána do **14** dnů *(berte prosím v úvahu, že např. u pevné vazby bývá nereálné dodání zakázky do týdne či dvou)* a to na

adresu: **Západočeská univerzita v Plzni, Prodejna skript, Univerzitní** **18, 301 00** **Plzeň**.

další specifikace:

**předpokládaná/maximální cena zakázky**

Současná jednotková cena bez DPH **40,00** *(předpokládaná cena)*


Maximální jednotková cena bez DPH **55,00** *(vyplňte v případě, že na zakázku máte určitou* *finanční částku, kterou nemůžete překročit, tento limit* *by však měl být adekvátní k Vašemu požadavku, při podhodnocení se může stát, že nikdo na výzvu nebude reagovat.)*

Ing.

Denisa

Tichá

Digitálně podepsal Ing. Denisa Tichá



DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-65141784, o=pro

Danter - reklama a potisk s.r.o. [IČ

65141784], ou=3, cn=Ing. Denisa

Tichá, sn=Tichá,

givenName=Denisa,

serialNumber=P462292,

title=jednatel

Datum: 2020.01.28 09:15:44 +01'00'

*Stránka 2 z 2*