**Dodavatel:**

DONAU LAB, s.r.o.

Třebohostická 14

100 00 Praha 10

IČO: 45244651 DIČ: CZ45244651

**Odběratel:**

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5

160 00 Praha 6

VZ: INFRASTRUKTURA\_Sestava 8 kusů chromatografů s příslušenstvím

**Příloha č 1: Technická specifikace:**

**Chromatografický systém č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Produkt** | **Ks** |
| 11C85000 | Pure C-850 FlashPrep BÜCHI* UV/VIS (200 – 800 nm)
* ELSD
 | 2 |
| 11066676 | Pure rack type 5Rack for 18 x 150 mm glass tubes | 8 |
| 148623410 | Glass tubes 18 x 150 mm 500 pcs | 2 |
| 11069285 | Solvent bottle platform kit | 2 |
| 11068975 | Solid loader 15 g setincl. adapter set, sleeve, 20 pcs tubes and 40 psc frits | 2 |
| 145146130 | FlashPure ID Silica 4 g (20 ks) | 2 |
| 145146131 | FlashPure ID Silica 12 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 20 ks(typická navážka směsy k dělení: 12 mg až 2,4 g) | 2 |
| 145165730 | FlashPure ID Silica 24 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 15 ks(typická navážka směsy k dělení: 24 mg až 4,8 g) | 2 |
| 145152990 | FlashPure ID C18 (40 μm) 4 g, typická navážka směsy k dělení: 5 mg až 0,2 g (1 ks) | 4 |
| 145152103 | FlashPure ID C18 (40 μm) 12 g, typická navážka směsy k dělení: 15 mg až 0,6 g (1 ks) | 4 |
| 145171532 | FlashPure ID C18, 24 g, 1 ks(typická navážka směsy k dělení: 38 mg až 1,2 g) | 4 |
| 148634331 | FlashPure Empty Solid Loader 12g incl. frits, 20pcs | 2 |
| 148634340 | FlashPure Empty Solid Loader 20g incl. frits, 20pcs | 2 |
| 11068476 | Pure sample loop 2ml | 2 |
| P/N 1520C000PS050 | Preparative column 150 x 20 mm ProntoSIL 60-5-Si  5 µm | 2 |
| P/N 1520E180PK050 | Preparative column 150 x 20 mmProntoSIL KromaPlus 100 C18 5 µm | 2 |

**Chromatografický systém č. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Produkt** | **Ks** |
| 11702844 | Pure C-815 Flash BÜCHI* UV/VIS (200 – 800 nm)
* ELSD
 | 3 |
| 11066676 | Pure rack type 5Rack for 18 x 150 mm glass tubes | 12 |
| 148623410 | Glass tubes 18 x 150 mm 500 pcs | 3 |
| 11069285 | Solvent bottle platform kit | 3 |
| 11068975 | Solid loader 15 g setincl. adapter set, sleeve, 20 pcs tubes and 40 psc frits | 3 |
| 145146130 | FlashPure ID Silica 4 g (20 ks) | 3 |
| 145146131 | FlashPure ID Silica 12 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 20 ks(typická navážka směsy k dělení: 12 mg až 2,4 g) | 3 |
| 145165730 | FlashPure ID Silica 24 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 15 ks(typická navážka směsy k dělení: 24 mg až 4,8 g) | 3 |
| 145152990 | FlashPure ID C18 (40 μm) 4 g, typická navážka směsy k dělení: 5 mg až 0,2 g (1 ks) | 6 |
| 145152103 | FlashPure ID C18 (40 μm) 12 g, typická navážka směsy k dělení: 15 mg až 0,6 g (1 ks) | 6 |
| 145171532 | FlashPure ID C18, 24 g, 1 ks(typická navážka směsy k dělení: 38 mg až 1,2 g) | 6 |
| 148634331 | FlashPure Empty Solid Loader 12g incl. frits, 20pcs | 3 |
| 148634340 | FlashPure Empty Solid Loader 20g incl. frits, 20pcs | 3 |

**Chromatografický systém č. 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Produkt** | **Ks** |
| 11702845 | Pure C-810 Flash BÜCHI* UV/VIS (200 – 800 nm)
 | 3 |
| 11066676 | Pure rack type 5Rack for 18 x 150 mm glass tubes | 12 |
| 148623410 | Glass tubes 18 x 150 mm 500 pcs | 3 |
| 11069285 | Solvent bottle platform kit | 3 |
| 11068975 | Solid loader 15 g setincl. adapter set, sleeve, 20 pcs tubes and 40 psc frits | 3 |
| 145146130 | FlashPure ID Silica 4 g (20 ks) | 3 |
| 145146131 | FlashPure ID Silica 12 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 20 ks(typická navážka směsy k dělení: 12 mg až 2,4 g) | 3 |
| 145165730 | FlashPure ID Silica 24 g, 35 - 45 μm, 53 - 80 Å, 15 ks(typická navážka směsy k dělení: 24 mg až 4,8 g) | 3 |
| 145152990 | FlashPure ID C18 (40 μm) 4 g, typická navážka směsy k dělení: 5 mg až 0,2 g (1 ks) | 6 |
| 145152103 | FlashPure ID C18 (40 μm) 12 g, typická navážka směsy k dělení: 15 mg až 0,6 g (1 ks) | 6 |
| 145171532 | FlashPure ID C18, 24 g, 1 ks(typická navážka směsy k dělení: 38 mg až 1,2 g) | 6 |
| 148634331 | FlashPure Empty Solid Loader 12g incl. frits, 20pcs | 3 |
| 148634340 | FlashPure Empty Solid Loader 20g incl. frits, 20pcs | 3 |

Datum vystavení: 12. 12. 2019

Dodací lhůta: do 10 týdnů od účinnosti smlouvy

Platební podmínky: splatnost faktury 30 dní

Záruční lhůta: 2 roky

Dodací podmínky: DDP Praha 6 (Ústav organické chemie, Technická 5, Praha 6)

Dokumentace: Předávací protokol, CE certifikát, návod k obsluze v aj/čj

Servis: DONAU LAB, s.r.o., technici proškoleni přímo u výrobce

 xxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxx

 DONAU LAB, s.r.o.