# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004607** (uvádějte při fakturaci) Číslo dodavatele: 200009

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31970 (uvádějte při fakturaci)

**I/26, I/27 kontrola nádrží**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Obchodní jméno: BIO SYSTÉM spol. |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | s r.o. |
| Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Adresa: Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň |
| Bankovní spojení: ČNB | Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | Číslo účtu: 250302001/5500IČO: 25227092 |
| IČO: 65993390DIČ: CZ65993390 | DIČ: CZ25227092Kontaktní osoba: Bc. Jan Rupert  Tel.: 739 338 743 |

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo plnění:** jedná se o 16 lokalit na sil. I/26, I/27 v Plzeňském kraji

Kontaktní osoba Objednatele: Ladislava Martínková, tel. 377 333 761, e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Weber, 377 333 744, e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním

objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta**: dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás**: zajištění kontroly stavu vodních děl (DUN, RN, ORL, kalníků) silnic I/26 a I/27 v Plzeňském kraji

**Lhůta plnění: předpoklad 24 měsíců (březen 2020 — březen 2022)**

**Celková hodnota objednávky v Kč:** **Cena bez DPH: 228.760,00**

 **DPH 21%: 48.039,60**

**Cena celkem s DPH: 276.799,60**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele lad islavü.lżłaržirkov•cutcrsd.cž'.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace služeb

Příloha č. 2 — Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 07-02-2020 V Plzni dne 06.02.2020

Za Objednatele: Za Dodavatele:

## Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Jedná se o zajištění kontroly stavu vodních děl (DUN, RN, ORL, kalníků) silnic I/26 a I/27 v Plzeňském kraji.

Kontrola zahrnuje:

* fyzickou prohlídku stavu 16 vodních děl 12x ročně, u otevřených vodních děl včetně sběru plovoucích nečistot a likvidace odpadu,
* měření výšky sedimentu v 11 vodních dílech 4x ročně
* certifikovaný odběr a laboratorní analýzu akreditovanou laboratoří vypouštěných vod 11 vodních děl 2x ročně, rozsah stanovení - ropné uhlovodíky C10-C40 a nerozpuštěné látky (NL)
* vypracování přehledné zprávy o stavu vodních děl, naměřené výšce sedimentu a výsledcích laboratorních analýz
* nahlašování závad nebo překročení stanovených limitů
* vedení provozního deníku

Soupis prací:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | mj. | množství | cena zamj. | celkem |
| fyzická kontrola 16 ks nádrží a kalníků 1x za měsíc \* ) | ks | 24 | 0,00 | 0,00 |
| odběr a laboratorní analýza 11 vzorků vypouštěných vod (2x ročně), stanovení C10-C40, NL | ks | 44 | 0,00 | 0,00 |
| **cena celkem bez DPH** | **0,00** |
| **cena celkem s DPH** | **0,00** |

\* ) součástí položky je měření výšky sedimentu 4x ročně, kontrola výskytu olejových skvrn, sběr plovoucích nečistot, vedení provozního deníku a dopravné

Příloha č. 2 — Položkový rozpis ceny

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: BIO SYSTÉM spol. s r.o. Lobezská 2719/15a 326 00 Plzeň IČ: 25227092 DIČ: CZ25227092 Telefon: Mobil: Fax: E-mail:Nabídka č. 20NA00031Datum zápisu: 05.02.2020Platno do: 31.03.2022 | Odběratel: IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 110 00 Praha  Tel.: |
| Konečný příjemce:  ŘSD ČR – Správa Plzeň Hřímalého 2464/27 301 00 Plzeň |
| Nabídka na zajištění kontroly stavu vodních děl (DUN, RN, ORL, kalníků) ve Vaší správě vč. měření sedimentu a odběru a laboratorních analýz vzorků vypouštěných vod: |
| Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem |
| Kontrola stavu 16 vodních děl vč. měřeníSedimentu u 11 z nich, 12x ročněOdběr a laboratorní analýza 11 vzorkůVypouštěných vod (2x ročně), stanoveníC10-C40, NL |
| Součet položek 228 760,00 48 039,60 276 799,60CELKEM K ÚHRADĚ 276 799,60  |
| Cenová nabídka zahrnuje:* fyzickou kontrolu stavu 16 vodních děl ve Vaší správě 12x ročně, u otevřených vodních děl vč. sběru příp. plovoucích nečistot a likvidace odpadu
* měření výšky sedimentu v 11 vodních dílech 4x ročně
* certifikovaný odběr a laboratorní analýzu akreditovanou laboratoří vypouštěných vod 11 vodních děl 2x ročně, rozsah stanovení – ropné uhlovodíky C10-C40 a nerozpuštěné látky (NL),
* přehlednou zprávu o stavu vodních děl, naměřené výšce sedimentu a výsledcích laboratorních analýz – v případě zjištění jakékoliv závady nebo překročení stanovených / doporučených limitů, okamžité nahlášení tohoto stavu,
* vedení provozního deníku
* dopravné

Na základě fyzické kontroly, výsledků laboratorních analýz a naměřené výšky sedimentu v jednotlivých vodních dílech bude následně stanoveno, zda je nutná oprava nebo vyčištění. Tyto práce nejsou předmětem cenové nabídky.Vystavil:  |
|  |

**BIO SYSTÉM spol. s r.o. NABÍDKA č. 20NA00031**