Typ	Počet	

Hlukoměr s kalibrátorem 
Přenosný zvukoměr pro měření zvuku a vibrací s vestavěným zesilovačem a mikrofonem.
třída 1 dle IEC 60942, 
Dynamické rozsahy 21-139 dB (A,B), 26-139 dB (C), 31-137 dB (Z),
Dynamický rozsah špiček 61-140 dBC,
Tříosý záznam audio a vibrací,
referenční směr 0° a 90°, 
Spektrální analýza a oktávová analýza (1/1 (8Hz - 16kHz), 1/3 (6.3Hz - 20kHz)), 
měření audio signálu, vzorkovací frekvence až 51,2 kSa/s,
měření vibrací, vzorkovací frekvence až 12,8 kSa/s,
volba automatického měření, 
komunikační rozhraní Wi-Fi, LAN, USB, GPS, 
spektrální analýza, 
funkčnost zajištěna i v mrazu,
napájení z akumulátoru (výdrž min. 14 h) 

Příslušenství:
Napájecí adapter (alt. nabíječka),
USB propojovací kabel,
Pěnová krytka mikrofonu,
Stativ
Transportní obal
	
2 ks	

Kalibrátor pro zvukoměr třídy 1 kompatibilní s výše uvedeným zvukoměrem s ohledem na velikost mikrofonu.
	
1 ks	
Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Dodavatelem navržené přístroje nebudou mít měřicí rozsahy menší o více než 10 %. Přesnosti měření a rozlišení jsou závazné.