**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: | **Úprava pedagogického traktu** |  |  |
|  |  |  |  |
| Zhotovitel: | **Martin Gabriška - stavitelství** | IČO: | **05233861** |
|  | **Velký Ratmírov 114** | DIČ: | **CZ6710060698** |
| **37701** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Objednatel: | **GVN J.Hradec** | IČO: |  |
|  | **Husova 333/II** | DIČ: |  |
| **37701** | **Jindřichův Hradec** |  |  |

Vypracoval:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpis ceny** |  |  |  |  |  |
|  | HSV |  |  | 117 163,83 |  |  |
|  | PSV |  |  | 31 707,85 |  |  |
|  | MON |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Základ pro sníženou DPH: | **15** | **%** | **0,00** | CZK |  |
|  | Snížená DPH | **15** | **%** | **0,00** | CZK |  |
|  | Základ pro základní DPH: | **21** | **%** | **0,00** | CZK |  |
|  | Základní DPH | **21** | **%** | **0,00** | CZK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaokrouhlení: |  |  | **0,32** | CZK |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | Cena celkem: |  |  | **148 872,00 CZK** | |  |

Za zhotovitele Za objednatele

11.02.2020

Místo Datum

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** | **Celkem** | **Hmotnost** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 38 991,78 | 1,38807 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 5 417,50 | 0,20878 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | 8 711,04 | 0,14077 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 12 474,70 | 0,21298 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 7 718,40 | 0,23919 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | 8 257,98 | 0,18676 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 6 988,80 | 0,14776 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 2 364,10 | 0,00600 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 20 007,75 | 0,00361 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 6 231,78 | 0,00000 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | 2 073,00 | 0,03918 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 994,95 | 0,00837 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | 2 827,40 | 0,00000 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | 19 816,80 | 0,16531 |
| 783 | Nátěry | PSV | 775,50 | 0,00106 |
| 784 | Malby | PSV | 5 220,20 | 0,03354 |
| **Celkem:** |  |  | **148 871,68** | **2,78138** |

Zpracováno programem RTS Stavitel+

**Poř. Číslo** **Název** **MJ** **Množství** **Cena/MJ** **Cena**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **38 991,78** |
| 1 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky | m2 | 24,96000 | 1 347,00 | 33 621,12 |
|  |  | protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm |  |  |  |  |
| 2 | 342280060RAA | Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel. nosná kce, | m2 | 4,88000 | 1 026,00 | 5 006,88 |
|  |  | deska standard 12,5 mm, omítka |  |  |  |  |
| 3 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 0,86000 | 423,00 | 363,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **5 417,50** |
| 4 | 413200011RA0 | Dodatečné osazení válcovaných nosníků | m | 3,50000 | 985,00 | 3 447,50 |
| 5 | 413200011RA0 | Dodatečné osazení válcovaných nosníků WC | m | 2,00000 | 985,00 | 1 970,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **60** | **Úpravy povrchů, omítky** |  |  |  | **8 711,04** |
| 6 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K | m2 | 49,92000 | 55,50 | 2 770,56 |
| 7 | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně | m2 | 49,92000 | 119,00 | 5 940,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **12 474,70** |
| 8 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 49,92000 | 149,50 | 7 463,04 |
| 9 | 611481113R00 | Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou | m2 | 4,88000 | 194,50 | 949,16 |
| 10 | 611452331R00 | Oprava cem.omítky stropů žb.žebr.do 30 % plochy | m2 | 13,00000 | 312,50 | 4 062,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **7 718,40** |
| 11 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm, | m2 | 13,40000 | 576,00 | 7 718,40 |
|  |  | samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **64** | **Výplně otvorů** |  |  |  | **8 257,98** |
| 12 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně | kus | 1,00000 | 1 746,00 | 1 746,00 |
|  |  | dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm |  |  |  |  |
| 13 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně | kus | 1,00000 | 1 796,00 | 1 796,00 |
|  |  | dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm |  |  |  |  |
| 14 | 55330301R | Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95 L, ZAKO pro klasické | kus | 1,00000 | 831,00 | 831,00 |
|  |  | zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy |  |  |  |  |
| 15 | 55330302R | Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95 P, ZAKO pro klasické | kus | 1,00000 | 831,00 | 831,00 |
|  |  | zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy |  |  |  |  |
| 16 | 13480810R | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0,08760 | 29 080,00 | 2 547,41 |
| 17 | 13380530R | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0,01790 | 28 300,00 | 506,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **6 988,80** |
| 18 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 24,96000 | 280,00 | 6 988,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **2 364,10** |
| 19 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm | m2 | 5,60000 | 363,50 | 2 035,60 |
| 20 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 2,25000 | 146,00 | 328,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** |  |  |  | **20 007,75** |
| 21 | 971100011RAB | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném, tloušťka 60 cm | m2 | 2,51000 | 3 735,00 | 9 374,85 |
| 22 | 971100021RA0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | m2 | 1,58000 | 1 170,00 | 1 848,60 |
| 23 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 1,30000 | 178,50 | 232,05 |
| 24 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1,50000 | 3 535,00 | 5 302,50 |
| 25 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 4,00000 | 33,90 | 135,60 |
| 26 | 979011311RT1 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do | t | 1,30000 | 178,50 | 232,05 |
|  |  | shozu |  |  |  |  |
| 27 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 1,30000 | 1 235,00 | 1 605,50 |
| 28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km | t | 1,30000 | 982,00 | 1 276,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **6 231,78** |
| 29 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 2,66600 | 2 337,50 | 6 231,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **2 073,00** |

Zpracováno programem RTS Stavitel+

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Číslo** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Cena** |
| 30 | 713111111RV4 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně | m2 | 6,00000 | 345,50 | 2 073,00 |
|  |  | dodávky Isover UNI tl. 160 mm |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **994,95** |
| 31 | 762412101RT2 | Montáž olištování stěn, včetně dodávky řeziva, lišty 2/4 cm | m | 13,50000 | 73,70 | 994,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **2 827,40** |
| 32 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 13,40000 | 211,00 | 2 827,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **775** | **Podlahy vlysové a parketové** |  |  |  | **19 816,80** |

1. 775540040RA0Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan
2. 61165001RDveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm
3. 61165004RDveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 13,40000 | 1 152,00 | 15 436,80 |
| kus | 1,00000 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| kus | 1,00000 | 2 190,00 | 2 190,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **775,50** |
| 36 | 783220010RA0 | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický | m2 | 3,30000 | 235,00 | 775,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **5 220,20** |
| 37 | 784442001RT1 | Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, | m2 | 86,00000 | 60,70 | 5 220,20 |
|  |  | 1x nátěr, 1x penetrace |  |  |  |  |

Zpracováno programem RTS Stavitel+