Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.

9. května 480

747 87 Budišov nad Budišovkou

V Budišově nad Budišovkou 13. března 2020

**Objednávka – kácení stromů a likvidace pařezů**

Dobrý den,

ráda bych u Vás objednala kácení stromů a likvidaci pařezů dle projektové dokumentace a rozpočtu v objektu Domova Letokruhy.

Celková hodnota objednávky činí dle cenové nabídky Kč 58.000,- bez DPH.

Termín kácení: bude provedeno v období vegetačního klidu (nejpozději do 31. března 2020).

Děkuji za vyřízení mé objednávky.

S pozdravem

Mgr. Kamila Molková

ředitelka organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis zakázky**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |   | Sadové úpravy Domov Letokruhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 1 | Zemní práce |   |   |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 112101104R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm | kus | 8,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 112101123R00 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm | kus | 6,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 112101122R00 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm | kus | 6,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 112201103R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm | kus | 6,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm | kus | 14,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 162201477R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m | kus | 6,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 162201478R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m | kus | 14,00000 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dřeviny č. 12,13,14,16, 17,18,19,20 stačí odfrézovat 15 cm pod povrch terénu, ostatní je potřeba odstranitvytržením technikou nebo odkopáním, pokud by zhotovitel neměl techniku na odstranění, tak ponechat kmeny ve výšce 1 m nad zemí |  |

