|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **149 360,95** |
| **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** | **37 323,65** |
| **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **83 177,89** |
| **997** | **Přesun sutě** | **11 620,27** |
| **998** | **Přesun hmot** | **17 239,14** |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **256 151,08** |
| **725** | **Zdravotechnika - zařizovací předměty** | **12 134,52** |
| **776** | **Podlahy povlakové** | **170 280,50** |
| **781** | **Dokončovací práce - obklady** | **8 591,28** |
| **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** | **65 144,78** |
| **EL** | **Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení** | **159 506,95** |
| **742** | **Slaboproudé rozvody + příslušenství** | **34 264,49** |
| **741** | **Silnoproudé rozvody + příslušenství** | **84 355,59** |
| **741** | **Provozní osvětlení** | **40 886,87** |
|  | **Celkem bez DPH** | **565 018,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D** |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **149 360,95** |  |  |
|  | **D** |  | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **37 323,65** |  |  |
| 1? | K | 014 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2,000 | 672,30 | 1 344,61 | 21,0 | 1 626,98 |
| 2? | K | 014 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm | m2 | 2,000 | 1 714,10 | 3 428,20 | 21,0 | 4 148,12 |
| 3? | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 5,000 | 581,84 | 2 909,20 | 21,0 | 3 520,13 |
| 4? | K | 014 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 5,000 | 1 416,40 | 7 081,99 | 21,0 | 8 569,21 |
| 5? | K | 014 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus | 1,000 | 2 289,23 | 2 289,23 | 21,0 | 2 769,97 |
| 6? | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 85,000 | 50,53 | 4 295,29 | 21,0 | 5 197,30 |
| 7? | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 30,000 | 65,17 | 1 955,15 | 21,0 | 2 365,73 |
| 8? | K | 014 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus | 50,000 | 280,40 | 14 019,98 | 21,0 | 16 964,18 |
|  | **D** |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **83 177,89** |  |  |
| 9? | K | 014 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 30,000 | 53,79 | 1 613,67 | 21,0 | 1 952,54 |
| 10? | K | 014 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 | m2 | 3,000 | 39,39 | 118,16 | 21,0 | 142,97 |
| 11? | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 85,000 | 6,25 | 531,64 | 21,0 | 643,28 |
| 12? | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 85,000 | 12,22 | 1 038,56 | 21,0 | 1 256,66 |
| 13? | K | 014 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 85,000 | 18,34 | 1 559,19 | 21,0 | 1 886,62 |
| 14? | K | 013 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m | 100,000 | 203,88 | 20 388,31 | 21,0 | 24 669,86 |
| 15? | K | 013 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m | 5,000 | 451,63 | 2 258,17 | 21,0 | 2 732,39 |
| 16? | K | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 100,000 | 59,82 | 5 981,90 | 21,0 | 7 238,10 |
| 17? | K | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2,000 | 212,15 | 424,31 | 21,0 | 513,42 |
| 18? | K | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 100,000 | 299,30 | 29 930,48 | 21,0 | 36 215,88 |
| 19? | K | 013 | 974012553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 50,000 | 386,67 | 19 333,50 | 21,0 | 23 393,54 |
|  | **D** |  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **11 620,27** |  |  |
| 20? | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,507 | 8 505,51 | 4 312,30 | 21,0 | 5 217,88 |
| 21? | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 0,507 | 1 108,85 | 562,19 | 21,0 | 680,25 |
| 22? | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,507 | 468,76 | 237,66 | 21,0 | 287,57 |
| 23? | K | 013 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t | 10,140 | 20,49 | 207,82 | 21,0 | 251,46 |
| 24? | K | 013 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 0,507 | 2 900,00 | 1 470,30 | 21,0 | 1 779,06 |
| 25? | K | 241 | 99900000R | Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného | kus | 1,000 | 4 830,00 | 4 830,00 | 21,0 | 5 844,30 |
|  | **D** |  | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **17 239,14** |  |  |
| 26? | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2,000 | 8 619,57 | 17 239,14 | 21,0 | 20 859,36 |
|  | **D** |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **256 151,08** |  |  |
|  | **D** |  | **725** | **Zdravotechnika - zařizovací předměty** |  |  |  | **12 134,52** |  |  |
| 27? | K | 721 | 72500000R | Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým,kompl prov vč připojení - D+M | soubor | 1,000 | 9 185,00 | 9 185,00 | 21,0 | 11 113,85 |
| 28? | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 326,86 | 326,86 | 21,0 | 395,50 |
| 29? | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,000 | 195,93 | 195,93 | 21,0 | 237,08 |
| 30? | K | 721 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1,000 | 506,73 | 506,73 | 21,0 | 613,14 |
| 31? | M | MAT | 551440060 | baterie umyvadlová páková stojánková  | kus | 1,000 | 1 920,00 | 1 920,00 | 21,0 | 2 323,20 |
|  | **D** |  | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **170 280,50** |  |  |
| 32? | K | 776 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 85,000 | 53,20 | 4 522,00 | 21,0 | 5 471,62 |
| 33? | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 85,000 | 108,80 | 9 248,00 | 21,0 | 11 190,08 |
| 34? | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 85,000 | 10,80 | 918,00 | 21,0 | 1 110,78 |
| 35? | K | 776 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 85,000 | 48,10 | 4 088,50 | 21,0 | 4 947,09 |
| 36? | K | 776 | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 85,000 | 361,80 | 30 753,00 | 21,0 | 37 211,13 |
| 37? | K | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 85,000 | 73,90 | 6 281,84 | 21,0 | 7 601,03 |
| 38? | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 85,000 | 301,60 | 25 636,00 | 21,0 | 31 019,56 |
| 39? | M | MAT | 284110000 | Linoleum - složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka min. 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7 mm. Struktura nášlapné vrstvy ze 100% čistého PVC, tloušťky min. 0.7 mm. Kategorie s nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 43. Reakce výrobku na oheň Bfl - s1. Trvalá deformace (mm) 0,1. Stálobarevnost na umělém světle min./6. Vyhovuje (EN 846).  | m2 | 85,000 | 713,24 | 60 625,40 | 21,0 | 73 356,73 |
| 40? | K | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 30,000 | 115,05 | 3 451,50 | 21,0 | 4 176,32 |
| 41? | K | 776 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 40,000 | 16,38 | 655,20 | 21,0 | 792,79 |
| 42? | M | MAT | 2834214R1 | Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty. | kus | 16,000 | 167,20 | 2 675,20 | 21,0 | 3 236,99 |
| 43? | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 40,000 | 135,20 | 5 408,00 | 21,0 | 6 543,68 |
| 44? | K | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 85,000 | 23,84 | 2 026,36 | 21,0 | 2 451,90 |
| 45? | K | 776 | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 85,000 | 149,50 | 12 707,50 | 21,0 | 15 376,08 |
| 46? | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 100,000 | 12,84 | 1 284,00 | 21,0 | 1 553,64 |
|  | **D** |  | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **8 591,28** |  |  |
| 47? | K | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 3,000 | 138,51 | 415,52 | 21,0 | 502,78 |
| 48? | K | 781 | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3,000 | 841,17 | 2 523,52 | 21,0 | 3 053,46 |
| 49? | M | MAT | 5976100R1 | obkládačky keramické  | m2 | 3,000 | 335,38 | 1 006,13 | 21,0 | 1 217,42 |
| 50? | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 3,000 | 284,99 | 854,97 | 21,0 | 1 034,51 |
| 51? | K | 781 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 3,000 | 87,69 | 263,07 | 21,0 | 318,31 |
| 52? | K | 781 | 781491815 | Odstranění profilu ukončovacího | m | 4,000 | 10,11 | 40,45 | 21,0 | 48,94 |
| 53? | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 2,000 | 233,99 | 467,98 | 21,0 | 566,26 |
| 54? | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 5,000 | 161,93 | 809,64 | 21,0 | 979,66 |
| 55? | K | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 18,000 | 78,94 | 1 421,00 | 21,0 | 1 719,41 |
| 56? | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 100,000 | 7,89 | 789,00 | 21,0 | 954,69 |
|  | **D** |  | **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **65 144,78** |  |  |
| 57? | K | 784 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 260,000 | 44,07 | 11 458,62 | 21,0 | 13 864,93 |
| 58? | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 260,000 | 53,72 | 13 967,70 | 21,0 | 16 900,92 |
| 59? | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 260,000 | 71,46 | 18 579,59 | 21,0 | 22 481,30 |
| 60? | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 260,000 | 26,00 | 6 758,81 | 21,0 | 8 178,16 |
| 61? | K | 784 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 30,000 | 35,86 | 1 075,75 | 21,0 | 1 301,66 |
| 62? | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 3,000 | 28,48 | 85,44 | 21,0 | 103,38 |
| 63? | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 85,000 | 5,13 | 435,80 | 21,0 | 527,32 |
| 64? | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 260,000 | 49,17 | 12 783,07 | 21,0 | 15 467,51 |
|  |  |  | **EL** | **Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení** |  |  |  | **159 506,95** |  |  |
|  |  |  | **742** | **Slaboproudé rozvody + příslušenství** |  |  |  | **34 264,49** |  |  |
| 65? | K | 742? | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 14,000 | 43,37 | 607,15 | 21,0 | 734,65 |
| 66? | M | MAT | 10.935.899 | Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný | kus | 14,000 | 213,62 | 2 990,62 | 21,0 | 3 618,65 |
| 67? | K | 742? | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | kus | 1,000 | 364,00 | 364,00 | 21,0 | 440,44 |
| 68? | M | MAT | 10.874.783 | Kryt 5014A-A02018 S | kus | 1,000 | 92,11 | 92,11 | 21,0 | 111,45 |
| 69? | K | 742? | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 14,000 | 71,85 | 1 005,91 | 21,0 | 1 217,15 |
| 70? | M | MAT | 10.863.140 | Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát | kus | 14,000 | 10,49 | 146,87 | 21,0 | 177,71 |
| 71? | K | 742? | 742 12-1001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 | m | 300,000 | 45,42 | 13 626,60 | 21,0 | 16 488,19 |
| 72? | M | MAT | 10.793.442 | Datový UTP cat.5 kabel | m | 300,000 | 8,88 | 2 663,70 | 21,0 | 3 223,08 |
| 73? | K | 742? | 742 11-0202 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. | kus | 1,000 | 2 103,62 | 2 103,62 | 21,0 | 2 545,38 |
| 74? | M | MAT | 10.549.314 | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | kus | 1,000 | 2 750,38 | 2 750,38 | 21,0 | 3 327,96 |
| 75? | K | 742? | 742 11-0275 | Montáž příslušenství ke krabicím, upevnovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce. | kus | 1,000 | 1 086,35 | 1 086,35 | 21,0 | 1 314,48 |
| 76? | M | MAT | 10.549.316  | Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí. | kus | 1,000 | 2 750,38 | 2 750,38 | 21,0 | 3 327,96 |
| 77? | K | 742? | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 14,000 | 291,20 | 4 076,80 | 21,0 | 4 932,93 |
|  |  |  | **741** | **Silnoproudé rozvody + příslušenství** |  |  |  | **84 355,59** |  |  |
| 78? | K | 741? | 741 21-0101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg. | kus | 1,000 | 861,37 | 861,37 | 21,0 | 1 042,26 |
| 79? | M | MAT | 10.679.718 | Rozvaděčová skříň, min. 24 modulů, IP30, pod omítku | kus | 1,000 | 1 914,93 | 1 914,93 | 21,0 | 2 317,07 |
| 80? | K | 741? | 741 32-0135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 6,000 | 715,91 | 4 295,46 | 21,0 | 5 197,51 |
| 81? | M | MAT | 10.059.994 | Proudový chránič s jističem min. 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí min. 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud min. 0,03A. | kus | 6,000 | 1 913,74 | 11 482,46 | 21,0 | 13 893,78 |
| 82? | K | 741? | 741 31-0561 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | 21,0 | 660,66 |
| 83? | M | MAT | 10.843.680 | Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. | kus | 1,000 | 706,32 | 706,32 | 21,0 | 854,65 |
| 84? | K | 741? | 741 81-1011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg. | kus | 1,000 | 1 820,00 | 1 820,00 | 21,0 | 2 202,20 |
| 85? | K | 741? | 741 12-0501 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 | m | 100,000 | 45,42 | 4 542,20 | 21,0 | 5 496,06 |
| 86? | M | MAT | 10.048.777 | Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro min. 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R | m | 100,000 | 30,58 | 3 057,60 | 21,0 | 3 699,70 |
| 87? | K | 741? | 741 12-0501 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 | m | 100,000 | 45,42 | 4 542,20 | 21,0 | 5 496,06 |
| 88? | M | MAT | 10.048.919 | Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD | m | 100,000 | 19,42 | 1 942,20 | 21,0 | 2 350,06 |
| 89? | K | 741? | 741 31-3031 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka. | kus | 20,000 | 196,20 | 3 923,92 | 21,0 | 4 747,94 |
| 90? | M | vlastní | Zásuvka 12VDC | Kombinace krytky s 2x zdířkami pro banánky (červený + černý) pro min. 12V DC rozvod. | kus | 10,000 | 252,07 | 2 520,70 | 21,0 | 3 050,05 |
| 91? | K | 741? | 741 31-3004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá. | kus | 6,000 | 196,20 | 1 177,18 | 21,0 | 1 424,39 |
| 92? | M | MAT | 10.079.613 | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, světlá, min. 16 A | kus | 6,000 | 230,87 | 1 385,20 | 21,0 | 1 676,09 |
| 93? | K | 741? | 741 31-3001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE. | kus | 42,000 | 196,20 | 8 240,23 | 21,0 | 9 970,68 |
| 94? | M | MAT | 10.079.558 | Zásuvka jednonásobná bezšroubová, světlá, min. 16 A | kus | 42,000 | 157,63 | 6 620,25 | 21,0 | 8 010,50 |
| 95? | M | MAT | 10.071.783 | Rámeček 3-násobný světlý | kus | 1,000 | 79,25 | 79,25 | 21,0 | 95,89 |
| 96? | M | MAT | 10.069.878 | Rámeček 5-násobný světlý | kus | 10,000 | 130,25 | 1 302,47 | 21,0 | 1 575,99 |
| 97? | K | 741? | 741 12-2016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2. | m | 150,000 | 48,67 | 7 300,80 | 21,0 | 8 833,97 |
| 98? | M | MAT | 10.048.482 | Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. | m | 150,000 | 27,56 | 4 134,00 | 21,0 | 5 002,14 |
| 99? | K | 741? | 741 12-0301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2. | m | 15,000 | 45,42 | 681,33 | 21,0 | 824,41 |
| 100? | M | MAT | 10.048.422 | Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. | m | 15,000 | 13,74 | 206,12 | 21,0 | 249,41 |
| 101? | M | MAT | 10.074.642 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. | m | 150,000 | 37,23 | 5 584,80 | 21,0 | 6 757,61 |
| 102? | K | 741? | 741 11-0001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 mm | m | 150,000 | 12,32 | 1 848,60 | 21,0 | 2 236,81 |
| 103? | K | 741? | 741 81-0001 | Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 3 640,00 | 3 640,00 | 21,0 | 4 404,40 |
|  |  |  | **741** | **Provozní osvětlení** |  |  |  | **40 886,87** |  |  |
| 104? | K | 741? | 741 32-0135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 1,000 | 715,91 | 715,91 | 21,0 | 866,25 |
| 105? | M | MAT | 10.060.031 | Proudový chránič s jističem min. 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí min. 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud min. 0,03A. | kus | 1,000 | 1 713,28 | 1 713,28 | 21,0 | 2 073,07 |
| 106? | K | 741? | 741 37-2022 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2. | kus | 12,000 | 486,49 | 5 837,83 | 21,0 | 7 063,77 |
| 107? | M | vlastní | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m² nad 65°. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti min. 4000K, napájení min. 230V/50Hz, min. 63W, maximální svítivost 425 cd/klm, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry min. 620x620x60mm. Barva světlá. Včetně podružného materiálu a instalace. | kus | 12,000 | 2 139,37 | 25 672,45 | 21,0 | 31 063,66 |
| 108? | K | 741? | 741 31-0003 | Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový | kus | 2,000 | 141,74 | 283,48 | 21,0 | 343,01 |
| 109? | M | MAT | 10.069.872 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 | kus | 2,000 | 185,64 | 371,28 | 21,0 | 449,25 |
| 110? | M | MAT | 10.071.435 | Kryt spínače dělený světlý | kus | 2,000 | 61,05 | 122,10 | 21,0 | 147,74 |
| 111? | M | MAT | 10.072.355 | Rámeček 2-násobný světlý | kus | 1,000 | 55,34 | 55,34 | 21,0 | 66,96 |
| 112? | K | 741? | 741 12-2015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2. | m | 100,000 | 45,42 | 4 542,20 | 21,0 | 5 496,06 |
| 113? | M | MAT | 10.051.448 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. | m | 100,000 | 15,73 | 1 573,00 | 21,0 | 1 903,33 |
|  |  |  |  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **565 018,98** |  |  |