**Veřejná zakázka – „Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil“**

**ČÁST 1 – automobil devítimístný**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA A CENOVÁ NABÍDKA**

Předmětem plnění je dodání 1 kusu automobilu pro dopravu osob, jehož největší přípustná hmotnost **nepřevyšuje 3 500 kg** v rozsahu specifikované touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou minimální **záruku 5 let nebo omezit na 150 000 najetých kilometrů**. Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená šedivou barvou musí být vyplněna.

Ve sloupci „Příslušný technické parametr nabízeného automobilu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. **Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované vybavení vozidla** | **Příslušný technický parametr nabízeného automobilu (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)** |
| Tovární značka a obchodní označení nabízeného devítimístného automobilu | TOYOTA Proace Verso Shuttle |
| Nové vozidlo | ANO |
| V první řadě sedadel jedno nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce | ANO |
| V druhé řadě sedadel 3 místa. V druhé nebo třetí řadě sedadla s úchyty ISOFIX, a to min. pro 3 sedadla. | 2.+3. řada – celkem 6x Isofix |
| Ve třetí řadě sedadel 3 místa | ANO |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž | ANO |
| Motor o výkonu minimálně 110 kW | 110kW |
| Palivo – motorová nafta nebo benzín, možný i hybridní pohon. | diesel |
| Kombinovaná spotřeba v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | 5,4-5,8l/100km |
| Emisní norma Euro 6 | 6.2 |
| Převodovka manuální minimálně 6. stupňová | 6 stupňová |
| Výškově nastavitelný volant | ANO |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | ANO |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce | ANO |
| Boční posuvné dveře z obou stran minimální šíře vstupního otvoru 900 mm | 933mm |
| Zadní dveře s vyhřívanými zadními okny a stěrači | ANO |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |
| Klimatizace automatická | ANO |
| Topení v přední a zadní části vozu | ANO |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu se systémem sledování slepého úhlu | ANO |
| Fixní okna ve 2. a 3. řadě | ANO |
| Elektricky ovládaná sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka | ANO |
| Palubní počítač | ANO |
| Bezdrátové handsfree | ANO |
| Rádio AM/FM s Bluetooth, USB | ANO |
| Sluneční clony | ANO |
| Tažné zařízení | ANO |
| Vyhřívání předních sedadel | ANO |
| Barva červená nebo modrá | ČERVENÁTURMALÍN. |
| Tempomat | ANO |
| Boční airbagy v 2. a 3. řadě | ANO |
| Podélní střešní nosič | ANO |
| Minimální délka vozidla 4 900 mm | 5309mm |
| Sada letních pneumatik na discích\* | ANO – na voze |
| Sada zimních pneumatik na discích\* | ANO |
| Přepravní box na podélný střešní nosič | ANO |
| Uvedení nejbližšího servisního střediska od sídla příspěvkové organizace, které je Goethova 1660/16, Cheb | AUTO EDER s.r.o.  Karlovy Vary |
| Uvedení servisní řady | 2 roky/50000km  Co nastane dříve |

\*Poznámka: jedna sada pneumatik (letní/zimní) bude nasazena na vozidle

**CENOVÁ NABÍDKA část 1 – automobil devítimístný:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena automobilu devítimístného bez DPH** | **647574,00** |
| **DPH** | **135991,00** |
| **Celková cena automobilu devítimístného včetně DPH** | **783565,00** |