Výkaz výměr - Ciferník věžních hodin radnice v Kroměříži

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Množství** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| Výroba skeletového ciferníku - minutový ciferník (průměr cca 3500mm) s použitím původních měděných patinovaných číslic | 4 |  | 123 800,00 Kč |
| Výroba skeletového ciferníku - hodinový ciferník (průměr cca 2500mm) s použitím původních měděných patinovaných číslic | 4 |  | 75 800,00 Kč |
| renovace ručkových soukolí, kompletního mechanismu rozvodu k ručkám - kompletní demontáž, očičtění od starých nátěrů, opatření nového nátěru, montáž |  |  | 15 000,00 Kč |
| renovace ručky, obnova zlacení - kompletní demontáž, očičtění od starých nátěrů, opatření nového nátěru, montáž | 8 |  | 37 000,00 Kč |
| aplikace zlacení Au24kt na indexy číselníku a ozdobné prvky ruček dle původního proveden |  |  | v ceně |
| demontáž/instalace |  |  | 28 000,00 Kč |
| **Celkem** | 16 | 0,00 Kč | 279 600,00 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Množství** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| doprava |  |  | 18 000,00 Kč |
| lešení/výškové práce |  |  | 200 000,00 Kč |
| závěrečná zpráva |  |  | v ceně |
| **Celkem** | 0 | 0,00 Kč | 218 000,00 Kč |