TECHNICKÁ SPECIFIKACE OSOBNÍHO VOZIDLA NIŽŠÍ TŘÍDY

Vozidlo musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadované vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Vozidlo musí být nové z produkce aktuálního nebo předchozího roku případně preferujeme referenční vůz do stáří jednoho roku. Zadavatel požaduje přihlášení vozidla do registru silničních vozidel. Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči potřebnou součinnost při registraci vozidla. Zadavatel uvádí, že je v souladu s § 8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích osvobozen od poplatku za registraci vozidla.

Na vozidlu musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Vozidlo bude dodáno včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, 10 I benzínu v nádrži, druhé sady náhradních pneu a povinné výbavy.

Dodané letní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Zadavatel dále požaduje poskytování servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pokrývajících veškerou údržbu a opotřebení, které může provozováním vozidla nastat vč. veškerého spotřebovaného materiálu a originálních náhradních dílů. Doba poskytování servisních služeb je stanovena dobou či nájezdem uvedeným v tabulce minimálních technických parametrů, a to podle toho, co nastane dříve. Servisní služby musí být zajišťovány autorizovaným servisním střediskem dostupným do 25 km od místa stanoviště vozidla, v případě dostupnosti servisního střediska delší než 25 km je uchazeč povinen zajistit dovoz vozidla do servisu nad uvedenou hranici na vlastní náklady.

Zadavatel požaduje splnění veškerých níže uvedeným technických parametrů vozidla. Parametry mohou být uchazečem překročeny, a to pouze ve prospěch zadavatele. Technické parametry, zejména pak vybavení vozidla, mohou být doplněny o další vhodné vybavení či parametry. Veškeré další nabízené vybavení či parametry však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad rámec požadovaného) uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu vozidla z této přílohy je uchazeč povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. Technická dokumentace nabízeného vozidla v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy vozidla uvedeného v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny požadované parametry a další požadavky.

2. Vyplněnou tabulku této přílohy č.2 - Technická specifikace osobního vozidla nižší třídy, kde uchazeč doplní veškeré požadované parametry, ze kterých bude zřejmé splnění technických parametrů vozidla. Další nabízené vybavení či parametry nad rámec požadavků zadavatele uchazeč uvede do samostatné kolonky.

Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota** |
| Tovární značka | | - | Škoda |
| Obchodní označeni modelu | | - | Fabia |
| 1 | karoserie | Hatchback | Hatchback |
| 2 | počet dveří | 4/5 | 5 |
| 3 | počet míst k sezení | 5 | 5 |
| 4 | výkon | >65 kW | 70 |
| 5 | max. točivý moment | > 150 Nm | 160 |
| 6 | palivo | benzín | Benzin |
| 7 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách. | 4,5 1/100 km, na základě technické dokumentace výrobce |
| 8 | převodovka a počet převodových stupňů\* | min. 5-stupňová | 5-stupňová manuální |
| 9 | emisní norma | v době registrace v ČR platná norma | Ano |
| 10 | emise CO2g/km | < 150 | 103 g/km |
| 11 | barva karosérie | neurčeno | Bílá |
| 12 | typ barvy | neurčeno | Uni |
| 13 | barva interiéru | černá nebo šedá | Černá / šedá |
| 14 | minimální požadovaná výbava | 6x airbag (boční vpředu a hlavový) | Ano |
| vypínatelný airbag spolujezdce | Ano |
| klimatizace | Ano |
| systém jízdní stability | Ano |
| originální rádio integrované v přístrojové desce se vstupem | Ano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | USB/paměťové karty a min. 4 reproduktory | |
| výškově a podélně stavitelný kožený volant | Ano |
|  |  | zadní sedadla dělená | Ano |
|  |  | 3 hlavové opěrky na zadních sedadlech | Ano |
|  |  | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano |
|  |  | el. ovládání předních oken | Ano |
|  |  | el. stavitelná zpětná zrcátka v barvě karosérie | Ano |
|  |  | přední mlhovky | Ano |
|  |  | světlomety pro denní svícení nebo funkce denního svícení | Ano |
|  |  | tónovaná skla | Ano |
|  |  | kompletní sada gumových podlahových koberců (z originálního příslušenství výrobce) | Ano |
|  |  | ochranná vana do zavazadlového prostoru | Ano |
|  |  | bez označení motorizace | Ano |
|  |  | Senzory parkování vzadu | Ano |
|  |  | Front Asistent | Ano |
| 15 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | rezervní kolo | Ano |
| 16 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | ocelové disky 15“ | Ano |
| 17 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 100 000 km | Ano |
| 18 | objem palivové nádrže | >40 I | Ano |
| 19 | rozvor | > 2400 mm | 2455 mm |
| 20 | užitečné zatížení | > 450 kg | 530 |
| 21 | další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté  v nabídkové ceně | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10 I benzínu v nádrži, druhé sady náhradních pneu, povinné výbavy,... | Ano |