Kupní smlouva o dodání 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze

se sídlem: 			Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		xxxxxxx
xxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „FSv ČVUT“)

a

Ing. Jiří Kučera

místem podnikání:		Turistická 55/5, 621 00 Brno - Medlánky
IČO: 				40449661
DIČ: 				CZ480323210
Bankovní spojení: 		xxxxxxx 
xxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

II.  Předmět smlouvy

1)	Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu s názvem „FSv – Vybavení experimentálních lokalit o meteorologické stanice“.

2)	Předmět této smlouvy bude financován z projektu:
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014–2020
název programu: Modernizace a doplnění infrastruktur výzkumně zaměřených programů v oblasti vodního hospodářství a environmentálního inženýrství 
číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626
(dále jen „projekt“)
	
3)	Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat, naistalovat a předvést meteorologické stanice, dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“), a dále převést na FSv ČVUT vlastnické právo k zařízení, jakož i další závazky dále stanovené v této smlouvě. Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy značky EMS Brno, typu Meteorologické stanice, zároveň poskytuje servisní podporu včetně dostupnosti náhradních dílů po dobu 3 let po skončení záruční doby. 

4)	Dodavatel touto smlouvou poskytuje FSv ČVUT časově neomezenou licenci, tedy oprávnění k výkonu práva užít software Mini 32, který je součástí předmětu smlouvy. FSv ČVUT není povinna licenci využít.

5)	Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout nabyvateli licenci k užití tomuto softwaru.

6)	Cena licence je součástí kupní ceny.

7)	Předmětem této smlouvy je dále závazek FSv ČVUT řádně a včas uskutečněnou dodávku předmětu smlouvy převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu. 

III. Práva a povinnosti FSv ČVUT

1)	FSv ČVUT je oprávněna při realizaci dodávky zařízení kontrolovat postup prací. Zjistí-li FSv ČVUT, že dodavatel při realizaci dodávky postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je FSv ČVUT oprávněna dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil případné vady a nadále postupoval řádným způsobem.

IV. Výše kupní ceny a platební podmínky

1)	Kupní cena:
Celého předmětu smlouvy bez DPH:			1.542.774,00 Kč
DPH 21 %:						   323.982,54 Kč
Celého předmětu smlouvy celkem včetně DPH:	1.866.756,54 Kč

2)	Kupní cena zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou a montáží předmětu smlouvy, předání dokumentů a zaškolení 3 zaměstnanců FSv ČVUT včetně veškerých organizačních a koordinačních činností, manipulace se zařízením, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o škodě, certifikátů a atestů, pojištění dodávky a apod. Kupní cena dále zahrnuje licenci za software, který je součástí předmětu smlouvy.

3)	Kupní cena bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem po předání a převzetí FSv ČVUT se splatností 21 dnů ode dne předání FSv ČVUT.

4)	Kupní cena dle této smlouvy je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná a může být změněna pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka smluvní úplaty, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy.

5)	Daňový doklad musí být vystaven v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen přiložit jako přílohu daňového dokladu předávací protokol s prohlášením, že FSv ČVUT předmět smlouvy přijímá a s podpisem oprávněného zástupce FSv ČVUT. Daňový doklad a předávací protokol musí dále obsahovat název operačního programu a název a číslo projektu, viz čl. II odst. 2, této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, prvky povinné publicity, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je FSv ČVUT oprávněna rovněž takový daňový doklad vrátit. Nová lhůta splatnosti po každém vrácení daňového dokladu počíná běžet vždy dnem doručení opraveného daňového dokladu FSv ČVUT. 

V. Doba a místo předání a převzetí předmětu smlouvy

1)	Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen splnit celý předmět smlouvy nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy. 

2)	Předmět smlouvy bude dodán na místa, jenž dodavateli sdělí pověřená osoba FSv ČVUT..

3)	Dodavatel se zavazuje nahlásit konkrétní termín dodávky FSv ČVUT minimálně tři pracovní dny předem, a to osobě uvedené v čl. XIII odst. 1 této smlouvy.

VI. Předání a převzetí předmětu smlouvy

1)	Osobou oprávněnou k předání a převzetí předmětu smlouvy je osoba uvedená v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. FSv ČVUT je však oprávněna přizvat k předání a převzetí předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

2)	FSv ČVUT je povinna převzít předmět smlouvy, který je dodány řádně, tj. které zejména vykazují všechny vlastnosti a vyhovují všem podmínkám uvedeným v této smlouvě či stanoveným FSv ČVUT nebo právními předpisy a který je dodán včas dále musí být funkční celý vyměněný systém připraven k okamžitému bezchybnému použití. 

3)	FSv ČVUT není povinna převzít předmět smlouvy zejména v následujících případech:
a)	Předmět smlouvy vykazuje známky poškození,
b)	Předmět smlouvy vykazuje vady, které brání jejich řádnému užívání,
c)	Předmět smlouvy nemá vlastnosti dohodnuté v této smlouvě,
d)	dodavatel spolu s dodáním předmětu smlouvy nepředal FSv ČVUT veškerou dokumentaci k předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou,
e)	předmět smlouvy není dodán ve lhůtě uvedené v této smlouvě.

4)	Náklady na případný odvoz či demontáž předmětu smlouvy, včetně uvedení do původního stavu, které FSv ČVUT v souladu s touto smlouvou nepřevzala, nese dodavatel.

5)	FSv ČVUT je oprávněna převzít i takový předmět smlouvy, které vykazuje vady, které nebrání jejich řádnému užívání. Tyto vady se vyznačí v protokolu při přejímacím řízení. Dodavatel je povinen tyto vady bezodkladně odstranit. Dodavatel je však oprávněn vystavit daňový doklad na úplatu za dodání předmětu smlouvy až po odstranění těchto vad.

6)	Předmět smlouvy se považuje za předaný a převzatý dnem podpisu předávacího protokolu FSv ČVUT, ze kterého vyplývá, že FSv ČVUT předmět smlouvy přebírá.

VII. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy

1)	Dnem předání a převzetí předmětu smlouvy FSv ČVUT přechází na FSv ČVUT nebezpečí škody na předmět smlouvy.

2)	Dnem předání a převzetí předmětu smlouvy FSv ČVUT nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1)	Dodavatel odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době jejich předání a dále odpovídá za vady předmětu smlouvy zjištěné v záruční době.

2)	Dodavatel poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost v délce 1 roku. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu smlouvy FSv ČVUT. Záruční lhůta se prodlouží o dobu, po kterou nebude předmět smlouvy provozuschopný z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za jakost, a v případě převzetí předmětu smlouvy s vadami též o dobu, než dojde k odstranění vad.

3)	Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodaný předmět smlouvy bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti dle této smlouvy, vlastnosti odpovídající právním předpisům, eventuálně dalším technickým požadavkům či normám (doklad o shodě), které má předmět smlouvy splňovat, a které se na daný předmět smlouvy vztahují, a budou mít vlastnosti uváděné výrobcem či dodavatelem. Poskytnutá záruka na jakost dále znamená, že dodavatel zajistí pro FSv ČVUT oprávnění plynoucí z tzv. záruky výrobce předmětu smlouvy.

4)	FSv ČVUT je v případě závady předmětu smlouvy povinna závadu nahlásit (reklamovat) dodavateli telefonicky na xxxxxxx. Závadu nahlášenou telefonicky FSv ČVUT potvrdí nahlášením závady faxem či e-mailem. Reklamace musí obsahovat stručný popis vady.

5)	V případě reklamace FSv ČVUT může uplatnit dle svého výběru tyto nároky:
a)	právo žádat odstranění reklamovaných vad předmětu smlouvy opravou,
b)	právo žádat odstranění reklamovaných vad předmětu smlouvy výměnou,
c)	právo žádat poskytnutí slevy,
d)	odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady (ať již stejného či jiného druhu) nebo pokud FSv ČVUT v souladu s touto smlouvou požadoval nové bezvadné zařízení a toto mu nebylo dodáno ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho požadavku.

V případě uplatnění nároků ze záruky nese dodavatel náklady na práci spojenou s odstraněním závad, veškeré náhradní díly, cestovní náklady, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad předmětu smlouvy.

6)	Dodavatel se zavazuje po dobu 3 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby na předmět smlouvy zajistit FSv ČVUT na jeho výzvu pozáruční servis za cenu v místě a čase obvyklou, a to s reakční dobou nejdéle 5 pracovních dnů ode dne písemné objednávky FSv ČVUT, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7)	Dodavatel se dále zavazuje po dobu nejméně 3 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby na předmět smlouvy zajistit pro FSv ČVUT za úplatu dostupnost všech náhradních dílů k předmětu smlouvy a jejich dodání kupujícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne jejich objednání kupujícím, a to za cenu v době a místě obvyklou.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1)	V případě prodlení FSv ČVUT s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je FSv ČVUT povinna uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % úplaty za dodání předmětu smlouvy bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
 
2)	V případě prodlení dodavatele s ním předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou, je dodavatel povinen uhradit FSv ČVUT smluvní pokutu ve výši 0,05 % úplaty za dodání celého předmětu smlouvy bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

3)	Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu FSv ČVUT ve lhůtě do 21 dnů počítaných ode dne odeslání jejího vyúčtování dodavateli.

4)	Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené smluvní pokuty pokládají za přiměřené. Zaplacení jakékoli z výše uvedených smluvních pokut se nedotýká nároku FSv ČVUT na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1)	FSv ČVUT je oprávněna od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
a)	že je dodavatel v prodlení s dodávkou déle než 30 dnů,
b)	že dodavatel při realizaci dodávky postupuje v rozporu se svými povinnostmi a tento závadný stav neodstraní ani na výzvu FSv ČVUT,
c)	že dodavatel nenastoupí na opravu přístroje ve lhůtách stanovených touto smlouvou, nebo že vada přístroje nebude ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstraněna, a to v obou případech ani poté, co byla dodavateli FSv ČVUT stanovena náhradní lhůta,
d)	že dodaný předmět smlouvy nesplňuje požadavky uvedené v této smlouvě, požadavky právních předpisů, technických a jiných norem.

2)	V případě odstoupení od této smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku přede dnem dodání předmětu smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že dodavatel nebude mít nárok na náhradu jakékoliv škody. 

3)	V ostatních případech je FSv ČVUT oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud tak stanoví zákon.

4)	Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že FSv ČVUT bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 2 měsíce. 

5)	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. V důsledku odstoupením od smlouvy je dodavatel povinen vrátit úplatu za dodání předmětu smlouvy.

XI. Zvláštní ustanovení k uveřejňovací povinnosti

1)	Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby ji FSv ČVUT uveřejnila na profilu zadavatele. FSv ČVUT je oprávněna uveřejnit na profilu zadavatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2)	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí FSv ČVUT; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

3)	Smluvní strany berou na vědomí, že FSv ČVUT je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí.

4)	Splněním této smlouvy se rozumí zejména:
a)	den, kdy uplynula doba, na kterou byla tato smlouva sjednána,
b)	den, kdy vůči dodavateli nastaly právní účinky odstoupení od smlouvy, bez ohledu na to, která ze smluvních stran od ní odstoupila. 

XII. Další požadavky na dodavatele

1)	Dodavatel je při provádění předmětu smlouvy povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy spojené s dodáním předmětu smlouvy a na jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti FSv ČVUT.

XIII. Závěrečná ujednání

1)	Osobou oprávněnou za FSv ČVUT:
a)	k převzetí zařízení a podpisu předávacího protokolu, 
b)	k reklamaci závad 
c)	určenou ke komunikaci s oprávněnými zástupci dodavatele ohledně dodávky předmětu smlouvy a souvisejících činností, je: xxxxxxx.

2)	Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy je součástí projektu. Dodavatel bere na vědomí, že jelikož je kupní cena financována z prostředků projektu, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti dodavatele dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, případné udělení odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti, bude představovat škodu, která FSv ČVUT vznikla.

3)	Dodavatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

4)	Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny výhradně písemnou formou, prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5)	Pokud by se některé ustanovení této Smlouvy ukázalo být z důvodu rozporu s kogentním právním předpisem neplatným či neúčinným, zavazují se Smluvní strany, že se dohodnou na náhradním Smluvním ustanovení, které se svým obsahem bude co nejvíce blížit obsahu nahrazovaného Smluvního ustanovení. 

6)	Dodavatel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Dodavatel je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.

7)	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8)	Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a smluvní strany ji podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

9)	Dodavatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále dodavatel prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele. 

10)	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

11)	Všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla FSv ČVUT uvedeného v záhlaví Individuální smlouvy a podle právních předpisů České republiky.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Praze	
	
V Brně	

			
za FSv ČVUT v Praze
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník		za dodavatele
Ing. Jiří Kučera
podnikatel	

Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Dodané meteorologické stanice budou obsahovat všechny nutné komponenty, které nejsou jmenovitě specifikovány v požadavcích. Jde především o instalační materiál, konektory, baterie, antény, kabely, ochranné skříně apod.

Specifikace vybavení jednotlivých stanic

Řisuty:
1)	2x meteorologická stanice se senzory pro stanovení aktuální evapotranspirace metodou Bowenovapoměru:
•	Čidlo radiace (net radiation), rozdílový výstup ve W/m2, spektrální rozsah 0,2 až 100 mm.
•	2 x RH čidlo (teplota a vlhkost vzduchu). Rozsah -40 °C až +60 °C, rozlišení 0.15 °C
•	Anemometr. Rozsah 0 – 30 m/s, přesnost pro rychlost min. 3 %, pro směr 5 %
•	Překlopný srážkoměr. Plocha min 200 cm2, rozlišení 0.2 mm, max. intenzita srážky 120 mm/h, max. chyba při 30 mm/h 1 %
•	6 x čidlo pro monitorování vlhkosti půdy, teploty půdy a el. konduktivity půdy. Měřený objem každého senzoru min, 250 cm3
•	Datalogger s modemem pro přenos dat v GSM síti, vnitřní paměť, SD karta
•	Kotvený 3 m stožár, baterie, solární napájení, ochrana proti odcizení
•	Datahosting, archivace a vizualizace dat na www, alerty při extrémních situacích

Býkovice:
1)	Meteorologická stanice se senzory pro stanovení aktuální evapotranspirace metodou Bowenova poměru:
•	Čidlo radiace, rozdílový výstup ve W/m2, spektrální rozsah 0,2 až 100 mm.
•	2 x RH čidlo (teplota a vlhkost vzduchu). Rozsah -40 °C až +60 °C, rozlišení 0.15 °C
•	Anemometr. Rozsah 0 – 30 m/s, přesnost pro rychlost min. 3 %, pro směr 5 %
•	Překlopný srážkoměr. Plocha min 200 cm2, rozlišení 0.2 mm, max. intenzita srážky 120 mm/h, max. chyba při 30 mm/h 1 %
•	6 x čidlo pro monitorování vlhkosti půdy, teploty půdy a el. konduktivity půdy. Měřený objem každého senzoru min, 250 cm3
•	Datalogger s modemem pro přenos dat v GSM síti, vnitřní paměť, SD karta
•	Kotvený 3 m stožár, baterie, solární napájení, ochrana proti odcizení
•	Datahosting, archivace a vizualizace dat na www, alerty při extrémních situacích 
2)	Jednoduchá meteorologická stanice
•	Kalibrovaný pyranometr na přímé sluneční záření, skleněný difuzor, přesnost 7 %
•	RH čidlo (teplota a vlhkost vzduchu). Rozsah -40 °C až +60 °C, rozlišení 0.15 °C
•	Anemometr. Rozsah 0 – 30 m/s, přesnost pro rychlost min. 3 %, pro směr 5 %
•	Překlopný srážkoměr. Plocha min 200 cm2, rozlišení 0.2 mm, max. intenzita srážky 120 mm/h, max. chyba při 30 mm/h 1 %
•	Datalogger s modemem pro přenos dat v GSM síti, vnitřní paměť, SD karta
•	Kotvený 3 m stožár, baterie, solární napájení, ochrana proti odcizení
•	Datahosting, archivace a vizualizace dat na www, alerty při extrémních situacích 

Nučice:
1)	Centrální meteorologická stanice s monitorováním půdního potenciálu
•	Čtyř složkové čidlo radiace, úhel dopadajícího záření 180°, odraženého záření 150°,  spektrální rozsahy: pyrgeometr 5 - 30 mm, pyranometr 0 - 2000 mm.
•	2 x RH čidlo (teplota a vlhkost vzduchu). Rozsah -40 °C až +60 °C, rozlišení 0.15 °C
•	Anemometr. Rozsah 0 – 30 m/s, přesnost pro rychlost min. 3 %, pro směr 5 %
•	Překlopný srážkoměr. Plocha min 300 cm2, max. intenzita srážky 120 mm/h, max. chyba při 25 mm/h 1 %
•	Snímač atmosférického tlaku vzduchu
•	3 x čidlo pro monitorování matričního potenciálu. Rozsah 0 -2 Mpa, robustní nekorodující provedení
•	IR teploměr pro měření teploty povrchu vegetace, rozsah min. -25 – 60 °C, chyba do 0.2 °C
•	Datalogger s modemem pro přenos dat v GSM síti, vnitřní paměť, SD karta
•	Kotvený 3 m stožár, baterie, solární napájení, ochrana proti odcizení
•	Datahosting, archivace a vizualizace dat na www, alerty při extrémních situacích 
2)	2x meteorologická stanice se senzory pro stanovení aktuální evapotranspirace metodou Bowenova poměru:
•	Čidlo radiace, rozdílový výstup ve W/m2, spektrální rozsah 0,2 až 100 mm.
•	2 x RH čidlo (teplota a vlhkost vzduchu). Rozsah -40 °C až +60 °C, rozlišení 0.15 °C
•	Anemometr. Rozsah 0 – 30 m/s, přesnost pro rychlost min. 3 %, pro směr 5 %
•	IR teploměr pro měření teploty povrchu vegetace, rozsah min. -25 – 60 °C, chyba do 0.2 °C
•	Datalogger s modemem pro přenos dat v GSM síti, vnitřní paměť, SD karta
•	Kotvený 3 m stožár, baterie, solární napájení, ochrana proti odcizení
•	Datahosting, archivace a vizualizace dat na www, alerty při extrémních situacích
3)	Programovatelný datalogger pro záznam stávajících čidel
•	28 single ended nebo 14 diferenčních analogových vstupů, přesnost 0.04%
•	4 pulzní vstupy
•	4 excitační terminály
•	2 x switchované napájení 12 V
•	Komunikace PAKBUS, MODBUS, SDI-12
•	Displej
•	Provozní teplota -25° až +50°C 
•	Napájení 10 – 16 V
4)	7x Stanice pro monitorování hladiny podzemní vody v mělkém vrtu
•	Tlaková sonda s dataloggerem, maximální šířka dataloggeru 30 mm, délka kabelu 5 m, datahosting se správou a vizualizací dat, přenos přes IoT network.
5)	10x Terénní fotoaparát s možností sekvenčního snímkování nebo na základě aktivovaného pohybového čidla
•	Širokoúhlý objektiv min 100°
•	Dosah IR min 15 m
•	Rozlišení min 2560x1920
•	Možnost nahrávání videa (formát AVI)
•	Paměťová karta SD
•	Provozní teplota min -30 až +60 °C