**Příloha č. 1**

**Specifikace předmětu veřejné zakázky – (rozsah prací, vybrané PVC) – Výměna podlahových krytin**

**Rozsah prací**

- demontáž starého PVC - 87 m2

- penetrování podlahy disperzním penetračním bezrozpouštědlovým nátěrem

s obsahem křemičitého písku - 87 m2

- vystěrkování podlahy samonivelační stěrkou (výška cca 5 – 6 mm) - 87 m2

- přebroušení podlahy - 87 m2

- pokládka PVC – celoplošné podlepení - 87 m2

- lištování PVC plastovými lištami (cca 75 m)

- úklid, odvoz a ekologická likvidace starého PVC a ostatního použitého

materiálu

- montáž přechodové lišty – 1 ks (93 cm)

**Název PVC** – PVC Hardline – Botticelli T 93, nášl. vrstva 0,7 mm

**Název lišty** – Döllken SLK50 – W 478