|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| **Elektromontáže - hromosvod** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drátu nebo lana do 10 mm, v městské zástavbě | m | 40,00 | 27,00 | 1 080,00 | 220022 | 39,41 | 1 576,40 | 66,41 | 2 656,40 |
| *Montáž hromosvodného vedení - svorek* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| svorka SR03 S 2xM8 | ks | 12,00 | 33,40 | 400,80 | 220301 | 80,48 | 965,76 | 113,88 | 1 366,56 |
| *Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 mm2 | m | 6,00 | 35,20 | 211,20 | 800529 | 14,72 | 88,32 | 49,92 | 299,52 |
| **HZS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *DLE CSN 331500* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Měření zemních odporů, zemniče* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prvního nebo samostatného | ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 280211 | 2 049,60 | 6 148,80 | 2 049,60 | 6 148,80 |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž stávajícího zařízení | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Zábor -umístění stavebního zařízení | ks | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50,00 | 6 250,00 | 50,00 | 6 250,00 |
| (Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tj. rozsah záboru v m2 x počet dnů záboru) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Zabezpeceni pracoviste | den | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  | 320,00 | 4 480,00 | 320,00 | 4 480,00 |
| Stavební inženýring | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 666,67 | 2 666,67 | 2 666,67 | 2 666,67 |
| **HZS - celkem** |  |  |  | **0,00** |  |  | **25 945,47** |  | **25 945,47** |
| Podružný materiál |  |  |  | 1 692,00 |  |  |  | 0,00 | 1 692,00 |
| **Elektromontáže - hromosvod - celkem** |  |  |  | **3 384,00** |  |  | **28 575,95** |  | **31 959,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Dodávky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vodič HVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 136 Vodič HVI na kabelovém bubnu | m | 70,00 | 971,00 | 67 970,00 | 220102 | 174,08 | 12 185,60 | 1 145,08 | 80 155,60 |
| 410 229 Svorka PA pro vodič HVI | ks | 2,00 | 341,60 | 683,20 | kat.126/2019 | 346,67 | 693,34 | 688,27 | 1 376,54 |
| 275 220 Držák vedení - podpěra vodiče pro mont.na stěnu - HVI light vč.hmožd. | ks | 24,00 | 177,75 | 4 266,00 | kat.118,132,141/2019 | 106,67 | 2 560,08 | 284,42 | 6 826,08 |
| **Vodič HVI- celkem** |  |  |  | **72 919,20** |  |  | **15 439,02** |  | **88 358,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Jímací stožár** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 330 Podpůrná trubka s krátkou jímací tyčí v-4200 mm | ks | 2,00 | 6 173,00 | 12 346,00 | kat.126/2019 | 1 120,00 | 2 240,00 | 7 293,00 | 14 586,00 |
| 105 281 Podpůrná DEHNcon-H | ks | 1,00 | 5 531,50 | 5 531,50 | kat.122/2019 | 1 120,00 | 1 120,00 | 6 651,50 | 6 651,50 |
| 105 354 Držák na trubky | ks | 2,00 | 504,60 | 1 009,20 | kat.103,113,1420,129/2019 | 106,67 | 213,34 | 611,27 | 1 222,54 |
| 105 344 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou | ks | 4,00 | 2 895,80 | 11 583,20 | kat.118,132,141/2019 | 106,67 | 426,68 | 3 002,47 | 12 009,88 |
| 819 294 Přípojovací destička - upevňující sada | ks | 2,00 | 2 150,20 | 4 300,40 | kat.126/2019 | 704,00 | 1 408,00 | 2 854,20 | 5 708,40 |
| 819 145 Připojovací sada | ks | 3,00 | 1 265,80 | 3 797,40 | kat.122,125/2019 | 346,67 | 1 040,01 | 1 612,47 | 4 837,41 |
| 819 199 Připojovací prvek | ks | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 | kat.122,125/2019 | 346,67 | 693,34 | 946,67 | 1 893,34 |
| **Jímací stožár - celkem** |  |  |  | **39 767,70** |  |  | **7 141,37** |  | **46 909,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Jímací vedení** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 008 Drát DHNalu - AlMgSi Rd 8 polotvrdý - vedení PA | m | 50,00 | 99,00 | 4 950,00 | kat.67/2019 | 90,67 | 4 533,50 | 189,67 | 9 483,50 |
| 202 850 Střešní držák vedení | ks | 50,00 | 177,75 | 8 887,50 | kat.118,123,131/2019 | 106,67 | 5 333,50 | 284,42 | 14 221,00 |
| 315 119 Univerzální svorky nerez pro 2 vodiče Ø 8-10 mm | ks | 20,00 | 167,22 | 3 344,40 | kat.89/2019 | 80,00 | 1 600,00 | 247,22 | 4 944,40 |
| 318 229 Křížová svorka se středovou destičkou (nerez V4A) | ks | 6,00 | 423,21 | 2 539,26 | kat.91/2019 | 80,00 | 480,00 | 503,21 | 3 019,26 |
| 549 001 Krabice ze skušební svorkou-litinové provedení | ks | 3,00 | 1 499,90 | 4 499,70 | kat.84/2019 | 1 120,00 | 3 360,00 | 2 619,90 | 7 859,70 |
| 106 323 Upínací pásek na potrubí | ks | 2,00 | 163,20 | 326,40 | kat.130/2019 | 106,67 | 213,34 | 269,87 | 539,74 |
| 540 250 Svorka na falc - UNI | ks | 1,00 | 93,10 | 93,10 | kat.160/2019 | 106,67 | 106,67 | 199,77 | 199,77 |
| 275 110 Držák vedení - PA | ks | 9,00 | 44,60 | 401,40 | kat.79/2019 | 106,67 | 960,03 | 151,27 | 1 361,43 |
| **Jímací vedení - celkem** |  |  |  | **25 041,76** |  |  | **16 587,04** |  | **41 628,80** |
| **Dodávky - celkem** |  |  |  | **137 728,66** |  |  | **39 167,43** |  | **176 896,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Zemní práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *POVRCHU* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V zemine třídy 3-4 | m3 | 20,00 | 224,00 | 4 480,00 |  | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 4 480,00 |
| *Výkop jámy* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemina třídy 3-4,ručně | m2 | 30,00 | 845,00 | 25 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 25 350,00 |
| *ÚPRAVA POVRCHU* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osetí povrchu travou | m2 | 30,00 | 30,00 | 900,00 |  | 32,00 | 960,00 | 62,00 | 1 860,00 |
| Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 30,00 | 27,00 | 810,00 |  | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 810,00 |
| *SEJMUTÍ ORNICE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrstva do 15cm,zemina tř.2 | m3 | 20,00 | 362,00 | 7 240,00 |  | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 7 240,00 |
| *Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pásku do 120 mm2, v městské zástavbě | m | 60,00 | 38,00 | 2 280,00 | 220020 | 44,75 | 2 685,00 | 82,75 | 4 965,00 |
| *VYTÝČENÍ TRATI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelové vedení v zastaveném prostoru | m | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192,00 | 11 520,00 | 192,00 | 11 520,00 |
| **Zemní práce - celkem** |  |  |  | **41 060,00** |  |  | **15 165,00** |  | **56 225,00** |