Technická specifikace

**„Pořízení vozidla s alternativním pohonem pro Technické služby Luhačovice“**

**Zadavatel:**

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

Uherskobrodská 188

763 26 Luhačovice

IČ: 49156764

Požadované technické parametry nákladního menšího vozidla – pro 2 osoby s alternativním pohonem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Užitkový elektromobil** | |
| **Homologace N1** | |
| Výkon elektromotoru minimálně | 14 kW |
| Baterie o výkonu minimálně | 10kWh |
| Nabíjení vozidla z běžné zásuvky 230V | 16A |
| Dojezd na jedno nabití minimálně | 70 km |
| El. Motor s kroutícím momentem min | 100 Nm |
| Box pro baterie vyhřívaný | ANO |
| Kabina pro 2 osoby - uzamykatelná | ANO |
| Přední sklo vyhřívané | ANO |
| Výška vozidla max | 2,0 m |
| Šířka vozidla bez zrcátek max | 1,4 m |
| Nezávislé topení | ANO |
| Posilovač řízení | ANO |
| Rekuperace | ANO |
| Odpružení všech kol | ANO |
| Poloměr otáčení max | 3,0 m |
| El. hydraulicky sklápěcí valník o délce min | 2 m |
| Klecová nástavba korby | ANO |
| LED maják | ANO |
| Zadní koule se zásuvkou | ANO |
| Celková hmotnost vozidla minimálně | 1250kg |
| Přední hydraulika 2 okruhy včetně ovládacího joistyku v kabině | ANO |

Datum: …………………………………………

…………………………………………………….

Popis statutárního zástupce