Smlouva o provádění prací

Nákup a pokládka PVC č.j.:S 12020

I. Smluvní strany

1. Gymnáziu, Praha , Voděradská 2

se sídlem: Voděradská 2, 100 00 Praha 10

zastoupený: Mgr. Jitkou Fišerovou

IČ: 61385361

(dále jen "objednatel")

a

1. zhotovitel: Martin Bulíček podlahářské práce

se sídlem: Na krásné vyhlídce 1159, 281 63 Kostelec n./Č. Lesy

IČ: 715 94 647

DIČ: CZ7502010219

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tuto smlouvu:

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je položení PVC do prostor - (ČJ1, B2, NJ2, ZSV2, vrátnice), jež budou zhotovitelem vykonávány v prostorách objednatele za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě (dále jen „práce").

Místo plnění

Práce, jež jsou předmětem této smlouvy a jsou specifikovány včl. I., budou zhotovitelem prováděny v prostorách objednatele na adrese: Voděradská 900/2, Praha 10, 100 00.

Doba plnění

Práce, jež jsou předmětem této smlouvy a jsou specifikovány v čl. I., budou zhotovitelem prováděny od 27.7.-7.8.2020.

Platební podmínky

Cena prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 310 553,76 Kč včetně DPH.

v.

Podmínky

* + 1. Práce budou zhotovitelem prováděny pravidelně v pracovních (škola otevřená 8-16).
		2. Platba bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu předloží zhotovitel objednateli po převzetí práce objednatelem.
		3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo k doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení, v takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu objednateli.
		4. Oprávněně vystavená a doložená faktura má splatnost 14 dní od doručení na adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
		5. Nedodrží-li zhotovitel rozsah plnění uvedených v čí. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za měsíční plnění dle čl. V. odst. 1 smlouvy za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
		6. V případě hrubého porušení povinnosti dle čl. VII jednou ze smluvních stran, pokud po písemném upozornění nedojde k nápravě do 10 kalendářních dní, je druhá smluvní strana oprávněna jednostranně odstoupit od této smlouvy a účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení.

VI.

Doba trvání smlouvy

* + - 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou viz bod III. Její platnost lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran.
			2. V případě, že objednatel bude v prodlení úhrady fakturované ceny po dobu delší než 30 kalendářních dnů, tak je zhotovitel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy a účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje:

* provádět sjednané práce vlastní technologií a za pomocí osob, které jsou s ním v pracovním či jiném

smluvním vztahu a seznámit řádně tyto osoby se všemi jejich právy a povinnostmi při výkonu prací, které pro ně vyplývají z právních předpisů či zásad dodržování pořádku.

* Obstarávat na vlastní náklady veškeré pracovní pomůcky, zařízení a prostředky, které budou za potřebí

plnění prací, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

* Zajistit, že všichni jim využívané osoby k plnění prací budou poučeny či proškoleny z předpisů o

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany.

* Zabezpečit organizaci veškerých sjednaných prací.
* Pojistit svoji živnost na odpovědnost za škody způsobené při výkonu sjednaných prací.
* Dbát na bezúhonnost a dobrý morální kredit osob využívaných k plnění prací.
* Zajistit pravidelnou kontrolu provádění sjednaných prací.
	1. Objednatel se zavazuje:
* Umožnit osobám využívaným zhotovitelem k plnění prací přístup do prostor místa plnění prací ve

stanovené době (viz. čl. II.).

* Umožnit zhotoviteli bezplatně odběr elektrické energie a vody nutné k provedení prací.
* Poskytnout zhotoviteli bezplatně prostor pro uložení pracovních nástrojů, prostředků, ochranných

pracovních prostředků a jiných podobných předmětů.

1. Jiná ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že budou činit průběžně preventivní opatření proti možnému vzniku škod na majetku objednatele i zhotovitele. Při případném vzniku škody jsou pověření zaměstnanci smluvních stran povinni neprodleně pořídit společný záznam o škodě s uvedením druhu, příčiny a výše škody včetně určení odpovědnosti. V případě určení odpovědnosti smluvní strana, odpovědná za vzniklou škodu, nahradí poškozené smluvní straně hodnotu poškozené věci.

IX.

Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany se zavazuji řešit případné spory z této smlouvy vzniklé nejdříve vzájemnou dohodou a

teprve pokud nebude mimosoudní dohoda možná, tak k soudnímu řešeni sporu.

* 1. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po

vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelné, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, strany potvrzuji autentičnost této smlouvy svým podpisem. 4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona č.



Martin Bulíček





■ i.

340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2. 5. Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

V Praze dne : V Praze dne :.....•}.<?:..^'.í02?.



Za .Gymnázium. Mgr. Jitka Fišerová

za Podlahářské práce - Martin Bulíček

Specifikace

|  |  |
| --- | --- |
| 1/ odstranění + likvidace stávající krytiny + příprava podkladu | 296 m2 (4 x 71 m2 + 1 x 12 m2) |
| 2/napenetrování stávajícího povrchu (vrátnice) | 12 m2 |
| 3/ vyrovnání stávajícího povrchu (vrátnice) | 12 m2 |
| 4/ OSB desky | 300 m2 |
| 5/ montáž, přetmelení OSB desek | 284 m2 |
| 6/ PVC Ambient | 310 m2 |
| 7/ montáž a celoplošné lepení PVC | 296 m2 |
| 8/ olištování PVC soklovou lištou | 170 bm |
| 9/ olištování přechodovou lištou | 5 bm |
| 4/ doprava, manipulace, podříznutí dveří, úklid /uvedení do původního stavu/ |  |

parametry PVC: celková tloušťka: nášlapná vrstva provedení:

odolnost proti opotřebení: chemická odolnost povrchu: odolnost proti kolečkové židli stupeň zatížení: min 2 mm min 0,7 mm

heterogenní /ze 3 vrstev/

vysoká

vysoká

velmi vysoká komerční zátěž (min 34)