POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | 0 + základ pod boční zed | JKSO |  |
| **Objekt** | Název objektu | SKP |  |
| 01 | **Oprava kamenné zdi** | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 10 | **Samota Rapotice u Malont** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | 0 |  |  |
| Objednatel |  |  |  |
| Dodavatel | Renova-Sedlák, s.r.o., Kaplice | Zakázkové číslo | 10 |
| Rozpočtoval |  | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |
| **Základní rozpočtové náklady** | **Ostatní rozpočtové náklady** |
| ZRN | HSV celkem | 164 110 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | 0 |
| M práce celkem | 7 000 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 171 110 | Zařízení staveništé | 5 133 |
|  |  | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 171 110 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost. náklady+HZS | 176 243 | Ostatní náklady celkem | 5 133 |
| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
| Jméno:Datum :Podpis : | Jméno :Datum :Podpis: | Jméno :Datum :Podpis: |
| Základ pro DPH 21,0 | % | 176 243 Kč |
| DPH 21,0 | % | 37 011 Kč |
| Základ pro DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | **213 254 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | **10 Samota Rapotice u Malont** | Rozpočet: |
| Objekt: | **01 Oprava kamenné zdi** | + základ pod boční zed |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební dil** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 12 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 82 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 11 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 32 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 14 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže silnoproud | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 9 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **164110** | **0** | **0** | **7 000** | **0** |

**vedlejší Rozpočtové naklady**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 3,0 | 171 110 | 5 133 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **5133** |

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba ; | **10 Samota Rapotice u Malont** | Rozpočet: |
| Objekt: | **01 Oprava kamenné zdi** | + základ pod boční zed |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Dii;** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |
| 1 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 4,50 | 2 705,00 | 12 172,50 |
|  |  | boční zed:5,0\*0,9\*1,0 | 4,50 |  |
|  | **Celkem za** | **2 Základy a zvláštní zakládáni** |  |  |  | **12 172,50** |
| **Dii:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |
| 2 | 316221111U00 | Ukončující vrstvy zdivá z kamene | m2 | 7,00 | 728,00 | 5 096,00 |
|  |  | 5,0\*0,7\*2 | 7,00 |  |
| 3 | 327221111R00 | Zdění nadzákladového zdivá kamenného | m3 | 10,50 | 5 320,00 | 55 860,00 |
|  |  | otvor + odbouraná část pro zarovnání:5,0\*0,7\*1,5 | 5,25 |  |
|  |  | bočnízed:5,0\*0,7\*1,5 | 5,25 |  |  |
| 4 | 327229111 | Příplatek za oboustranné lícování zdivá | m3 | 10,50 | 2 060,00 | 21 630,00 |
|  | **Celkem za** | **3 Svislé a kompletní konstrukce** | **82 586,00** |
| **Dii:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |
| 5 | 941955001ROO | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 9,50 | 107,00 | 1 016,50 |
|  |  | 5,0\*1,9 | 9,50 |  |
|  | **Celkem za** | **94 Lešení a stavební výtahy** | **1 016,50** |
| **Dii;** | **96** | **Bourání konstrukcí** |
| 6 | 961021311 ROO | Bourání základů ze zdivá kamenného | m3 | 4,50 | 922,00 | 4 149,00 |
|  |  | boční zed:5,0\*0,9\*1,0 | 4,50 |  |
| 7 | 962022491 ROO | Bourání zdivá nadzákladového kamenného | m3 | 5,25 | 1 331,00 | 6 987,75 |
|  |  | střední zed:5,0\*0,7\*1,5 | 5,25 |  |
|  | **Celkem za** | **96 Bourání konstrukcí** |  |  |  | **11 136,75** |
| **Dii;** | **97** | **Prorážení otvorů** |
| 8 | 979021111R00 | Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 10,50 | 3 080,00 | 32 340,00 |
|  |  | pro vyzdéní: 10,0\*0,7\*1,5 | 10,50 |  |
|  | **Celkem za** | **97 Prorážení otvorů** | **32 340,00** |
| **Dii:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |
| 9 | 9992811O5R0O | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 40,70 | 365,50 | 14 876,44 |
|  | **Celkem za** | **99 Staveništní přesun hmot** | **14 876,44** |
| **Dii:** | **M21** | **Eiektromontáže siinoproud** |
| 10 | 2100001 | El.proud-elektrocentrála | kpl | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | **Celkem za** | **M21 Eiektromontáže siinoproud** | **7 000,00** |
| **Dii:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |
| 11 | 979087311 ROO | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 30,86 | 287,00 | 8 855,39 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |
|  |  | zdivo z otvoru:5,0\*0,7\*1,5 | 5,25 |  |  |
|  |  | bourané zdivo:5,0\*0,9\*1,5 | 6,75 |  |  |
|  |  | bourané základy:5,0\*0,9\*1,0 | 4,50 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu | 16,50 |  |  |
|  |  | 16,5\*1,87 | 30,86 |  |  |
| 12 | 979093111 ROO | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 30,86 | 36,50 | 1 126,39 |
|  | **Celkem za** | **D96 Přesuny suti a vybouraných hmot** | **9 981,78** |