Cenová nabídka  P201321

. 
Zpracoval		:	OZ - Reitschlägerová Lucie

Datum	:	26.5.2020
		
	Označení	:	Výměna vstupních dveří na Základní škole, Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 
______________________________________________________________________________________________________
	DODAVATEL:                                                           	POPTÁVAJÍCÍ:
	
	Window Holding a.s.	
	Hlavní 456	Město Jindřichův Hradec
	250 89 Lázně Toušeň	Klášterská 135
	IČO: 28436024	377 22 Jindřichův Hradec
	DIČ: CZ28436024	Mob.:	xxx
	Telefon: xxx	Tel.:	xxx p.Roch
	Fax: xxx	E-mail:	xxx
	E-mail: xxx	IČO:	00246875
		DIČ:			

	OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:			ADRESA STAVBY:
	Jan Mašek			sídliště Vajgar 692
	Nádražní 97			37701 Jindřichův Hradec
	377 01 Jindřichův Hradec			Tel.:	
	Mob.: 	xxx			Mob.:	
	Tel.:		E-mail:	
	E-mail:	xxx
______________________________________________________________________________________________________

Window Holding a.s
Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001
.
Strana 1 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020

Vážený zákazníku,

	velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR.  Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

	Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

POŘIĎTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení

INTERIÉROVÉ DVEŘE
.
Strana 2 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020
·	výběr z široké škály modelů
·	možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
·	výroba z kvalitních a prověřených materiálů
·	spolehlivá funkce a dlouhá životnost

STÍNÍCÍ TECHNIKA
·	moderní design pro komplexní zastínění
·	venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
·	přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
·	máme řešení pro rodinný dům i byt

.
Strana 3 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020
Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks
-pTYP:$ 	2 * PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM, DOLE SOKL, 
	2 * PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM, 
	DVOUKŘ.VCH. DVEŘE VEN O. S PRAHEM,SE SOKLEM LEVÉ, 
	DVOUKŘ.VCH. DVEŘE VEN O. S PRAHEM, SE SOKLEM PRAVÉ
-pProfil:$ 	ALUSTD
-pBarva:$ 	RAL9016 bílá
-pRám:$ 	rám okenní standard 69mm
-pKřídlo:$ 	4 * pevně zasklený rám - fest, 
	4 * křídlo vchodové sokl 150mm-ven.ot.
-pSpojka:$ 	Spoj svisle 15mm s výztuhou 55mm, 
	2 * Spoj svisle 15mm s vnitřní výztuhou, 
	2 * Spojka vnitřní bez dilatace
-pRozšíření:$ 	Zazdívací lišta 30mm - VD
-pPříčka:$ 	4 ks : T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD, 
	2 ks : T-profil 84 mm AA720HI do rámu
-pVýplň:$ 	8 * 7 Stratobel 33.2 /14/ 7 Stratobel 33.2  (PTN+, Float), Arg., Ug 1.10
-pSendvič.výplň:$ 	6 * Perizol 24mm+2xAl.plech RAL
-pVýplň tl.:$ 	8 * 28.0 mm, 
	6 * 28 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	pevně v rámu
	2	pevně v rámu
	3	pevně v rámu
	4	pevně v rámu
	5	vch. dveře pravé štulp ven ot.
	6	vch. dveře levé hlavní ven ot
	7	vch. dveře pravé hlavní ven ot
	8	vch. dveře levé štulp ven ot.
-pParam.kování:$ 	Název parametru:   Hodnota:	
	Aerocontrol WH	Pevný
-pKotvení:$ 	na kotvy - bez vrtání
-pHmotnost Kg:$ 	447
Jednotková cena:
463923,00 Kč
Cena celkem:
463923,00 Kč

Pracnost Perizol

Nástřik oboustran.plech na Perizol

Panik EN1125 ko/hr/kr "E" 2kř, nerez

Panik EN1125 ko/hr/kr "E" 2kř, nerez

Panikové kování samozamykací pro 2kř dveře dle EN1125 hrazda/koule, funkce "E" na obou křídlech

Panikové kování samozamykací pro 2kř dveře dle EN1125 hrazda/koule, funkce "E" na obou křídlech

Zavírač bílý s lištou a aretací

Zavírač bílý s lištou a aretací

Motor k samozamyk.zámkům GU

Motor k samozamyk.zámkům GU

mezisoučet - cena před slevou
463923,00 Kč
.
Strana 4 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020

Pozice: 2
Množství: 1 ks
Expediční náklady
Jednotková cena:
2000,00 Kč
Cena celkem:
2000,00 Kč

Pozice: 3
Množství: 14,80 m²
montáž AL do 25m2
Jednotková cena:
870,00 Kč
Cena celkem:
12876,00 Kč

Pozice: 4
Množství: 15,560 m
Cena za demontáž lehkých ocelových nebo plastových oken
obvod 10 - 25 bm
Jednotková cena:
4155,00 Kč
Cena celkem:
4155,00 Kč

Pozice: 5
Množství: 15,560 m
Zedn.začištění REKORD -zděné domy
Jednotková cena:
4139,00 Kč
Cena celkem:
4139,00 Kč

Pozice: 6
Množství: 11,090 m
APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)
Jednotková cena:
168,00 Kč
Cena celkem:
168,00 Kč

.
Strana 5 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020

Pozice: 7
Množství: 15,560 m
Likvidace špaletových nebo plastových oken - ost.
regiony mimo Prahu a Stř. Čechy
0 - 25 bm
Jednotková cena:
2427,00 Kč
Cena celkem:
2427,00 Kč

Pozice: 8
Množství: 1 ks
Hrubý úklid staveniště
Jednotková cena:
2000,00 Kč
Cena celkem:
2000,00 Kč

Pozice: 9
Množství: 15,560 m
Materiál pro VEKRA UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám, perlinka interiér
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva
Jednotková cena:
796,00 Kč
Cena celkem:
796,00 Kč

Pozice: 10
Množství: 15,560 m
Cena montáže VEKRA UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám, perlinka interiér
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva
Jednotková cena:
1124,00 Kč
Cena celkem:
1124,00 Kč

Pozice: 11
Množství: 2 ks
Montáž samozavírače
Jednotková cena:
600,00 Kč
Cena celkem:
1200,00 Kč

.
Strana 6 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020

Pozice: 12
Množství: 1 ks
Lešení 
Jednotková cena:
4000,00 Kč
Cena celkem:
4000,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek

498808,00 Kč

Zákaznická sleva 

-213404,58 Kč

Částka bez DPH

285403,42 Kč

DPH 21% - základní
21,00 %

59934,72 Kč

Částka celkem

345338,14 Kč
=============
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

ZÁRUKA:	- 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
	- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

TERMÍN VÝROBY: 	po podpisu smlouvy - individuální dle výrobních kapacit a dodacích lhůt materiálu
 
TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: 	do 3.8.2020

INFORMACE K MONTÁŽI: 
Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového  používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. V nabídce jsou uvedeny UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, které požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Jejich cena je součástí celkové částky. 
Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení  DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@windowholding.cz

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.
.
Strana 7 z 8

Cenová nabídka P201321, ze dne 26.5.2020

Se srdečným pozdravem
Jan Mašek
E-mail	: xxx
Mobil	: xxx
 
Bližší informace :	www.vekra.cz

Poptávající tímto dává pokyn dodavateli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s dodavatelem neprodleně po jejím předložení uzavřít. V případě neuzavření smlouvy o dílo se poptávající zavazuje uhradit dodavateli jím skutečně vynaložené náklady na vypracování této cenové nabídky a smlouvy o dílo.

V_________________dne____________                                …………………………………………………..
.
Strana 8 z 8