**TeS, spol. s r.o. Chotěboř NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ**

**07.07.20**

**Datum:**

**AKCE: Dovybavení zařízení varny školní kuchyně**

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

**Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Předmět - název** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena/kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Sleva na položku %** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
| 1 | Plynový varný kotel, objem 200 l, hranatý duplikátor, nerezové provedení, napouštěcí kohout na studenou vodu s automatickým dopouštění vody do duplikátoru, bezpečnostní přetlakový ventil s manometrem, vyvážené sklápěcí víko pro snažší otevírání kotle, velkokapacitní vypouštěcí ventil - průměr 2”, regulace výkonu v 5 stupních, automatické zapalování hořáku s inozační sondou | GLF-202 | 1350×900×900 | 25 kW plyn; 230V | 2 | 146 620 | 293 240 | 37 | 92 371 | 184 741 | 38 796 | 223 537 |
| 2 | Plynový varný kotel, objem 150 l, kulatý duplikátor, nerezové provedení, napouštěcí kohout na studenou vodu s automatickým dopouštění vody do duplikátoru, bezpečnostní přetlakový ventil s manometrem, velkokapacitní vypouštěcí ventil - průměr 2”, regulace výkonu v 5 stupních, automatické zapalování hořáku s inozační sondou | GLR-152 | 900×900×900 | 19 kW plyn; 230 V | 1 | 116 610 | 116 610 | 37 | 73 464 | 73 464 | 15 428 | 88 892 |
| 3 | Univerzální šlehací a hnětací stroj, motorický zdvih kotlíku (i za chodu pro lepší mísení materiálu), třírychlostní motor (72 - 146 - 290 ot./min), total stop, bezpčnostní mikrospínač, odnímatelný ochranný krytu kotlíku, hmotnost 330 kg výrazně snižuje otřesy a hlučnost při chodu | RE 22-60 | 570×1070×1140 | 2,8 kW/400 V | 1 | 193 490 | 193 490 | 22 | 150 922 | 150 922 | 31 694 | 182 616 |
|  | sada příslušenství 30 l (redukční nosič, kotlík, hák, míchač, šlehací metla), sada příslušenství 60 l (kotlík, hák, míchač, šlehací metla), transportní vozík pod kotlík, podstavec pod kotlík, přípojný mlýnek na mák, přípojný mlýnek na maso, přípojný strojek na krouhání a strouhání zeleniny | Příslušenství 30 lt |  |  | 1 | 71 059 | 71 059 | 22 | 55 426 | 55 426 | 11 639 | 67 065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kontrolní mezisoučty*** |  |  |  |  |  | ***674 399*** |  |  | ***464 554*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cenová rekapitulace** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena za technologii bez DPH před slevou celkem** |  |  |  |  |  | **674 399** |  |  | **674 399** |  |  |
|  | **Celková výše poskytnuté sleva na technologii** |  |  |  |  |  | **-209 845** |  |  | **-209 845** |  | **-251 814** |
|  | **Cena za technologii bez DPH po slevě celkem** |  |  |  |  |  | **464 554** |  |  | **464 554** |  |  |
|  | **Cena za dopravu a instalaci zařízení \*** |  |  |  |  |  | **21 790** |  |  | **21 790** | 4 576 | 26 366 |
|  | **Demontáž stávajících zařízení varny bez poškození přívodů plynu, vody a elektřiny** | | |  |  |  | **2 590** |  |  | **2 590** | 544 | 3 134 |
|  | **Dodávka celkem bez DPH** |  |  |  |  |  | **488 934** |  |  | **488 934** |  |  |
|  | **DPH 21%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **102676** |  |
|  | **Dodávka celkem vč. DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **591 610** |

***Komentář k cenové nabídce :***

Platnost cenové nabídky do : 30. 8. 2020

\* Instalací zařízení se rozumí :

* doprava zařízení do místa instalace
* montáž zařízení na přípravené přívody elektroinstalace
* montáž zařízení na přípravené přívody vodoinstalace
* montáž zařízení na přípravené přívody kanalizace
* montáž zařízení na přípravené přívody plynoinstalace
* použitý montážní materiál
* zprovoznění
* seřízení
* odzkoušení vč. provozní zkoušky funkčnosti zařízení
* protokolární zaškolení obsluhy
* přezkoušení způsobilosti obsluh instalovaných zařízení

**Naše společnost je plně připravena s Vámi spolupracovat na přípravě a realizaci této zakázky.**

**Nabízíme Vám naše více než 25-ti leté zkušenosti z oblasti projekce, montáže a servisu velkokuchyňských zařízení. Přiložená referenční listina je určitě jedním z dokladů deklarujících našich technickou způsobilost.**

**Zpracoval dne 07.07.20 Michal Tišler** [praha@teschotebor.cz](mailto:praha@teschotebor.cz) **777 710 916**

TeS, spol. s r.o. Chotěboř Stránka 1 / 1