IČO: 25963961 DIČ: CZ25963961
HELAGO-CZ, s.r.o.
p. ing. E. Suda
	
	Kladská 1082/67
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	29.07.2020
Datum dodání:	01.09.2020
Forma dopravy:		9

Konečný příjemce:
	Žitková Andrea, Ing.

	 

.
Rotační vakuová vývěva CRVpro 30.
.
Cenová nabídka dodavatele č.: 349/E/2020, p. ing. E. Suda.
.

 

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	Katalogové číslo: 8010.3302-00

Rotační vakuová vývěva CRVpro 30
Robustní vakuová vývěva CRVpro 30 patří
do nové generace vysoce výkonných
dvoustupňových rotačních vývěv Welch.
Vývěva zaujme svou dlouhou životností,
absolutní spolehlivostí a nízkými nároky
na údržbu.
Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v
m3/h (l/min): 29 (483)
Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v
m3/h (l/min): 34,8 (580)
Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v
cfm (l/min): 20,5 (580)
Konečný tlak v mbar (Torr) bez
odlučovače: 3×10-3
Konečný tlak v mbar (Torr) s
odlučovačem: 5×10-3
Sací otvor: DN 25 KF
Výpustní otvor: DN 25 KF
Hladina hluku (dB): 55
Rozměry (š ×h × v): 569 × 206 × 289 mm
Kapacita oleje: 2100 ml
Provozní teplota: 10 - 40°C
Hmotnost: 39,5 kg
 	147 620,00	

Celková cena s DPH: 147 620,00 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: