Příloha č. 3 Kupní smlouvy: Požadavky Kupujícího na technické podmínky laboratoře

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

část 2: Dynamometrický systém pro měření síly v izometrickém režimu
Systém umožní měření síly svalů ve všech směrech možného působícího zatížení. Systém bude vybaven polohovacím křeslem (minimální nosnost 150 kg) a pohyblivými elementy pro upevnění segmentů těla. Součástí systému bude senzorický podsystém pro měření povrchového EMG minimálně ze dvou svalů. Součástí systému bude počítač s monitorem pro vyhodnocování měřených silových a momentových účinků a EMG. Minimální charakteristiky počítače budou: procesor s dostatečným výpočetním výkonem pro zpracování a grafickou prezentaci dat, displej s úhlopříčkou 15.6", rozlišení 1920x1080, frekvence 120 Hz s dobou odezvy 3 ms antireflexní, RAM 16 GB, přiměřená grafická karta, WiFI, Bluetooth, USB-C 3.1 Gen. 2, operačním systémem Windows 10 Pro nebo vyšší, jehož registraci si provede zadavatel (operační systém nesmí být zahrnut v nabídkové ceně). Systém bude měřit s přesností 20 N a 10 Nm. Nahrávací frekvence všech dat bude minimálně 100Hz, horní limit není omezen. Data o měřených silách, momentech sil a měřeném EMG budou snímána souběžně a bude možné uložit ve formátu XLS. Software ovládání systému a zpracování dat bude součástí dodávky. Licence bude moci být pouze pro jeden počítač připojený k systému. Aktualizace software bude možná po celou dobu záruky. Záruka bude minimálně 2 roky od data uvedeného v Protokolu o předání a převzetí Zboží, není-li uvedeno, pak od termínu předání a převzetí dodávky.