Stavba:

**Drobné stavební úpravy objektu školy Dobrovodská 728/94**

KSO:

Místo: C. Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

CB - STAV, spol. s r.o., Na Zlaté stoce 37, České Budějovice

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zpracovatel:

Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22. 6. 2020

60851147 CZ60851147

75454084

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 208 980,98 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 208 980,98 |  | 21,00% | 43 886,01 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 252 866,99 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Drobné stavební úpravy objektu školy Dobrovodská 728/94

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: C. Budějovice Zadavatel:  Uchazeč: CB - STAV, spol. s r.o., Na Zlaté stoce 37, České Budějovice Kód dílu - Popis  Náklady ze soupisu prací  HSV - Práce a dodávky HSV | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 22. 6. 2020  Ing. Filip Duda Filip Simek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)  Cena celkem [CZK]  208 980,98  29 739,77 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 8 133,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 10 617,28 |
| 997 - Přesun sutě |  | 10 612,20 |
| 998 - Přesun hmot |  | 376,71 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 179 241,21 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 4 362,00 |
| 741 - Elektroinstalace |  | 117 709,39 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 49 912,01 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 708,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 6 549,81 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné stavební úpravy objektu školy Dobrovodská 728/94

Místo: C. Budějovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22. 6. 2020

Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Zadavatel:

Uchazeč: CB - STAV, spol. s r.o., Na Zlaté stoce 37, České Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 980,98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 29 739,77 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 8 133,58 |  |
| 1 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťkv do 3 mm | m2 | 7,988 | 164,00 | 1 310,03 | CSÚRS 2020 01 |
|  | w |  | oprava 30% ploch |  |  |  |  |  |
|  | w |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 6,34\*5,28\*0,1 |  | 3,348 |  |  |  |
|  | w |  | oprava 10% ploch |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | mč. 1.04 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 8\*5,8\*0,1 |  | 4,640 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 7,988 |  |  |  |
| 2 | K | 611325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířkv do 300 mm | m2 | 1,590 | 709,00 | 1 127,31 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | vv |  | oprava po bourané příčce |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,3\*5,3 |  | 1,590 |  |  |  |
| 3 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 30,364 | 139,00 | 4 220,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | w |  | oprava 30% ploch |  |  |  |  |  |
|  | w |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 3,12\*(6,34\*2+5,28\*2)\*0,3 |  | 21,753 |  |  |  |
|  | vv |  | oprava 10% ploch |  |  |  |  |  |
|  | w |  | mč. 1.04 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 3,12\*(8\*2+5,8\*2)\*0,1 |  | 8,611 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 30,364 |  |  |  |
| 4 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 1,872 | 615,00 | 1 151,28 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | vv |  | oprava po bourané příčce |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 0,3\*3,12\*2 |  | 1,872 |  |  |  |
| i  5 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým olochv do 1 m2 tloušťkv do 80 mm | m3 | 0,106 | 3 060,00 | 324,36 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | w |  | po vybourané příčce |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 5,28\*0,2\*0,1 |  | 0,106 |  |  |  |

p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 617,28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce oodlaží do 4 m | m2 | 75,000 | 71,70 | 5 377,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 7 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 16,474 | 163,00 | 2 685,26 | CS ÚRS 2020 01 |

W 3,12\*5,28 16,474

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin |  |  |  |  | CSÚRS 2020 01 |
| 8 | K | 965042141 | betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 \_ | m3 | 0,883 | 2 893,00 | 2 554,52 |

W 22,07\*0,04 0,883

D 997 Přesun sutě 10 612,20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovv v do 9 m ručně | t | 6,373 | 819,00 | 5 219,49 | CS ÚRS 2020 01 |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,373 | 325,00 | 2 071,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| 11 | K | 997013509 | 'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořeš 1 km | t | 159,325 | 14,10 | 2 246,48 | CS ÚRS 2020 01 |
| W 6,373\*25'Přepočtené koeficientem množství 159,325 | | | | | | | | |
| 12 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odoadu cihelného kód odoadu 17 01 02 | t | 4,300 | 250,00 | 1 075,00 CS ÚRS 2020 01 | |
| D 998 Přesun hmot 376,71 | | | | | | | | |
| 13 K | | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0,435 | 866,00 | 376,71 | CS ÚRS 2020 01 |
| d PSV Práce a dodávky PSV 179 241,21 d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 362,00 | | | | | | | | |
| 14 | K | 725211604 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon ořioevněné na stěnu šroubv | soubor | 1,000 | 4 362,00 | 4 362,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| d 741 Elektroinstalace 117 709,39 | | | | | | | | |
| 15 | K | 741501 | Elektroinstalace | kpl | 1,000 | 117 709,39 117 709,39 | |  |
| D 776 Podlahy povlakové 49 912,01 | | | | | | | | |
| 16 | K | 77550151 | Lokální oprava PVC nášlapné krytiny - nové sváry ve sooiích | m2 | 34,400 | 150,00 | 5 160,00 |  |
| w mč. 1.01  VV 34,4 34,400 | | | | | | | | |
| 17 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 33,480 | 29,00 | 970,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| 18 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu oovlakovvch oodlah ředěná v ooměru 1:1 | m2 | 33,480 | 37,00 | 1 238,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| 19 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou oevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 33,480 | 261,00 | 8 738,28 | CSÚRS 2020 01 |
| 20 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 33,480 | 52,00 | 1 740,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| 21 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 33,480 | 168,00 | 5 624,64 | CS ÚRS 2020 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 33,48 |  | 33,480 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 33,480 |  |  |  |
| 22 | M | 28410241 | krytina podlahová homogenní | m2 | 36,828 | 399,00 | 14 694,37 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | vv |  | 33,48\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36,828 |  |  |  |
| 23 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 46,840 | 77,50 | 3 630,10 CSÚRS 2020 01 | |
|  | vv |  | mč. 1.01 |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 58\*2+6\*2 |  | 23,600 |  |  |  |
|  | vv |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 5,28\*2+6,34\*2 |  | 23,240 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 46,840 |  |  |  |
| 24 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 51,524 | 124,00 | 6 388,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | vv |  | 46,84\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51,524 |  |  |  |
| 25 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v obiektech v do 6 m | t | 0,362 | 4 765,20 | 1 725,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 708,00 |  |
| 26 | K | 783501 | Oprava voděodolného nátěru - lokálně | m2 | 6,000 | 118,00 | 708,00 |  |
|  | vv |  | mč. 1.01 |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | vv |  | mč. 1.02 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 6 549,81 |  |
| 27 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 105,984 | 21,00 | 2 225,66 CSÚRS 2020 01 | |
|  | vv |  | stropy |  |  |  |  |  |
|  | w |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 6,34\*5,28 |  | 33,475 |  |  |  |
|  | w |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | w |  | mč. 1.05 |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 3,12\*(6,34\*2+5,28\*2) |  | 72,509 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 105,984 |  |  |  |
| 28 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech vvškv do 3.80m | m2 | 105,984 | 12,00 | 1 271,81 | CS ÚRS 2020 01 |
| 29 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdornvch v místnostech do 3.80 m | m2 | 105,984 | 28,80 | 3 052,34 | CS ÚRS 2020 01 |