**„Mladá Boleslav - demolice objektu skladiště“**

**Zadávací dokumentace**

**příloha 1: Zadání prací:**

**Předmět zakázky:**

**Příprava staveniště**

* Vyklizení objektů od zbytků zařízení a odpadu. Kontejnery jsou započítány včetně odvozu a likvidace. Naložení je bráno jako HZS pomocný dělník.
* Na pozemku se mohou vyskytovat injekční stříkačky a jiný infekční materiál
* Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti cestujících a nedošlo škodám na majetku. (poškození silnice, pádu suti na cestu, kolejiště apod.)
* Na pozemku par. č. 599 bude proveden výřez dřevin v rozsahu určeném místním správcem.

**Zajištění šachty**

* Na pozemku par. č. 599 se nachází otevřená šachta, která bude opatřena betonovým poklopem.

**Demolice objektů**

* Demolice objektů těžkou technikou. Objekty budou zdemolovány včetně části základové konstrukce a to **minimálně 100mm pod terén**! Aby bylo možné srovnat vzniklou pláň.
* Demolice pojezdových kolejnic pod přístřeškem.
* Trvalé odpojení a odhlášení objektu od všech sítí včetně jejich zrušení a stavebního zajištění zbylých zařízení.
* Materiál z demolice bude nadrcen a naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážní lístky budou součástí stavebního deníku (v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.

**Úprava pláně po demolici**

* Vzniklá pláň bude urovnána navezením ornice a oseta travním semenem.

**Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!**

**Poznámka**

* V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.