Příloha č. 1

cenová nabídka na realizaci optického propoje, LAN sítě a WiFi přístupové sítě:
p
Optický propoj správní budovy se zámkem za předpoklud použití 12vl. optické kabelu by vyšel na částku **35 000 Kč bez DPH** (cena zahrnuje výkop, protlaky pod komunikací a chodníky), HDPE chráničku, 12 vl. kabel, 2x 19" rozvaděč s optickou vanou pro terminaci vláken).

Instalační práce na datových rozvodech - 350 Kč bez DPH / hod (cena zahrnuje dopravu)**.** Při 100 hod práce **je cena celkem 35 000 Kč**
Překop parkoviště mezi zámkem a budovou na parcele parc. č. 2/2 (rozebrání a uložení žulové dlažby) **10 000 Kč bez DPH.**
WiFi přístupový bod v pásmu 2,4/5,2 GHz (802.11AC) - 1 500 Kč bez DPH /kus. **Při 5ks je cena 7 500 Kč bez DPH** (místnosti 1.20, 1.17, 1.27, 1.28 a budova č. parc. 2/2).
Řídící router s optickým portem pro administraci WiFi přístupových bodů - **1 990 Kč bez DPH.**
PoE switch 16port pro fyzické připojení WiFi přístupových bodů (jejich napájení) a pro připojení datových zásuvek  - **3 900 Kč bez DPH.**
Patch panel 24port pro terminaci datových rozvodů v rozvaděči - **590 Kč bez DPH.**
Napájecí panel 230V do rozvaděče (2ks) - **1 000 Kč bez DPH.**Elektroinstalační lišty pro umístění datových rozvodů - 20 Kč bez DPH / 1m. Při délce celkem 100m **je cena 2 000 Kč bez DPH.**Trubka monoflex 16mm pro umístění datových rozvodů - 15 Kč bez DPH / 1m**.** Při délce celkem 20m **je cena 300 Kč bez DPH.**Drobný instalační materiál - **3 000 Kč bez DPH.**UTP datový kabel pro vnitřní rozvody - 8 Kč bez DPH / 1m. Při délce 300 m **je cena 2400 Kč bez DPH.**Geodetické zaměření celkové realizace – **10 000 Kč bez DPH**

 **Celková cena díla ve výše uvedeném rozsahu je 112 680 Kč bez DPH.**S pozdravem

Ing. Martin Richtarik

tel: +420 776 050 150

tel. technického oddělení: +420 773 450 150

M.NET Studénka s.r.o.

Butovická 12

742 13 Studénka