| | Položkový rozpočet stavby | |

Stavba:
Objekt: Rozpočet:

2
2 2

Stavební práce
Jihočeské muzeum Netolice Stavební práce

Objednatel: | | | IČO: DIČ: |

Zhotovitel:

Pinta Pavel
xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx

IČO: DIČ;

63916843

Vypracoval: Rozpis ceny | Pavel Pinta | | | Celkem
HSV | | | | | 32 733,14
PSV | | | | | 45 082,72
MON | | | | | 810,00
Vedlejší náklady | | | | | 0,00
Ostatní náklady | | | | | 0,00
Celkem | | | | | 78 625,86
Rekapitulace daní | | | |
Základ pro sníženou | DPH | 15    % | | | 0,00 CZK
Snížená DPH | | 15    % | | | 0,00 CZK
Základ pro základní | DPH | 21     % | | | 78 625,86 CZK
Základní DPH | | 21     % | | | CZK
Zaokrouhlení | | | | 0,00 CZK
Celkem | | | | 78 625,86 CZK

Nejsem plátce DPH.
v

Hradiště

dne              02.09.2020

| Pinta Pavel | |
| Za zhotovitele | Za objednatele |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Rekapitulace dílů

Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | %
3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 3 481,50 | 4
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 16 712,46 | 21
64 | Výplně otvorů | HSV | | | 1 830,00 | 2
94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 1 000,00 | 1
96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 3 509,78 | 4
99 | Staveništní přssun hmot | HSV | | | 2 173,16 | 3
61 | Omítky vnitřní | PSV | | | 30 913,25 | 39
711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 8 277,67 | 11
713 | Izolace tepelné | PSV | | | 745,29 | 1
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 125,00 | 0
781 | Obklady keramické | PSV | | | 5 021,51 | 6
M99 | Ostatní práce "M" | MON | | | 810,00 | 1
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 4 026,24 | 5
Cena celkem | | | | | 78 625,86 | 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

| | | Položkový rozpočet
S: | 2 | Stavební práce |
0: | 2 | Jihočeské muzeum | Netolice
R: | 2 | Stavební práce |

P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem
Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 3 481,50
1 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s ooužitím suché maltové směsi | m3 | 0,50000 | 5 500,00 | 2 750,00
2 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong ti. 15 cm | m2 | 0,77000 | 950,00 | 731,50
Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 16 712,46
3 | 631312621ROO | Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 2,13000 | 3 410,00 | 7 263,30
4 | 631319151R0O | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky ti. 6 cm | m3 | 2,13000 | 1 234,00 | 2 628,42
5 | 631319171RO0 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 6 cm | m3 | 2,13000 | 359,50 | 765,74
6 | 631362021ROO | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,17300 | 35 000,00 | 6 055,00
Díl: 64 | Výplně otvorů | | | | 1 830,00
7 | 642942111RZ1 | Osazeni zámbní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu | kus | 1,00000 | 840,00 | 840,00
8 | 55330366R | Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 P ZAKO pro přesné zdění, bezdrážkv, Devně Dřivařené závěsv | kus | 1,00000 | 990,00 | 990,00
Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 1 000,00
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 10,00000 | 100,00 | 1 000,00
Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | 3 509,78
10 | 962032231 ROO | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,57990 | 785,00 | 455,22
11 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických ti. 10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 3,50000 | 85,00 | 297,50
12 | 968072455R00 | Vybourání Kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,20000 | 355,00 | 426,00
13 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn | m2 | 27,65200 | 84,30 | 2 331,06
Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2173,16
14 | 998011001 ROO | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 7,49367 | 290,00 | 2 173,16
Díl: 61 | Omítky vnitřní | | | | 30 913,25
15 | 601011172ROO | Štuk vnitřní Cemix 023 b ručně ti. 2 mm | rn2 | 10,50000 | 190,00 | 1 995,00
Včetně pomocného lešení.

16 | 602021114RT2 | Omítka sanační soklová Baumít Sanova S, ručně | m2 | 10,00000 | 480,00 | 4 800,00
17 | 602021118R00 | Omítka jádrová Baumít Manu 1, zrno 1 mm, ručně | m2 | 10,50000 | 220,00 | 2 310,00
Zrnitost do 1 mm.

18 | 611425521RT2 | Omítka rýh stropů a stěn MV do 15 cm omít.hrubou.hladkou do elektroinstalaci | m2 | 2,00000 | 1 000,00 | 2 000,00
19 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, šíuková | m2 | 49,50000 | 350,00 | 17 325,00
20 | 612481211R00 | Montáž výztužné sltě(perlinky)vč.perlinky | m2 | 10,50000 | 150,00 | 1 575,00
21 | 614402801 ROO | Odstranění omítky oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 10,50000 | 56,50 | 593,25
22 | 622323041 MU | Penetrace podkladu | m2 | 10,50000 | 30,00 | 315,00
Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | 8 277,67
23 | 711111001ROO | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 32,51000 | 10,00 | 325,10
24 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | rn2 | 32,51000 | 103,00 | 3 348,53
25 | 111631501R | Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL kanystr | kus | 1,00000 | 351,00 | 351,00
26 | 62832279R | Pás asfaltovaný POLYELAST | m2 | 35,75800 | 115,00 | 4 112,17
27 | 998711101 ROO | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,15463 | 911,00 | 140,87
Díl: 713 | Izolace tepelné | | | | 745,29
28 | 713191221R0O | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 27,30000 | 27,30 | 745,29
Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 125,00
29 | 771471014R00 | Obklad soklíků keram,rovných do MC,20x10, H 10 cm | m | 1,00000 | 125,00 | 125,00
Díl: 781 | Obklady keramické | | | | 5 021,51
30 | 781475115RU3 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Ardex X7G íflex.leDidto). Ardex FL ísoár.hmota) | m2 | 6,00000 | 485,00 | 2 910,00
31 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,02012 | 572,00 | 11,51
32 | 597813634R | Obklad keramický dle výběru dodavatele včetně dopravy | m2 | 7,00000 | 300,00 | 2 100,00

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

| | | Položkový rozpočet
S: | 2 | Stavební práce |
0: | 2 | Jihočeské muzeum | Netolice
R: | 2 | Stavební práce |

P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem
Díl: M99 | Ostatní práce "M" | | | | 810,00
33 | 99 | Odstranění nečistot z podlahy oškrábáním | hod | 3,00000 | 270,00 | 810,00
DM: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 4 026,24
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 80,38430 | 16,00 | 1 286,15
35 | 979082121ROO | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 2,51201 | 35,40 | 88,93
36 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 2,51201 | 300,00 | 753,60
37 | 979093111 ROO | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2,51201 | 10,40 | 26,12
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2,51201 | 350,00 | 879,20
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

39 | 979082111 ROO | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2,51201 | 350,00 | 879,20
40 | 9790S2121R00 | Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,51201 | 45,00 | 113,04

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a,s.

Stránka 4 z 4