OBJEDNÁVKA č. VO-2020-421-000023

Odběratel
Dodavatel
Lipová 1789/9
FIEDLER AMS s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
370 05 České Budějovice
CZECH REPUBLIC
IČO dodavatele : 03155501
DIČ dodavatele : CZ03155501
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Kód akce
3600.44/2020
8.10.2020
zajistí dodavatel
Bez daně
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
23.11.2020
Způsob úhrady
Bankovní převod
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Dodávka a instalace meteorologické stanice podle nabídky N200847 v lokalitě
Boubín
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
Lufft WS 110
ks
1,00
Lufft WS110 radarový srážkoměr, včetně
držáku a propojovací
46 020,00
46 020,00
1
ks
1,00
Solární sestava-ostrovní systém 280w (1
panel), akumulátor AGM 12V/125Ah, MPPT
regulátor 30A, rozvaděč 60x40cm se dvěma
zámky, kotvení na zemní vruty, osazení
spodní hrany panelu do výšky 1,5m
69 400,00
69 400,00
2
ks
1,00
CMP3 Pyranometr Kipp & Zonen, chyba v
rozsahu -40 °C až +80 °C je menší než 5%
19 850,00
19 850,00
3
ks
1,00
DNR2 Nerezový držák pro instalaci
radiometrů na stožár průměru 30 až 60 mm
1 242,00
1 242,00
4
ks
2,00
T2 Třmen nerez M10 x 63 mm, matice,
podložky 
112,50
225,00
5
ks
1,00
TEP06/P Měřící převodník pro připojení 2
pyranometrů, 2 pyrgeometrů a 2 čidel Pt100
po RS485
4 482,00
4 482,00
6
ks
1,00
WS103 Anemometr v celokovovém
provedení vhodný pro horské prostředí,
keramická ložiska, napájení 6-24 VDC/0.5
mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET -
okamžitá a průměrovaná rychlost větru,
větrné poryvy) a pulsy nebo napětí 0-1V,
konektor M12
11 160,00
11 160,00
7
ks
1,00
M12/4F-2M-PUR 4-žilový kabel 2 m
zakončený konektorem M12,zásuvka
252,00
252,00
8
ks
1,00
WH700 vodorovné ráhno pro instalaci
anemometru WS103 směrovky WD360 na
stožár
1 755,00
1 755,00
9
ks
2,00
T2 Třmen nerez M10 x 63 mm, matice,
podložky 
112,50
225,00
10
ks
1,00
SR03 Člunkový srážkoměr, rozlišení 0,1
mm/puls, sběrná plocha 500 cm2
14 805,00
14 805,00
11
ks
1,00
Korunka-03 ornitologický sedák ke
srážkoměru SR03 
765,00
765,00
12
ks
1,00
S301 Nerezový stojan pod srážkoměr SR03,
bez betonového základu
1 872,00
1 872,00
13
ks
1,00
BETON Betonová dlaždice pro uchycení
stojanu S301, S201,hmotnost 38 kg
490,00
490,00
14
Celkem s DPH
CZK
CZK
172 543,00
36 234,03
CZK
208 777,03
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
Přesné místo pro instalaci stanice dohodněte s kontaktní osobou objednatele.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
1 / 2

OBJEDNÁVKA č. VO-2020-421-000023

Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.
Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.
   
                                                                                   Jiří Vohadlo
                                                                    vedoucí investičního a provozního odboru
Vyřizuje

Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Martin Vokoun, martin.vokoun@vuv.cz
Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
2 / 2