OBJEDNÁVKA č. VO-2020-421-000024

Odběratel
Dodavatel
Lipová 1789/9
FIEDLER AMS s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
370 05 České Budějovice
CZECH REPUBLIC
IČO dodavatele : 03155501
DIČ dodavatele : CZ03155501
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Kód akce
3600.44/2020
8.10.2020
Bez daně
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
23.11.2020
Způsob úhrady
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Dodávka a instalace meteorologické stanice podle nabídky N200848 v lokalitě
Boubín
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
ks
1,00
H7-G-TA4-SZ universální multikanálová
monitorovací  jednotka, vestavný
GSM/GPRS komunikační modul,TA4
přípojná deska, box Schneider se zámkem
29 790,00
29 790,00
1
23.11.2020
ks
1,00
AKU-12/24 bezúdržbový akumulátor 12V/
24 Ah pro limnigrafické stanice
2 340,00
2 340,00
2
23.11.2020
ks
1,00
SIM M2M Standard CZ (O2 FM2M) aktivace
SIM, tarif M2M, pouze ČR, Data+SMS,
paušál 40,- Kč / měsíc / 1 MB dat, SMS
1,30 Kč
250,00
250,00
3
23.11.2020
ks
3,00
CS650-DS snímač vlhkosti a teploty půdy,
30 cm hroty, výstup SDI-12, kabel 3m
8 620,00
25 860,00
4
23.11.2020
ks
1,00
Propojovací sada - krabička, svorkovnice,
10m PUR kabel 
1 000,00
1 000,00
5
23.11.2020
ks
1,00
Montáž 3x CS650-propojovací krabička s
kabelem 
800,00
800,00
6
23.11.2020
ks
2,00
T2 Třmen nerez M10 x 63 mm, matice,
podložky 
112,50
225,00
7
23.11.2020
ks
1,00
EXSV - RS485 Expandér svorek RS485 
260,00
260,00
8
23.11.2020
ks
1,00
RVT11/RK5 Snímač relativní vlhkosti a
teploty vzduchu (čidlo Pt100), radiační kryt
4 932,00
4 932,00
9
23.11.2020
ks
1,00
M12/4F-2M-PUR 4-žilový kabel 2 m
zakončený konektorem M12, zásuvka
252,00
252,00
10
23.11.2020
ks
1,00
STO-MET-03 Jednodílný nerezový stožár 3
m, kotevní lana, k montáži je potřeba
vhodný základ - není součástí dodávky
5 184,00
5 184,00
11
23.11.2020
ks
1,00
BETON Betonová dlaždice pro uchycení
stojanu S301, S201, hmotnost 38 kg
490,00
490,00
12
23.11.2020
ks
1,00
TM4 Modul pro připojení 4 tensometrů
TMS11A, výpočet sacího tlaku, výstup
RS485 FINET
4 455,00
4 455,00
13
23.11.2020
ks
4,00
TMS11A Teplotně kompenzovaný půdní
tensometr, připojení do měřícího modulu
TM4
4 050,00
16 200,00
14
23.11.2020
ks
1,00
T2 Třmen nerez M10 x 63 mm, matice,
podložky
112,50
112,50
15
23.11.2020
ks
1,00
Drobný instalační materiál - kotevní a
spojovací technika,elektroinstalační
materiál, kabeláž, ochranné prvky
5 000,00
5 000,00
16
23.11.2020
ks
1,00
Sestavení meteorologické stanice,
propojení kabeláže, konfigurace parametrů,
ověření funkce
9 000,00
9 000,00
17
23.11.2020
ks
1,00
Instalace sestavy na lokalitě, výkopové
práce, propojení oddálených snímačů a
zdroje napájení, ověření funkce
20 000,00
20 000,00
18
23.11.2020
km
280,00
Cestovné včetně času stráveného na cestě
Č.Budějovice - Boubín a zpět (2 osoby, 2
20,00
5 600,00
19
23.11.2020
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
1 / 2

OBJEDNÁVKA č. VO-2020-421-000024

Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
cesty)
Celkem s DPH
CZK
CZK
131 750,50
27 667,61
CZK
159 418,11
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
                                                                   
                                                                                                                                                      Jiří Vohadlo
                                                                                                                              vedoucí investičního a provozního odboru
Vyřizuje
Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz
Kontaktní osoba
Ing. Martin Vokoun, martin.vokoun@vuv.cz
Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
2 / 2