|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Příloha 1 Smlouvy o dílo 122/SSRZ/2020** |  | >> skryté sloupce << | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZS Havířov - VZT** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
| Místo: | | Havířov |  |  | Datum: | 24.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 27845796 |  |  |
|  | 3K Air Mont s.r.o. | | | | DIČ: | CZ27845796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **484 930,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
| DPH | základní | 484 930,00 |  |  | 21,00% | 101 835,30 |  |  |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **586 765,30** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZS Havířov - VZT** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Havířov |  |  | Datum: | 24.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
|  |  | 3K Air Mont s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **484 930,00** |  |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 3 500,00 |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 3 500,00 |  |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 458 130,00 |  |  |
| 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 800,00 |  |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 2 230,00 |  |  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | | |  |  |  | 3 280,00 |  |  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | |  |  |  | 13 088,00 |  |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | | |  |  |  | 19 914,00 |  |  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 3 705,00 |  |  |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  |  | 5 723,00 |  |  |
| 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 368 390,00 |  |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 41 000,00 |  |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | |  |  |  | 2 000,00 |  |  |
| OST - Ostatní | |  |  |  |  | 21 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZS Havířov - VZT** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Havířov |  |  | Datum: | 24.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
|  |  | 3K Air Mont s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **484 930,00** |  |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 500,00 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 500,00 |  |  |
| K | 1.24 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 458 130,00 |  |  |
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 800,00 |  |  |
| K | 713460811R | Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů tl do 50 mm | m | 8,000 | 100,00 | 800,00 |  |  |
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 2 230,00 |  |  |
| K | 721171902R | Montáž svodu kondenzátu | m | 3,000 | 80,00 | 240,00 |  |  |
| *M* | *1.12* | *PVC d32mm potrubí pro odvod kondenzátu včetně tvarovek* | *m* | *3,000* | *80,00* | *240,00* |  |  |
| K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| K | 721226511R | Montáž sifonu | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 |  |  |
| *M* | *1.11* | *Sifon podtl. s uzávěrem SF-P 300* | *kus* | *3,000* | *350,00* | *1 050,00* |  |  |
| K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5,000 | 60,00 | 300,00 |  |  |
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 3 280,00 |  |  |
| K | 1.20 | Zkrácení stávajícího tlumiče hluku z 1500 na 1300mm | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |  |
| K | 732421401R | D+M Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové WILo Yonos PICO 15/1-4 | soubor | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |
| K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3,000 | 60,00 | 180,00 |  |  |
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 13 088,00 |  |  |
| K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 | m | 8,000 | 100,00 | 800,00 |  |  |
| K | 733122203 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15 | m | 1,000 | 103,00 | 103,00 |  |  |
| K | 733122204 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 20 | m | 20,000 | 280,00 | 5 600,00 |  |  |
| K | 733811231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 1,000 | 85,00 | 85,00 |  |  |
| K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 20,000 | 80,00 | 1 600,00 |  |  |
| VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5,000 | 60,00 | 300,00 |  |  |
| K | R733001 | napojení na stávající potrubí ocel DN 25 | soubor | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |
| K | R733002 | napuštění a odvzdušnění | hod | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |  |  |
| K | R733003 | vypuštění okruhu vytápění | hod | 8,000 | 100,00 | 800,00 |  |  |
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 19 914,00 |  |  |
| K | 734209113R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. pohonu nebo hlavice | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 |  |  |
| *M* | *S73415CV316P* | *Regulační ventil IMI TA typ CV316ZM DN 15 kvs 1 s pohonem TA-MC15-24/3bodový* | *soubor* | *1,000* | *4 910,00* | *4 910,00* |  |  |
| *M* | *S73415RTL* | *ventil Heimeier RTL-Eclipse DN 15 (9114-02.000) s hlavicí RTL* | *soubor* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |  |  |
| K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| *M* | *S734 ST20BV* | *vyvažovací VENTIL STAD DN 20 bez vypouštění* | *kus* | *1,000* | *1 976,00* | *1 976,00* |  |  |
| K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4,000 | 182,00 | 728,00 |  |  |
| K | 734242412R | zpětná klapka G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 1,000 | 230,00 | 230,00 |  |  |
| K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 4,000 | 192,00 | 768,00 |  |  |
| K | 734291263 | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 | kus | 1,000 | 204,00 | 204,00 |  |  |
| K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 2,000 | 208,00 | 416,00 |  |  |
| K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 3,000 | 290,00 | 870,00 |  |  |
| K | 734411101 | Teploměr příložný 0-120°C | kus | 2,000 | 166,00 | 332,00 |  |  |
| K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5,000 | 60,00 | 300,00 |  |  |
| K | R734001 | Demontáž směšovacího uzlu | hod | 6,000 | 150,00 | 900,00 |  |  |
| K | R734002 | Hydraulické vyvážení a nastavení průtoků a čerpadel | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
| K | R734003 | Kompletace směšovacího uzlu vč. drobného materiálu | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 3 705,00 |  |  |
| K | 741110501R | Montáž PVC lišty | m | 5,000 | 100,00 | 500,00 |  |  |
| *M* | *1.9* | *PVC kabelová lišta pro ukrytí kabeláže, barva omítky + kotvící materiál* | *m* | *5,500* | *50,00* | *275,00* |  |  |
| VV |  | 5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |  |  |
| K | 741120003R | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m | 5,000 | 70,00 | 350,00 |  |  |
| *M* | *1.6* | *Napájecí kabel CYKY-J 5x4mm (hl. jistič 3Px32A)* | *m* | *5,500* | *35,00* | *192,50* |  |  |
| VV |  | 5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |  |  |
| K | 741410001R | Montáž - Uzemnění jednotky | m | 5,000 | 90,00 | 450,00 |  |  |
| *M* | *1.10* | *Zemnící kabel FeZn 1x10mm* | *m* | *5,500* | *25,00* | *137,50* |  |  |
| VV |  | 5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |  |  |
| K | 741810001R | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vč. revize | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| K | 998741201 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5,000 | 60,00 | 300,00 |  |  |
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 5 723,00 |  |  |
| K | 1.7 | Montáž - uchycení dig. ovladače (LCD Panel) | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| *M* | *1.7M* | *Ovladač digitální (LCD Panel) DigiREG + kotvící materiál* | *kpl* | *1,000* | *4 390,00* | *4 390,00* |  |  |
| K | 742210171R | Montáž - Připojení digitálního ovladače (LCD Panelu) | m | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |  |
| *M* | *1.8* | *Komunikační kabel SYKFY 2x2x0,5mm* | *m* | *5,500* | *6,00* | *33,00* |  |  |
| VV |  | 5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |  |  |
| K | 998742201 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |  |
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 368 390,00 |  |  |
| K | 1.19 | Montáž - Nalepení izolace na potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |  |  |
| *M* | *1.19* | *ITepelná izolace potrubí* | *m2* | *2,200* | *350,00* | *770,00* |  |  |
| VV |  | 2\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,200 |  |  |  |  |
| K | 1.2 | Montáž - Zavěšení a ukotvení jednotky ke konstrukci | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| *M* | *1.2M* | *Kotvící mat. pro uchycení jednotky* | *kg* | *2,000* | *120,00* | *240,00* |  |  |
| K | 1.3 | Montáž - Ukotvení konstrukce ke stěnám a podlaze objektu | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| *M* | *1.3M* | *Kotvící mat. pro uchycení konstrukce* | *kg* | *5,000* | *120,00* | *600,00* |  |  |
| K | 1.4 | Montáž podložky | kpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| *M* | *1.4M* | *Antivibrační podložka* | *m2* | *1,000* | *540,00* | *540,00* |  |  |
| K | 751526417R | Montáž redukcí | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| *M* | *1.17a* | *Redukce Kruhové/čtyřhranné - 950x600/1000x500 redukce* | *ks* | *2,000* | *1 830,00* | *3 660,00* |  |  |
| *M* | *1.18* | *Kotvící materiál pro kruhové a čtyřhranné potrubí (závěsy, závěsné lišty, Závitové tyče, tex, kruhové závěsy, hmoždinky, lišty)* | *kg* | *10,000* | *120,00* | *1 200,00* |  |  |
| K | 751537116 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 500 do 600 mm | m | 5,000 | 340,00 | 1 700,00 |  |  |
| *M* | *1.15a* | *Flexi hadice (tepelně a zvukově izolovaná) - D560mm - flex* | *m* | *5,500* | *394,00* | *2 167,00* |  |  |
| VV |  | 5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |  |  |
| K | 1.16 | Montáž kotvící materiál | kg | 1,000 | 120,00 | 120,00 |  |  |
| *M* | *1.16* | *DEC páska, kotvící materiál* | *kg* | *1,000* | *347,00* | *347,00* |  |  |
| K | 751611123R | Kompletní montáž kompaktní rekuperační jednotky - tj. montáž a zapojení sestavy přívodu a odvodu vzduchu, připojení k napájení a datovým vstupům, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace, oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | 21 200,00 | 21 200,00 |  |  |
| *M* | *1.1* | *Vnitřní rekuperační jednotka, DUOVENT Compact DV 6000 DCA C KL G4+F7/M5 DVAV AV2 ATYP, Qv=5848m3/h  Interiérová jednotka obsahuje: ventilátory RH40C, protiproudý výměník tepla - PCFK 62 DV 6000, filtr vzduchu na sání čerstvého a odtahového vzduchu G4/F7, by-pass přiváděného vzduchu s klapkou, regulační klapky, vodní ohřívač vzduchu o výkonu 6,68kW bez rekuperace, s rekuperací 59,93kW, digitální regulaci  Technické parametry:  Umístění: vnitřní jednotka  Účinnost ZZT: 74,7%  Akustický tlak v 1m: do 83dBA  Napájení: 400V  Průtok vzduchu: 5848m3/h  Jmenovitý příkon: max 4,26kW  Hmotnost: 574Kg  Rozměry: 1149\*1620\*2719* | *kpl* | *1,000* | *303 666,00* | *303 666,00* |  |  |
| K | 751611131 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 2,000 | 8 000,00 | 16 000,00 |  |  |
| K | 1.13 | Montáž - připojení | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |  |
| *M* | *1.13* | *IAE DUO DV 6000 ver. 2018 (970X620) pružná spojka* | *ks* | *2,000* | *1 622,00* | *3 244,00* |  |  |
| K | 1.14 | Montáž - připojení | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |  |
| *M* | *1.14* | *DUO-DV-PRO-6000 na pr. 560 - redukce 4HR na SPIRO 950x600-560mm* | *ks* | *2,000* | *1 968,00* | *3 936,00* |  |  |
| K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |  |  |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 41 000,00 |  |  |
| K | 767R001 | Zhotovení ocelových podpůrných konstrukcí pod VZT jednotku z ocelových materiálů:  1.5a Profil UPE 180 - válcovaný za tepla - 180x75x9,5 - S235JR - ojehlit hrany    bm 15  1.5b Profil UPE 140 - válcovaný za tepla - 140x65x9,0 - S235JR - ojehlit hrany    bm 7  1.5c Plech 100x80 tl. 5mm - S235JR - ojehlit hrany    ks 36  1.5d Plech 200x200 tl. 10mm - S235JR - ojehlit hrany    ks 6  1.5e Plech 380x150 tl. 10mm - S235JR - ojehlit hrany    ks 6  1.5f Svařovaný pochozí řošt protiskluzový - 2700x680x50mm    ks 1  1.5g Ocelová zarážka d12mm l=350mm    ks 1    Konstrukce bude uchycena do stěn pomocí chemických kotev. Cena včetně dodávky materiálu, výroby, dopravy a montáže konstrukce | soubor | 1,000 | 41 000,00 | 41 000,00 |  |  |
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 2 000,00 |  |  |
| K | 1.21 | Založení revizní knihy | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 21 300,00 |  |  |
| K | 1.22 | Zednické práce | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
| K | 1.23 | Pronájem vysokozdvižného vozíku | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |
| K | 2.1 | Demontáž původní VZT jednotky - Odpojení od VZT rozvodu, vodního okruhu ohřívače, silového okruhu, podpěrné konstrukce atd. | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |