Příloha č.1

**Psychiatrická nemocnice Jihlava**

Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Gabriela Olšovská Telefon: 567 552 149 E-mail: g.olsovska@pnj.cz

Vyřizuje Místo / datum

xxxxx Brno 22. 09. 2020

Tel: xxxxx

**PRODEJNÍ NABÍDKA LP2020.0141.0** Platnost nabídky do

31. 10. 2020

---------------------------------------------------------------------------

**Položka Množství MJ Cena Částka**

---------------------------------------------------------------------------

**618130006OER**

**MYČKA NÁDOBÍ PG 8130 KS xxxxx xxxxx**

Volně stojící myčka nádobí - Řada ProfiLine

Třída energetické účinnosti A++

Třída účinnosti sušení A

Testované provozní hodiny 7.500

Elektronické ovládání, podpora sušení AutoOpen

Perfect GlassCare, dětská pojistka, nastavitelná

teplota oplachu, časovač Flexi Timer s funkcí

ECO Start, vnitřní prostor myčky z kvalitní nerez oceli.

Snadná komunikace – WiFi Conn@ct

Mycí výkon: 13 sad nádobí za pouhých

17 minut. Snadná obsluha díky přehlednému

uspořádání ovládacího panelu

Systém oplachu s čerstvou vodou

Počet mycích úrovní 2

Max. předvolba startu v hod. 24

Ukazatel zbývajícího času

Nastavitelné jazyky na displeji

Elektrické připojení 3N AC 400V 50HZ

Topný výkon v kW 8,10

Celkový příkon v kW 8,30

Jištění v A 16

Možná varianta napětí AC 230V 50HZ

Topný výkon v kW 2,1

Celkový příkon v kW 2.3

Jištění v A 10

Délka přívodního kabelu v m 1,70

Provedení: čelo a boční stěny briliantová bílá,

Strana 2 **PRODEJNÍ NABÍDKA LP2020.0141.0**

---------------------------------------------------------------------------

**Položka Množství MJ Cena Částka**

---------------------------------------------------------------------------

víko plast.

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměry v mm v 845 x š 598 x h 600

Užitný prostor myčky, výška v mm

v 540 x š 510 x h 450

Hmotnost netto [kg] 62

**9971870**

**DOS G 80 ProfiLine 1 KS xxxxx xxxxx**

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 5 až 10 l

s indikací prázdného stavu pro automat. dávkování

tekutých čistících prostředků.

Vhodné pro všechny myčky nádobí řady PG 8080-83

SCVi

333 mm sací trubice pro kanystry 5 a 10 l

Dávkování až 55 ml za minutu

Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí

----------

Celkem za zboží xxxxx Kč

----------

Speciální cena pro PNJ: 57 375,00

Cena celkem bez DPH: 57 375,00 Kč

DPH 21%: 12 049,00 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 69 424,00 Kč**

Dodací lhůta: cca 6-8 týdnů od obdržení písemné objednávky.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému

zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží

z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace

a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních

plánů firmy Miele), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, pokud tyto

proběhnou v den instalace přístroje.

Dodatečný instalační materiál nebo opakovaný výjezd technika z důvodu

nepřipravenosti instalace, nemožnosti odzkoušení a předání přístroje

přání zákazníka budou fakturovány kupujícímu na základě skutečně

vzniklých nákladů servisním oddělením firmy Miele, stejně jako

veškeré doporučené mycí a dezinfekční prostředky nezbytné k

uvedení přístroje do provozu.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma

Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

**Záruční doba je 24** měsíců (max. 3000 provozních hodin dle toho,

co nastane dříve) od uvedení zařízení do provozu, pokud

uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícímu.

**Platba celkové částky předem**

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

Miele, spol. s r.o.