*TRUS.-I^-Zjzú*

Servisní smlouva

o provádění pozáručního servisu a údržby zdravotnické techniky, uzavřená dle  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**L**

**Smluvní strany**

: Rozesláno ¡ikon.útv.dne:.?/. fcri

**Objednatel:**

**Sídlem:**

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoby: Telefon, fax, e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**Nemocnice Třinec, příspěvková organizace !**

**Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec**

Ing. Martin Sikora, ředitel 00534242 CZ00534242 Komerční banka, a.s.

29034781/0100

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, provozně technický náměstek ředitele +420 558 309 751, e-mail: [jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz](mailto:jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz)

£m jA I

co.

INDUBIA s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Sídlem:**

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoby: Telefon, fax, e-mail:

Milady Horákové 42/127, 160 00, Praha 6 Ing. Tomáš Kóhler, jednatel 28111290 CZ28111290

MONETA MONEY BANK a.s.

237630211/0600

Ing. Tomáš Kóhler

+420 605 419 592, [tomas.kohler@indubia.cz](mailto:tomas.kohler@indubia.cz)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele pozáruční servis a odbornou

údržbu zdravotnických prostředků (dále jen ZP) pořízených na základě Kupní smlouvy č

uzavřené mezi smluvními stranami dne ZP jsou podrobně specifikovány v příloze ě. 1 této

smlouvy.

III.

Rozsah a podmínky prováděné odborné údržby a pozáručního servisu

1. Zhotovitel se zavazuje provádět odbornou údržbu (dále jen BTK) a pozáruční servis ZP dle předpisů výrobce a dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke kontrolovaným a opravovaným zařízením a vytvoří podmínky pro řádné provedení kontrol a servisu v místě provozu.
3. Objednatel je povinen poskytnuté služby fyzicky, kvantitativně a kvalitativně převzít od zhotovitele. Potvrzení ze strany objednatele musí být provedeno výhradně technickým pracovníkem. V pracovní době od 6,00 do 14,30 hodin potvrdí provedené úkony objednávající technik nebo jeho zástupce, mimo pracovní dobu bude technikům výkaz zaslán elektronicky, po ověření bude výkaz potvrzen a zaslán zpět zhotoviteli.

Oprávněné osoby k podpisu servisních výkazů:

Marie Sikorová, e-mail: [marie.sikorova@nemtr.cz](mailto:marie.sikorova@nemtr.cz), tel.: 724648740 Radim Janota, e-mail: [radim.janota@nemtr.cz](mailto:radim.janota@nemtr.cz), tel.: 734788634

1. BTK prováděné na základě této smlouvy budou uskutečňovány v pracovních dnech od 6,00 do 14,30 hodin. Přesný termín provedení se účastníci této smlouvy zavazují dojednat s dostatečným předstihem (minimálně však 3 dny předem), a to telefonicky nebo elektronicky. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty pro provádění BTK a plánované kontroly provádět i bez výzvy objednatele v řádném termínu, nejpozději však v den vypršení lhůty kontroly.
2. V případě, že ze strany zhotovitele nebude dodržen termín provedení BTK, je povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli s odůvodněním a sdělením následného termínu, z důvodu povinnosti objednatele odstavit ZP mimo provoz.
3. Zhotovitel nezodpovídá za závady a jejich následky vzniklé neodbornou obsluhou nebo opravami přístrojů objednatelem, svévolnou manipulací s přístrojem, používáním neoriginálních náhradních dílů a spotřebního materiálu, které nedoporučil výrobce nebo zhotovitel, anebo jakýmkoliv jiným zásahem provedeným v rozporu s návodem k obsluze, vystaveným výrobcem k předmětnému zařízení.
4. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na technický stav zařízení, které kontroloval nebo opravoval, a upozornit na nutnost opravy či seřízení předmětného zařízení. V případě, že bude nutné provést servisní úkon, který přesáhne částku 5 000,- Kč vč. náhradních dílů, bude zhotovitelem vystaven cenový návrh. Objednatel rozhodne zda takový servisní úkon požaduje provést či nikoliv. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci, týkající se plnění této smlouvy, realizovat na elektronických adresách objednatele - uvedených v článku III, odst. 3 této smlouvy a zhotovitele: servis n indubia.cz,
5. Zhotovitel je povinen reagovat a nastoupit na odstranění poruchy a závady v následujících termínech:
   1. Doba reakce na nahlášení opravy v pracovní dny max. 24 hodin.
   2. Doba nástupu na opravu do 72 hodin od nahlášení poruchy.
   3. Doba odstranění poruchy s použitím náhradních dílů max. 10 dní od nahlášení poruchy.

V případě opravy trvající déle než 4 dny se zhotovitel zavazuje k bezplatnému vypůjčení náhradního ZP stejného typu po dobu poskytování servisu, a to v případě, že ji bude objednatel vyžadovat.

IV.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat platné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a předpisy hygienické.
2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu 12 měsíců informovat objednatele o ukončení technické podpory ZP uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, jejichž BTK a pozáruční servis jsou předmětem této smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit telefonicky nebo elektronickou formou zjištěné poruchy ZP u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
4. Objednatel zajistí, aby ZP byl uvolněn z provozu, respektive zpřístupněn k provedení stanovených servisních úkonů bez časových ztrát.
5. Objednatel zajistí, aby bez souhlasu zhotovitele nebyl proveden žádný zásah třetí osoby do ZP.
6. Na ZP, který objednatel převzal a provozuje, je oprávněna provádět servis a BTK pouze osoba, která je registrovaná na SÚKL a má autorizaci od výrobce.
7. Zhotovitel není oprávněn zajistit předmět smlouvy třetími osobami.
8. V případě nedodržení lhůt definovaných v článku III, odst. 4 a 8 této smlouvy, bude objednatel po zhotoviteli nárokovat pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.

V.

Cena plnění a platební podmínky

Zhotovitel bude za provádění BTK a servisu ZP fakturovat objednateli cenu, která je stanovena dle níže

uvedeného členění:

Cena za 1 hod. provedeného servisního úkonu bez DPH

500,- Kč

Cena za 1 výjezd do místa plnění servisního úkonu bez DPH

1500*,-* Kč

Cena za provedení 1 BTK včetně cestovních a ostatních výloh bez DPH

500,- Kč

Cena za 1 km při sdílené jízdě bez DPH

0,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena dle článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitelem garantována po dobu 24 měsíců po ukončení záruční doby ZP. Po uplynutí této doby je možné po dohodě obou smluvních stran upravit cenu, pro další smluvní období, v návaznosti na vývoji hodnoty inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ.

1. Ceny stanovené v článku V, odstavce 1 této smlouvy jsou nepřekročitelné a lze je měnit pouze pokud po uzavření smlouvy nebo v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu předmětu smlouvy.
2. Cena za provádění pozáručního servisu a BTK ZP bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury je potvrzený servisní výkaz, v případě BTK originál protokolu o provedení BTK. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozí větě začíná běžet až dnem doručení řádné faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet dodavatele.
3. Faktura bude také obsahovat údaj o související veřejné zakázce, tzn. TRI/Buj/2020/031/Dodávka lůžek. Nárok na úhradu faktury vznikne pouze za předpokladu, že služby uvedené v článku III, odst. 1 této smlouvy byly provedeny řádně a včas a objednatel tuto skutečnost následně písemně potvrdil.

VL

Čas plnění a ostatní ujednání

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit
2. dohodou smluvních stran
3. výpovědí bez udání důvodů s tříměsíční výpovědní dobou, přičemž zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 24 měsíců od skončení záručního servisu. Objednatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé smluvní straně.
4. V ostatních smluvních vztazích, které nejsou uvedeny v této smlouvě, se obě strany řídí ustanovením občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými předpisy.
5. Účastníci této smlouvy po jejím pročtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Veškeré změny, doplňky, dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou, číslovány a musí být podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 374/2015 Sb., v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní, a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti), nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy, použije.
10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
11. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeno a zhotovitel odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle Občanského zákoníku v platném znění.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy.

V Třinci dne 6. 10. 2020

V Praze dne

*St€,902ó*

Ing. Martin Sikora ředitel

Ing. Tomáš Köhler jednatel

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy (technické parametry), součástí a příslušenství


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace: Nemocniční lůžko VIGOR | a—c  iSiXíaLn | i | b indubio |
| Platná k 25.9.2020 | | | |

VIGOROUS 11- elektricky polohovatelné lůžko

Čtyřdílná ložná plocha odnímatelná z ABS plastu pro snadné čištění, s dvojitou autoregresí Centrálně brzděná, antistatická kolečka se směrovým vedením Čela vyrobená bezspárovou technologií s aretací Ochrana motorů proti přetížení - nedestruktivní

■mBftflÉfiKHBIT MtfMIKMaMVKKMQWll '

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr ložní plochy | 90 x 200 cm |  |
| VněUI rozměry | 99 x 218 cm |  |
| Vvtkow zdvih | 40-80 cm elektricky |  |
| Nosnost | 250 kg |  |
| XBjlAIS | 0-14\* elektricky |  |
| Kolečka | 4\*150 mm centrálně brzděná, se směrovou aretací, antistatická |  |
| Pslotořépj | zádový (0\*-70\*) + stehenní (0\*-35\*j díl elektricky, lýtkový (0"-25'( pomocí mechanického hřebene | O |
| kpžněplt^ha | 4dílná, z ABS plastu, odnímatelná | h |
|  | Dělené, plastové, sklopné s aretaci proti |
| Postranlce | nechtěné manipulaci, pokrývající celou ložnou plochu, brzděná plynovou pružinou, s barevnou výplní dle vzomíku níže |  |
| Čela | odnímatelná, plastová s aretaci a barevnou výplní dle vzorníku níže | >s / i |
| Konstrukce | Nůžková konstrukce, stabilní a jednoduše čistitelná s elektrostaticky nanášenou bílou barvou |  |
| Aut prepese | Dvojitá - horizontálně 10 cm, vertikálně 6  cm | ft w |
| Vybavení standard | CPR funkce mechanicky, držáky příslušenství, Infuznl stojan, hrazda s hrazdičkou, eurollšta s háčky, 2x držáky na močové sáčky, zálohová baterie, nárazová kolečka ve všech rozleh lůžka a lks jako vertikální ochrana u hlavového čela |  |
| Ovladače | pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s magnetickým zámkem. CPR páka pod zádovým dílem volně přístupná z obou stran v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí, s i bez sklopených postranlc |  |



O

Plně elektrické nastavení

CE certifikovaný produkt

Antibakteriálnl povrchová úprava



ftUC:<mC\*CCLOM



ť

Páka brzdy Nárazová kolečka



Držák příslušenství



### © © © ©

© ©

\* \*

# «©


Hrazda s hrazdíčkou o nosnosti 90 kg Držák infuze na hrazdu s kvalitní aretací zamezující protáčení hrazdy

**Pacientský ovladač**

**Infuzní stojan**

Všechny fotografie v produktovém listu mají pouze informativní charakter. Přesná specifikace, jakož i barevné provedení lůžka, provedení brzdového systému, ložné plochy, motorizace, rozměrů a ovladačů jsou předmětem úpravy dle přání každého klienta. Lůžko v tomto produktovém listu je plně přizpůsobeno potřebám a požadavkům zadavatele. Výrobce deklaruje, že výše uvedené specifikace lůžka je schopen splnit, garantovat a vyrobit plně v souladu se všemi platnými a požadovanými normami zejména EN 60601-2-52:2010 bez výhrad.


Nabízíme Vám nadstandartni pasivní antídekubitní matraci JOSEPH PUR II Vhodná pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitu Po celém povrchu příčné prořezy, které jsou zhuštěné na nejvíce zatížených místech Na spodní straně příčné prořezy pro dokonalé kopírování nastavení ložné plochy



|  |  |
| --- | --- |
| VyrobceýModd | ■ OOISAN\JOSEPH PUR II | |
| Rozměry | 900x2000x140 mm |
|  | Ve spod studená PUR pěna o hustotě 47kg/m3 - tloušťka |
| Materiál | 9cm, na vrchu studená PUR pěna o hustotě 6Skg/m3 - tloušťka 5cm |
| KUirfikací EPUAP | IL - IIL stupeň |
| Uspořádání jádra | 5 zón |
| Nosnost | 250 kg |
| Potah | Ano - snímatelný. Stálý a pružný všemi směry, se svařovanými švy a transportními úchyty |
|  | Ano, po celém obvodu s krycí |
| ZIP | légou a ochranou proti |
|  | zatečení |
| Vodéodolný | Ano, výška vodního sloupce až 2000 mm |
| Paropropustný | Ano |
| BaMertostatický | Ano |
| Desínfikovalelný | Ano |
| Nehořlavý | Pěny dle CRIB 5, potah dle CRIB7 |
| Pratelný | Ano. do 90'C |

Technická specifikace: Noční stolek s jídelní de;

Platná k 25.9.2020




Nabízíme vám nemocniční noční stolek s výškově stavitelnou Jídelní deskou typ MEAL 201, výrobce DOISAN Medical

Výrobce/Model . . OOUAN IMIcai/MCAtm

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Nemocniční noční stolek s jídelní deskou |
| Rozměry | 540x440x850 mm |
| Kolečka | 4x p 25 mm, dvě bržděné, dvojitá |
| Provedení | Kovový, oboustranný, zinkovaný, bílý lakovaný práškovou barvou s vypálením - tloušťka plechu l,5mm, rozměry stolku 55x40x80cm, hmotnost 25kg |
| Jídelní deska | Vysokotlaký HPL laminát s ochrannými lištami po celém obvodu, rozměr 60x40cm, zdvih pomocí plynové pružiny v rozmezí 85 -110 cm od země s areatad nastavené výšky |
| Odkládací deska stolku | Vysokotlaký HPL laminát s ochrannými lištami po celém obvodu |
| Provedeni Jídelní desky | Naldápěcí v 5tl pozicích 5 aretací pozice, nosnost lOkg střed, 5kg na okraji |
| Modulace stolku | Vrchní odkládací deska, zásuvka s pojistným výsuvem a plastovou vložkou, prostor pro obuv, skříňka (s prostorem na PET láhev), držák ručníku |
| Zámek | Skfíňka a zásuvka |
| Madla/Rukojetá | Bezpečnostní na zásuvce a dvířkách skříňky + manipulační madla |
| Zdvihací mechanismus | Integrovaný |
| Barva | Standard RAL 9002, možnost volby |



Foto pro ilustraci -s vrchní ABS deskou - bude dodána varianta s HPL laminátem na vrchní a Jídelní desce



Ing. Martin Sikora, ředitel za kupujícího

IČ. 2811] info@índ

Ing. Tomáš Köhler,

ran

**230**

za prodávajícího