|  |  |
| --- | --- |
| **Bonita Group Service s.r.o.** |  |
| Drásov 583 |  |
| 664 24 Drásov  IČO: 27738795 |  |
|  |  |
| ***IČO:*** 00241881 | ***Číslo objednávky:*** |
| ***Bankovní spojení:*** | 1761/2020/Zlic/FOPRI/LBla |
| ***č. účtu:*** 2000 69 63 69/0800 |  |
|  |  |
| Datum: 21.10.2020 |  |
| Fakturujte na adresu: |  |
| *Městská část Praha – Zličín* |  |
| *Tylovická 207* |  |
| *155 21 Praha - Zličín* |  |
|  |  |
|  | Splatnost faktury: do 30 dnů |
| Na fakturách uvádějte vždy číslo objednávky. |  |

**Objednáváme u Vás:**

Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha – Zličín ze dne 19.10.2020 u Vás objednáváme nové oplocení na dětském hřišti v parku v Sobíně, na pozemku parc. č. 59, k.ú. Sobín, dle Vaší cenové nabídky ze dne 13.10.2020.

Podrobná specifikace:

Na pozemku parc. č. 59, k.ú. Sobín, bude instalováno nové oplocení podél stávajících herních prvků (pískoviště, péráku - zebry, mašinky s vagonem, domečku se skluzavkou, houpaček a beranidla) tak, aby byly dodrženy ochranné vzdálenosti od jednotlivých herních prvků.

Do oplocení budou vloženy dvě branky (ve východní a západní části), které umožní přístup na hřiště  
z obou stran a dále vjezdová brána na východní straně.

Požadované parametry:

Celková délka oplocení: 75 m

Branka: - rozměr - délka cca 1 m, výška 0,9 m – jednoramenná (celkem 2 ks)

Vjezdová brána: - rozměr - délka cca 2 m, výška 0,9 m – dvoukřídlá (celkem 1 ks)

Plotový díl: - rozměr - délka cca 2 m, výška 0,9 m, sloupky kovové, pozinkované

Materiál: - konstrukce - konstrukční ocel 60 x 60 mm (žárové zinkování)

- latě oplocení - smrkové dřevo (impregnace a třívrstvená aplikace vrchního

lazurovacího laku)

- sloupky uloženy do betonového lože

- latě připevněny ke kovové konstrukci

Celková cena bez DPH: 234.870,- Kč

Kontaktní osoba ve věcech technických je Bc. L. Blažková, referentka odboru FOPRI, email: lblazkova@mczlicin.cz, tel. 257 951 298/4.

Děkujeme za spolupráci.

**JUDr. Marta Koropecká**

starostka městské části