ATYPICKÉ VYBAVENÍ ZÁZEMÍ KAVÁRNY A DENNÍ MÍSTNOSTI, OPRAVY A ÚDRŽBA CAMP 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Název položky** | **cena celkem** | **E1 (do 6. 9. 2020)** | **E2 (27. 9. 2020)** | **E3 (do 30. 11. 2020)** |
| 1 | Amfiteátr | 63 760,00 |  |  |  |
| 1.1 | lokální opravy povrchu stěn tmelením + výmalba bílá (včetně ochozu k únikovému východu) | 16 560,00 | 16 560,00 |  |  |
| 1.2 | oprava matného černého otěruvzdorného nátěru nastávajících kontrukcích, lokální vysprávky | 5 850,00 | 5 850,00 |  |  |
| 1.3 | zhotovení drážek pro kabelový svazek pod kobercem jeviště (amfiteátr), začištění, trasa ukončena plechovou šachtou pro přípojné místo: plechová krabice 100 x 100 x 50 mm - stěny+dno plech 3 mm; kruhový otvor ve stěně d=30 mm; ke dvěma stěnám kotveny L 20x20, které nesou čtyři neodymové magnety d=15mm; dvířka plech 5 mm s výřezem 10x20mm; povrchová úprava matný práškový lak RAL 9005 (viz det.)( - trasa k televizím, 4 bm, - trasa k řečnickému pultu, | 12 200,00 | 12 200,00 |  |  |
| 1.4 | kobercová lišta (sokl zábradlí na ochozu + úsek v levé části jeviště) | 5 610,00 | 5 610,00 |  |  |
| 1.5 | úprava bočních dvířek u režijního pultu (přesun závěsů. Posun dvířek), vytvoření prostupu pro přetrasování kabelů | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
| 1.6 | atypický stolní držák pro 24" LCD, polohovatelný, max. 18 kg; D + M | 19 000,00 | 19 000,00 |  |  |
| 1.7 | zapravení/tmelení vykroužených děr v SDK podhledu (nadpraží průchodu do amfiteátru) | 1 040,00 | 1 040,00 |  |  |
| 2 | Černý sál | 49 621,80 |  |  |  |
| 2.1 | výmalba promítací plochy projekční stěny, bílá barva vhodná pro projekci LED , vč. tmelení vlasových trhlin (2 průběžné svislé spáry délky 4 m) | 11 591,80 | 11 591,80 |  |  |
| 2.2 | oprava matného černého otěruvzdorného nátěru nastávajících kontrukcích, lokální vysprávky | 10 140,00 | 10 140,00 |  |  |
| 2.3 | osazení pryžové koncovky na zábradlí, pryž bude exaktně zaříznuta a nalepena na konce zábradlí lepidlem odolávajícím vysoké dynamické zátěži | 2 460,00 | 2 460,00 |  |  |
| 2.4 | provedení okopových lišt čelních stran polopříček tvořících zábradlí rampy vstupu do sálu; ocelový plech na čela plného zábradlí (100x900 mm, matný práškový nástřik, RAL 7016); kotvení chemicky jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru a mechanicky vruty se zápustnými hlavami, dtto stávající krycí plechy zábradlí D + M | 2 940,00 |  | 2 940,00 |  |
| 2.5 | obnova laku na zábradlí | 2 660,00 | 2 660,00 |  |  |
| 2.6 | oprava povrchové úpravy stolků, probarvená černá MDF6 ks — stolky pro účastníky debat, 500 × 500 × 350mm povrchová úprava matný lak | 10 200,00 |  | 10 200,00 |  |
| 2.7 | oprava povrchové úpravy lavic, probarvená černá MDF3 ks — lavice, 2780 × 500 × 450 mm, povrchováúprava - olejovaná | 9 630,00 |  | 9 630,00 |  |
| 3 | Foyer | 66 225,00 |  |  |  |
| 3.1 | výmalba stěn, bílá | 2 820,00 |  | 2 820,00 |  |
| 3.2 | Deskové umyvadlo s atypickými rozměry 700 x 500 x 150 mm (ref. výrobek typ Matrix 5) odstín světle šedá, s předním čelem, osazení do niky o rozměrech 700 x 500 mm; kotveno přes L profil, tmelení spár silikonem odpovídající barvy, | 22 400,00 |  | 22 400,00 |  |
| 3.3 | výměna směšovacích baterií s čidlem na záchodech, nová baterie: senzorová umyvadlová baterie, nerezová ocel, provedení nástěnné, el. příkon 1000 W, napájení 220 - 240 V; 50 & 60 Hz, rozměry- hloubka 170 mm; oprava a doplnění šerného keramického obkladu, vč. vyspárování; D+M | 29 000,00 |  |  | 29 000,00 |
| 3.4 | výměna dveří do zázemí kavárny, s omyvatelnou povrchovou úpravou sjednocenou s lamino dekorem baru (RAL 7035, FH), vč. válečkového kování a zámku, z vnější strany bez kliky, z vnitřní strany | 12 005,00 |  |  | 12 005,00 |
| 4 | Bílý sál | 16 198,00 |  |  |  |
| 4.1 | lokální vysprávka povrchu stěn a výmalba, bílá | 4 290,00 | 4 290,00 |  |  |
| 4.2 | malba soklu, omyvatelná, oděruvzdorná, šedá v odstínu podlahy (RAL 7037) | 4 758,00 | 4 758,00 |  |  |
| 4.3 | úprava a doplnění deskový materiál rozvaděč deska na uchycení tabletu (370 x 500 mm); rozšíření stávající plochy s tablem pro ovládání osvětlení | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
| 4.4 | lokální opravy nátěru technického podhledu matnou černou barvou | 4 600,00 | 4 600,00 |  |  |
| 5 | Vstup CAMP | 123 100,00 |  |  |  |
| 5.1 | Provedení plynulého přístupu a zápraží před hlavním vstupem do CAMPu, úpravy povrchu při únikovém východu a v místě stání pro kola:- odstranění stávajících asfaltových náběhů, odstranění původního asflatu, štěrku, likvidace odpadu, příprava podkladu, hutnění podkladu, provedení nájezdové rampy a zvětšení zpevněného manipulačního prostoru před vstupem z betonu s | 121 200,00 |  | 121 200,00 |  |
| 5.2 | Čištění betonové rampy, a ošetření proti porůstánímechem | 1 900,00 |  | 1 900,00 |  |
| 6 | Čistící zóny | 35 040,00 |  |  |  |
| 6.1 | D+M čistící zóny v zádveří, vyříznutí a vybourání otvoru ve stávající podlaze, ochrana podlahové krytiny zakrytím, osazení hliníkového rámu + rohože; Rám čisticí zóny tvoří hliníkové profily 20x20x3 mm, v nichž jsou pevně zafixovány kartáčové pásky; Výška rohože je 17 mm; Uložení je v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem | 35 040,00 |  |  | 35 040,00 |
| 7 | Denní místnost | 402 169,00 |  |  |  |
| 1.1 | Šatní skříňky | 33 124,00 |  |  | 33 124,00 |
| 1.2 | Stůl | 17 325,00 |  |  | 17 325,00 |
| 1.3 | Kovové háčky | 312,00 |  |  | 312,00 |
| 1.4 | Závěsy (2 sestavy - 1.4a, 1.4b) | 34 720,00 |  |  | 34 720,00 |
| 1.5 | Skladový policový systém | 55 500,00 |  |  | 55 500,00 |
| 1.6 | Kuchyňka v denní místnosti | 124 678,00 |  |  | 124 678,00 |
| 2.1 | Kuchyňka pro víceúčelový sál | 136 510,00 |  |  | 136 510,00 |
| 8 | Spotřebiče | 34 750,00 |  |  |  |
| 8.1 | Mikrovlnná trouba | 2 830,00 |  |  | 2 830,00 |
| 8.2 | Chladnička s mrazicí částí | 7 350,00 |  |  | 7 350,00 |
| 8.3 | Myčka nádobí | 9 850,00 |  |  | 9 850,00 |
| 8.4 | Stojánková vodovodní baterie | 1 980,00 |  |  | 1 980,00 |
| 8.5 | Myčka nádobí | 11 750,00 |  |  | 11 750,00 |
| 8.6 | Stojánková vodovodní baterie | 990,00 |  |  | 990,00 |
| 9 | Ostatní | 28 795,00 |  |  |  |
| 9.1 | Úklid | 6 095,00 |  |  | 6 095,00 |
| 9.2 | Likvidace odpadu | 7 200,00 |  |  | 7 200,00 |
| 9.3 | Doprava | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 9.4 | Montáž spotřebičů a úprava stávajícíchrozvodů ZTI a elektro vč. revize a odzkoušení | 10 500,00 |  |  | 10 500,00 |
| 10 | Vedlejší rozpočtové náklady | 23 725,91 |  |  | 23 725,91 |
| 11 | Vícepráce | 35 642,52 |  |  |  |
| 11.1 | úprava podhledu v denní místností - černá barva |  |  |  | 13 736,52 |
| 11.2 | lišty v amfiteátru |  |  |  | 3 550,00 |
| 11.3 | dořešení detailů v návaznosti na vstupní rampu -barvení soklu, doplnění kabřince |  |  |  | 6 230,00 |
| 11.4 | dveře do denní místnosti (12.005) |  |  |  | 4 200,00 |
| 11.5 | revizní dvířka - sdk |  |  |  | 4 720,00 |
| 11.6 | Provední dodatečné zásuvky v bílém sále (dvířka) |  |  |  | 3 206,00 |
| **celkem bez DPH** | **879 027,23** | **106 809,80** | **171 090,00** | **601 127,43** |

**ETAPIZACE**

madlo; vč zavírače pro interiérové dveře