Příloha č. 3

Úpravy prostor prováděné pronajímatelem – změny od původního projektu nebo upřesnění stavu

1) podlahová krytina – dlažba Taurus Rako

2) instalace kovového rámu na rohož za vstupem do prodejny potravin

3) vzduchotechnika a klimatizace – dle PD upravené na změnu stavby před dokončením se změnou využití na prodejnu potravin

4) topení – v prodejně nebudou osazena topná tělesa, rozvody zůstávají dle PD

5) Měření spotřeby médií – podružný vodoměr, měřící kalolimetr u topení, elektroměr bude napsán na nájemníka

6) Elektro - navýšený jistič na 3 x 50 A (měření v rozvaděči)

7) Elektro - vnitřní rozvody – dle PD, rozšířeno o zásuvky k rozpekové peci, kávovaru, u chladících vitrín

(dle nákresu Žabka), dle potřeby rozšířit o samostatné jističe

8) Elektro vnější rozvody - světelná výstrč (Žabka)

9) Voda a kanalizace  - rozvod pro dvojdřez s baterií u rozpekové pece, přívod vody ke kávovaru

10) Osvětlení – dle PD

11) Data – hlavní přívod do jednotky, ostatní rozvody si zajistí nájemník