**ČVUT FD - HORSKÁ 3/2040, PRAHA 2- Nové Město**

**Budova B - 2.NP – počítačové učebny.**

**Učebna B – 116.**

 **Zadavatel:** České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

sídlo: Konviktská 20/292, 110 00 Praha 1

zastoupený: Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

IČ: 68407700

kontaktní osoba: p. Markéta Sikorová (správce objektu) mob.: 603 814 903.

 Místo plnění: ČVUT Fakulta dopravní, Horská 3/2040, Praha 2

**Popis prací:**

Předmětem stavebních prací je vytvoření počítačové učebny ( nový název B-116) ze 2 stávajících kanceláří, které jsou v dobrém stavu.

Kanceláře se nachází v budově B, postavené v 50. letech. Jedná se o železobetonový skelet. Svislou nosnou konstrukci tvoří žb. sloupy, propojené průvlaky s žb. deskou tl. 100 mm.

Bude vybourána dělící nenosná příčka mezi místnostmi B -116 a B -115 – ve stěně jsou zásuvky!. Na straně příčky z B-115 je zesílení patrně ze sádrokartonu, kde lze očekávat průběh nějakého svislého potrubí, které není v zákresu. Jeho případné přeložení, nebo „maskování“ se bude řešit na místě. 1 dveře ( do nynější kanceláře B 116) budou demontovány a zazděny. Bude demontována kuchyňská linka s dřezem a obklad za ní. Vodovodní a kanalizační potrubí bude zaslepeno. Bude sejmut povrch podlah.

V místnosti B-116 se předpokládá pouhé sejmutí povrchu bez významné úpravy podkladu. V B-115 dle zjištěného stavu. V učebně bude zátěžové PVC se soklem. Po bourání je třeba začistit omítky a podklad v podlaze.

Dveře zůstávají původní, provede se nátěr - barva dle ostatních dveří.

Stávající krabice budou ponechány. Rozvody kabelů budou vedeny ze serverovny v lištách, pouze krátký úsek ke katedře bude položen do podlahy. RACK bude umístěn v rohu u stropu. Před dveřmi v místnosti B-111 bude provedena příprava pro budoucí čtečku.

Stávající osvětlovací závěsná tělesa zůstávají, budou doplněna přídavným osvětlením. Rozvod k nim bude zasekán, pokud to půjde.

Nakonec bude místnost vymalována.