|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE :** |  |  |  |
|  | **ZAKÁZKA:** | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
|  | Objednatel: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  | Zhotovitel:  | JURÁŇ s.r.o. Ústí 200 , 75501 Vsetín |  |  |
|  |   |  |
|  |  **Veselý Kopec** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH 21%** |  |
|  |   | Vedlejší náklady | 54 000,00 | **65 340,00 Kč** |  |
|  | 1 | Usedlost u Pilných- došek |   | 589 450,00 | **713 234,50 Kč** |  |
|  | 2 | Hospoda |   | 377 837,00 | **457 182,77 Kč** |  |
|  | 3 | Vodní mlýn |   | 262 105,27 | **317 147,37 Kč** |  |
|  | 4 | Chalupa z Lezníku |   | 1 146 385,00 | **1 387 125,85 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM Veselý Kopec** | **2 429 777,27 Kč** | **2 940 030,49 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **BETLÉM** |  |
|  |   |   | Bez DPH | **Včetně DPH 21%** |  |
|  |   | Vedlejší náklady |   | 54 000,00 Kč | **65 340,00**  |  |
|  | 1 | č.p. 158 |   | 330 747,20 Kč | **400 204,11**  |  |
|  | 2 | č.p. 159 |   | 563 654,00 Kč | **682 021,34**  |  |
|  | 3 | č.p. 62 |   | 252 621,60 Kč | **305 672,14**  |  |
|  | 4 | č.p. 134 |   | 582 862,80 Kč | **705 263,99**  |  |
|  | 5 | č.p. 180 |   | 475 664,00 Kč | **575 553,44**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM Betlém** | **2 259 549,60 Kč** | **2 734 055,02 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM** | **4 689 326,87 Kč** | **5 674 085,51 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ZAKÁZKA:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
| **Veselý Kopec** |
|  | **REKAPITULACE** |  |  |  |  |
|   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |  |
|   | Vedlejší náklady | 54 000,00 | **65 340,00 Kč** |  |
| 1 | Usedlost u Pilných- došek |   | 589 450,00 Kč | **713 234,50 Kč** |  |
| 2 | Hospoda |   | 377 837,00 Kč | **457 182,77 Kč** |  |
| 3 | Vodní mlýn |   | 262 105,27 Kč | **317 147,37 Kč** |  |
| 4 | Chalupa z Lezníku |   | 1 146 385,00 Kč | **1 387 125,85 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** | **2 429 777,27 Kč** | **2 940 030,49 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
| O: | 01 | **Veselý Kopec** |
| R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **29 900,00** |  |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **24 100,00** |  |
| 4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 12 800,00 | 12 800,00 |  |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |
| 5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |
| 6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství  | Soubor | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **54 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **Veselý Kopec** |  |  |  |
| R: | 1 | **Usedlost u Pilných** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **8 190,00**  |  |  | **9 909,90**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 63 | 130 | 8 190,00  |  | 21 | 9 909,90  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **42 732,00**  |  |  | **7 405,20**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 7,2 | 850 | 6 120,00  |  | 21 | 7 405,20  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže  | m2 | 180 | 165 | 29 700,00  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 21,6 | 320 | 6 912,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **428 536,00**  |  |  | **507 812,80**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž doškové krytiny do suti | m2 | 180 | 152 | 27 360,00  |  | 21 | 33 105,60  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z došků, montáž bez dodávky | m2 | 180 | 820 | 147 600,00  |  | 21 | 178 596,00  |
| 8 | 60592122R | Došek dodávka | m2 | 189 | 1150 | 217 350,00  |  | 21 | 262 993,50  |
|  |  | 123\*1,05 |  | 189 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Přeložení nároží  | m2 | 10,8 | 820 | 8 856,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 3910 | 7 | 27 370,00  |  | 21 | 33 117,70  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Ostatní** |  |  |  | **5 600,00**  |  |  | **6 776,00**  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 16 | 350 | 5 600,00  |  | 21 | 6 776,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 16 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **38 592,00**  |  |  | **46 696,32**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 3,6 | 650 | 2 340,00  |  | 21 | 2 831,40  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,6 | 350 | 1 260,00  |  | 21 | 1 524,60  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,6 | 185 | 666,00  |  | 21 | 805,86  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 180 | 185 | 33 300,00  |  | 21 | 40 293,00  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,6 | 285 | 1 026,00  |  | 21 | 1 241,46  |
| **Díl:** |  | **Elektroinstalece** | **soub** | **1** | **65800** | **65 800,00**  |  |  |  |
|  |  | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **589 450,00**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **Veselý Kopec** |  |  |  |
| R: | 1 | **Výměnek u Širokého dolu-( Hospoda)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **12 150,00**  |  |  | **14 701,50**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 90 | 135 | 12 150,00  |  | 21 | 14 701,50  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **21 318,00**  |  |  | **4 936,80**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 4,8 | 850 | 4 080,00  |  | 21 | 4 936,80  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 30 | 165 | 4 950,00  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 38,4 | 320 | 12 288,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **262 229,00**  |  |  | **307 423,49**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 240\*0,5 | m2 | 120 | 125 | 15 000,00  |  | 21 | 18 150,00  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | m2 | 120 | 600 | 72 000,00  |  | 21 | 87 120,00  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 132 | 1120 | 147 840,00  |  | 21 | 178 886,40  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 132 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 9,6 | 850 | 8 160,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 2747 | 7 | 19 229,00  |  | 21 | 23 267,09  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **28 660,00**  |  |  | **34 678,60**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 158,4 | 150 | 23 760,00  |  | 21 | 28 749,60  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 14 | 350 | 4 900,00  |  | 21 | 5 929,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 14 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **8 280,00**  |  |  | **10 018,80**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 3,6 | 680 | 2 448,00  |  | 21 | 2 962,08  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,6 | 350 | 1 260,00  |  | 21 | 1 524,60  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,6 | 185 | 666,00  |  | 21 | 805,86  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  | 0,00  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 180 | 16 | 2 880,00  |  | 21 | 3 484,80  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,6 | 285 | 1 026,00  |  | 21 | 1 241,46  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** |  | **Elektroinstalece** | **soub** | **1** | **45200** | **45 200,00**  |  |  |  |
|  |  | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **377 837,00**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **Veselý Kopec** |  |  |  |
| R: | 1 | **Vodní mlýn** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **8 353,13**  |  |  | **10 107,29**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 61,875 | 135 | 8 353,13  |  | 21 | 10 107,29  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **14 656,13**  |  |  | **3 394,05**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 3,3 | 850 | 2 805,00  |  | 21 | 3 394,05  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 20,625 | 165 | 3 403,13  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 26,4 | 320 | 8 448,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **180 768,50**  |  |  | **211 941,79**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 165\*0,5 | m2 | 82,5 | 125 | 10 312,50  |  | 21 | 12 478,13  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | m2 | 82,5 | 600 | 49 500,00  |  | 21 | 59 895,00  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 600,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 90,75 | 1120 | 101 640,00  |  | 21 | 122 984,40  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 90,75 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 6,6 | 850 | 5 610,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 1958 | 7 | 13 706,00  |  | 21 | 16 584,26  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **19 835,00**  |  |  | **24 000,35**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 108,9 | 150 | 16 335,00  |  | 21 | 19 765,35  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 | 350 | 3 500,00  |  | 21 | 4 235,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 10 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **5 692,51**  |  |  | **6 887,94**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2,475 | 680 | 1 683,00  |  | 21 | 2 036,43  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,475 | 350 | 866,25  |  | 21 | 1 048,16  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,475 | 185 | 457,88  |  | 21 | 554,03  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 123,75 | 16 | 1 980,00  |  | 21 | 2 395,80  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,475 | 285 | 705,38  |  | 21 | 853,51  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** |  | **Elektroinstalece** | **soub** | **1** | **32800** | **32 800,00**  |  |  |  |
|  |  | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **262 105,27**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **Veselý Kopec** |  |  |  |
| R: | 1 | **Chalupa z Lezníku** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **17 281,25**  |  |  | **20 910,31**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 138,25 | 125 | 17 281,25  |  | 21 | 20 910,31  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **62 587,75**  |  |  | **16 250,30**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 15,8 | 850 | 13 430,00  |  | 21 | 16 250,30  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 98,75 | 165 | 16 293,75  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 102,7 | 320 | 32 864,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **865 406,00**  |  |  | **1 014 640,66**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 395 | 125 | 49 375,00  |  | 21 | 59 743,75  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 395 | 580 | 229 100,00  |  | 21 | 277 211,00  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 434,5 | 1150 | 499 675,00  |  | 21 | 604 606,75  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 434,5 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 31,6 | 850 | 26 860,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 8628 | 7 | 60 396,00  |  | 21 | 73 079,16  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **78 855,00**  |  |  | **95 414,55**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 497,7 | 150 | 74 655,00  |  | 21 | 90 332,55  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 12 | 350 | 4 200,00  |  | 21 | 5 082,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 12 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **27 255,00**  |  |  | **32 978,55**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 11,85 | 680 | 8 058,00  |  | 21 | 9 750,18  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 11,85 | 350 | 4 147,50  |  | 21 | 5 018,48  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11,85 | 185 | 2 192,25  |  | 21 | 2 652,62  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 592,5 | 16 | 9 480,00  |  | 21 | 11 470,80  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11,85 | 285 | 3 377,25  |  | 21 | 4 086,47  |
| **Díl:** |  | **Elektroinstalece** | **soub** | **1** | **95000** | **95 000,00**  |  |   | Chalupa z Lezníku  |
|  |  | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 146 385,00**  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZAKÁZKA:** |  |  |  |  |
| **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
| **HLINSKO - BETLÉM** |
| **REKAPITULACE** |  |  |  |
|   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |  |
|   | Vedlejší náklady | 54 000,00 | **65 340,00 Kč** |  |
| 1 | č.p. 158 | 330 747,20 Kč | **400 204,11 Kč** |   |
| 2 | č.p. 159 | 563 654,00 Kč | **682 021,34 Kč** |   |
| 3 | č.p. 62 | 252 621,60 Kč | **305 672,14 Kč** |   |
| 4 | č.p. 134 | 582 862,80 Kč | **705 263,99 Kč** |   |
| 5 | č.p. 180 | 475 664,00 Kč | **575 553,44 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** |  | **2 259 549,60 Kč** | **2 734 055,02 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Rožnově pod Radhoštěm  |  | 08.07.2020 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
| O: | 01 | **HLINSKO - BETLÉM** |
| R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **29 900,00** |  |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **24 100,00** |  |
| 4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 12 800,00 | 12 800,00 |  |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |
| 5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |
| 6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství  | Soubor | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **54 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.158** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **5 381,25**  |  |  | **6 511,31**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 43,05 | 125 | 5 381,25  |  | 21 | 6 511,31  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **21 850,95**  |  |  | **5 060,22**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 4,92 | 850 | 4 182,00  |  | 21 | 5 060,22  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 30,75 | 165 | 5 073,75  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 39,36 | 320 | 12 595,20  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **266 474,00**  |  |  | **312 313,10**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 123 | 125 | 15 375,00  |  | 21 | 18 603,75  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 123 | 580 | 71 340,00  |  | 21 | 86 321,40  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 135,3 | 1120 | 151 536,00  |  | 21 | 183 358,56  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 135,3 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 9,84 | 850 | 8 364,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 2837 | 7 | 19 859,00  |  | 21 | 24 029,39  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **28 554,00**  |  |  | **34 550,34**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 162,36 | 150 | 24 354,00  |  | 21 | 29 468,34  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 12 | 350 | 4 200,00  |  | 21 | 5 082,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 12 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **8 487,00**  |  |  | **10 269,27**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 3,69 | 680 | 2 509,20  |  | 21 | 3 036,13  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,69 | 350 | 1 291,50  |  | 21 | 1 562,72  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,69 | 185 | 682,65  |  | 21 | 826,01  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 184,5 | 16 | 2 952,00  |  | 21 | 3 571,92  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,69 | 285 | 1 051,65  |  | 21 | 1 272,50  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **330 747,20**  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |  |  |  |
|  | O: | 02 | **Betlém** |  |  |  |  |  |  |
|  | R: | 1 | **č.p.159** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **9 187,50**  |  | **5587,47** |  | **7642,53** |  | **11 116,88**  |
|  | 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 73,5 | 125 | 9 187,50  |  | 5587,47 | 103,98 | 7642,53 | 21 | 11 116,88  |
|  | **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **37 306,50**  |  | **15637,61** |  | **171,19** |  | **8 639,40**  |
|  | 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 8,4 | 850 | 7 140,00  |  | 15637,61 | 20,38 | 171,19 | 21 | 8 639,40  |
|  |  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 8,4 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 52,5 | 165 | 8 662,50  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 67,2 | 320 | 21 504,00  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **453 390,00**  |  | **252867,3** |  | **185381,7** |  | **531 323,10**  |
|  | 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 210 | 125 | 26 250,00  |  | 0 | 163,5 | 34335 | 21 | 31 762,50  |
|  | 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 210 | 580 | 121 800,00  |  | 1539,3 | 525,67 | 110390,7 | 21 | 147 378,00  |
|  | 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 231 | 1120 | 258 720,00  |  | 251328 | 0 | 0 | 21 | 313 051,20  |
|  |  |  | 123\*1,1 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 16,8 | 850 | 14 280,00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 4620 | 7 | 32 340,00  |  | 0 | 8,8 | 40656 | 21 | 39 131,40  |
|  |  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **49 280,00**  |  | **7866,94** |  | **15746,1** |  | **59 628,80**  |
|  | 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 277,2 | 150 | 41 580,00  |  | 7866,94 | 19,82 | 5494,1 | 21 | 50 311,80  |
|  |  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 22 | 350 | 7 700,00  |  | 0 | 466 | 10252 | 21 | 9 317,00  |
|  |  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **14 490,00**  |  | **0** |  | **13538,7** |  | **17 532,90**  |
|  | 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 6,3 | 680 | 4 284,00  |  | 0 | 500 | 3150 | 21 | 5 183,64  |
|  | 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6,3 | 350 | 2 205,00  |  | 0 | 338,5 | 2132,55 | 21 | 2 668,05  |
|  | 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,3 | 185 | 1 165,50  |  | 0 | 220 | 1386 | 21 | 1 410,26  |
|  |  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 315 | 16 | 5 040,00  |  | 0 | 15,7 | 4945,5 | 21 | 6 098,40  |
|  | 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,3 | 285 | 1 795,50  |  | 0 | 305,5 | 1924,65 | 21 | 2 172,56  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  | **563 654,00**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.62** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **4 112,50**  |  |  | **4 976,13**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 32,9 | 125 | 4 112,50  |  | 21 | 4 976,13  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **16 699,10**  |  |  | **3 867,16**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 3,76 | 850 | 3 196,00  |  | 21 | 3 867,16  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 23,5 | 165 | 3 877,50  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 30,08 | 320 | 9 625,60  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **203 912,00**  |  |  | **238 999,20**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 94 | 125 | 11 750,00  |  | 21 | 14 217,50  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 94 | 580 | 54 520,00  |  | 21 | 65 969,20  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 103,4 | 1120 | 115 808,00  |  | 21 | 140 127,68  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 103,4 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 7,52 | 850 | 6 392,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 2206 | 7 | 15 442,00  |  | 21 | 18 684,82  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **21 412,00**  |  |  | **25 908,52**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 124,08 | 150 | 18 612,00  |  | 21 | 22 520,52  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 | 350 | 2 800,00  |  | 21 | 3 388,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 8 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **6 486,00**  |  |  | **7 848,06**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2,82 | 680 | 1 917,60  |  | 21 | 2 320,30  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,82 | 350 | 987,00  |  | 21 | 1 194,27  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,82 | 185 | 521,70  |  | 21 | 631,26  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 141 | 16 | 2 256,00  |  | 21 | 2 729,76  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,82 | 285 | 803,70  |  | 21 | 972,48  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **252 621,60**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.134** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **9 275,00**  |  |  | **11 222,75**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 74,2 | 125 | 9 275,00  |  | 21 | 11 222,75  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **37 661,80**  |  |  | **8 721,68**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 8,48 | 850 | 7 208,00  |  | 21 | 8 721,68  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 53 | 165 | 8 745,00  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 67,84 | 320 | 21 708,80  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **457 694,00**  |  |  | **536 366,38**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 212 | 125 | 26 500,00  |  | 21 | 32 065,00  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 212 | 580 | 122 960,00  |  | 21 | 148 781,60  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 233,2 | 1120 | 261 184,00  |  | 21 | 316 032,64  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 233,2 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 16,96 | 850 | 14 416,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 4662 | 7 | 32 634,00  |  | 21 | 39 487,14  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **48 976,00**  |  |  | **59 260,96**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 279,84 | 150 | 41 976,00  |  | 21 | 50 790,96  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 20 | 350 | 7 000,00  |  | 21 | 8 470,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 20 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **29 256,00**  |  |  | **35 399,76**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 6,36 | 680 | 4 324,80  |  | 21 | 5 233,01  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6,36 | 350 | 2 226,00  |  | 21 | 2 693,46  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,36 | 185 | 1 176,60  |  | 21 | 1 423,69  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 318 | 16 | 5 088,00  |  | 21 | 6 156,48  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,36 | 2585 | 16 440,60  |  | 21 | 19 893,13  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **582 862,80**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.180** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **7 656,25**  |  |  | **9 264,06**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 61,25 | 125 | 7 656,25  |  | 21 | 9 264,06  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **31 088,75**  |  |  | **7 199,50**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 7 | 850 | 5 950,00  |  | 21 | 7 199,50  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 43,75 | 165 | 7 218,75  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 56 | 320 | 17 920,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **383 894,00**  |  |  | **450 112,74**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 175 | 125 | 21 875,00  |  | 21 | 26 468,75  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 175 | 580 | 101 500,00  |  | 21 | 122 815,00  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 192,5 | 1150 | 221 375,00  |  | 21 | 267 863,75  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 192,5 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 14 | 850 | 11 900,00  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 3892 | 7 | 27 244,00  |  | 21 | 32 965,24  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **40 950,00**  |  |  | **49 549,50**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 231 | 150 | 34 650,00  |  | 21 | 41 926,50  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 18 | 350 | 6 300,00  |  | 21 | 7 623,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 18 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **12 075,00**  |  |  | **14 610,75**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 5,25 | 680 | 3 570,00  |  | 21 | 4 319,70  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5,25 | 350 | 1 837,50  |  | 21 | 2 223,38  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,25 | 185 | 971,25  |  | 21 | 1 175,21  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 262,5 | 16 | 4 200,00  |  | 21 | 5 082,00  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,25 | 285 | 1 496,25  |  | 21 | 1 810,46  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **475 664,00**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |