|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **REKAPITULACE :** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **ZAKÁZKA:** | | | | | | | | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Objednatel: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Zhotovitel: | | | | | | | | | | JURÁŇ s.r.o. Ústí 200 , 75501 Vsetín | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | **Bez DPH** | | | | **Včetně DPH 21%** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Vedlejší náklady | | | | | | | | | 54 000,00 | | | | **65 340,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1 | | | Usedlost u Pilných- došek | | | | | | |  | | 589 450,00 | | | | **713 234,50 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 2 | | | Hospoda | | | | | | |  | | 377 837,00 | | | | **457 182,77 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 3 | | | Vodní mlýn | | | | | | |  | | 262 105,27 | | | | **317 147,37 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 4 | | | Chalupa z Lezníku | | | | | | |  | | 1 146 385,00 | | | | **1 387 125,85 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **CELKEM Veselý Kopec** | | | | | | | | | **2 429 777,27 Kč** | | | | **2 940 030,49 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **BETLÉM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | Bez DPH | | | | **Včetně DPH 21%** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Vedlejší náklady | | | | | | |  | | 54 000,00 Kč | | | | **65 340,00** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1 | | | č.p. 158 | | | | | | |  | | 330 747,20 Kč | | | | **400 204,11** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 2 | | | č.p. 159 | | | | | | |  | | 563 654,00 Kč | | | | **682 021,34** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 3 | | | č.p. 62 | | | | | | |  | | 252 621,60 Kč | | | | **305 672,14** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 4 | | | č.p. 134 | | | | | | |  | | 582 862,80 Kč | | | | **705 263,99** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 5 | | | č.p. 180 | | | | | | |  | | 475 664,00 Kč | | | | **575 553,44** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **CELKEM Betlém** | | | | | | | | | **2 259 549,60 Kč** | | | | **2 734 055,02 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **CELKEM** | | | | | | | | | **4 689 326,87 Kč** | | | | **5 674 085,51 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **ZAKÁZKA:** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **REKAPITULACE** | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | **Bez DPH** | | | | **Včetně DPH** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Vedlejší náklady | | | | | | | | | | 54 000,00 | | | | **65 340,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1 | | Usedlost u Pilných- došek | | | | | | | |  | | 589 450,00 Kč | | | | **713 234,50 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | Hospoda | | | | | | | |  | | 377 837,00 Kč | | | | **457 182,77 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | Vodní mlýn | | | | | | | |  | | 262 105,27 Kč | | | | **317 147,37 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | Chalupa z Lezníku | | | | | | | |  | | 1 146 385,00 Kč | | | | **1 387 125,85 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **CELKEM** | | | | | | | | | | **2 429 777,27 Kč** | | | | **2 940 030,49 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| S: | | | P865 | | | | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| O: | | | 01 | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R: | | | 1 | | | | | | Ostatní a vedlejší náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| P.č. | | | Číslo položky | | | | | | Název položky | | | | | MJ | Množství | | | Cena / MJ | | | | | | | | | Celkem | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| **Díl:** | | | **VN** | | | | | | **Vedlejší náklady** | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | **29 900,00** | | | | | | | |  | |
| 1 | | | 005121010R | | | | | | Vybudování zařízení staveniště | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 14 200,00 | | | | | | | | | 14 200,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2 | | | 005121020R | | | | | | Provoz zařízení staveniště | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 12 500,00 | | | | | | | | | 12 500,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3 | | | 005121030R | | | | | | Odstranění zařízení staveniště | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 3 200,00 | | | | | | | | | 3 200,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Díl:** | | | **ON** | | | | | | **Ostatní náklady** | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | **24 100,00** | | | | | | | |  | |
| 4 | | | 005211080R | | | | | | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 12 800,00 | | | | | | | | | 12 800,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5 | | | 005211010R | | | | | | Předání a převzetí staveniště | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 3 800,00 | | | | | | | | | 3 800,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6 | | | 005211040R | | | | | | Užívání veřejných ploch a prostranství | | | | | Soubor | 1,00000 | | | 7 500,00 | | | | | | | | | 7 500,00 | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | **Celkem** | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | **54 000,00** | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| S: | | | P865 | | | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| O: | | | 02 | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| R: | | | 1 | | | | | **Usedlost u Pilných** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| P.č. | | | Číslo položky | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | Množství | | | | Cena / MJ | | | | | | | Celkem | | | | | | Dodávka | | | | DPH | | Cena s DPH | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Díl:** | | | **94** | | | | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **8 190,00** | | | | | |  | | | |  | | **9 909,90** | | |
| 1 | | | 941955003R00 | | | | | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 63 | | | | 130 | | | | | | | 8 190,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 9 909,90 | | |
| **Díl:** | | | **762** | | | | | **Konstrukce tesařské** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **42 732,00** | | | | | |  | | | |  | | **7 405,20** | | |
| 5 | | | 762911121R00 | | | | | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 7,2 | | | | 850 | | | | | | | 6 120,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 7 405,20 | | |
|  | | |  | | | | | viditelné části krovu po demontáži krytiny : | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 7,2 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 5a | | | 762911121R01 | | | | | Latě - dodávka včetně montáže | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 180 | | | | 165 | | | | | | | 29 700,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 5b | | | 762911121R02 | | | | | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | | | | | | | | | | | | | | | mb | | | | | 21,6 | | | | 320 | | | | | | | 6 912,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Díl:** | | | **765** | | | | | **Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **428 536,00** | | | | | |  | | | |  | | **507 812,80** | | |
| 6 | | | 765361810R00 | | | | | Demontáž doškové krytiny do suti | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 180 | | | | 152 | | | | | | | 27 360,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 33 105,60 | | |
| 7 | | | 765559121R00 | | | | | Krytina z došků, montáž bez dodávky | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 180 | | | | 820 | | | | | | | 147 600,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 178 596,00 | | |
| 8 | | | 60592122R | | | | | Došek dodávka | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 189 | | | | 1150 | | | | | | | 217 350,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 262 993,50 | | |
|  | | |  | | | | | 123\*1,05 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 189 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 7a | | | 765361810R00 | | | | | Přeložení nároží | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 10,8 | | | | 820 | | | | | | | 8 856,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 9 | | | 998765201R00 | | | | | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 3910 | | | | 7 | | | | | | | 27 370,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 33 117,70 | | |
|  | | |  | | | | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Díl:** | | | **762** | | | | | **Ostatní** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **5 600,00** | | | | | |  | | | |  | | **6 776,00** | | |
| 11 | | | 900 RT3 | | | | | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | | | | | | | | | | | | | | | h | | | | | 16 | | | | 350 | | | | | | | 5 600,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 6 776,00 | | |
|  | | |  | | | | | Oprava dřevěných konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 16 | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Díl:** | | | **D96** | | | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **38 592,00** | | | | | |  | | | |  | | **46 696,32** | | |
| 13 | | | 979990161R00 | | | | | Poplatek za skládku suti - dřevo | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 3,6 | | | | 650 | | | | | | | 2 340,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 2 831,40 | | |
| 14 | | | 979011111R00 | | | | | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 3,6 | | | | 350 | | | | | | | 1 260,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 1 524,60 | | |
| 15 | | | 979081111R00 | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 3,6 | | | | 185 | | | | | | | 666,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 805,86 | | |
|  | | |  | | | | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| 16 | | | 979081121R00 | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 180 | | | | 185 | | | | | | | 33 300,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 40 293,00 | | |
| 17 | | | 979082111R00 | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 3,6 | | | | 285 | | | | | | | 1 026,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 1 241,46 | | |
| **Díl:** | | |  | | | | | **Elektroinstalece** | | | | | | | | | | | | | | | **soub** | | | | | **1** | | | | **65800** | | | | | | | **65 800,00** | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | **Celkem** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | **589 450,00** | | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| S: | | | P865 | | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| O: | | | 02 | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| R: | | | 1 | | | | **Výměnek u Širokého dolu-( Hospoda)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| P.č. | | | Číslo položky | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | Množství | | | | | | Cena / MJ | | | | | | Celkem | | | | | | Dodávka | | | | DPH | | Cena s DPH | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Díl:** | | | **94** | | | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **12 150,00** | | | | | |  | | | |  | | **14 701,50** | | | | |
| 1 | | | 941955003R00 | | | | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 90 | | | | | | 135 | | | | | | 12 150,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 14 701,50 | | | | |
| **Díl:** | | | **762** | | | | **Konstrukce tesařské** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **21 318,00** | | | | | |  | | | |  | | **4 936,80** | | | | |
| 5 | | | 762911121R00 | | | | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 4,8 | | | | | | 850 | | | | | | 4 080,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 4 936,80 | | | | |
|  | | |  | | | | viditelné části krovu po demontáži krytiny : | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,8 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 5a | | | 762911121R01 | | | | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 30 | | | | | | 165 | | | | | | 4 950,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 5b | | | 762911121R02 | | | | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | | | | | | | | | | | | | mb | | | | 38,4 | | | | | | 320 | | | | | | 12 288,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Díl:** | | | **765** | | | | **Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **262 229,00** | | | | | |  | | | |  | | **307 423,49** | | | | |
| 6 | | | 765361810R00 | | | | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 240\*0,5 | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 120 | | | | | | 125 | | | | | | 15 000,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 18 150,00 | | | | |
| 7 | | | 765559121R00 | | | | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 120 | | | | | | 600 | | | | | | 72 000,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 87 120,00 | | | | |
| 8 | | | 60592122R | | | | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 132 | | | | | | 1120 | | | | | | 147 840,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 178 886,40 | | | | |
|  | | |  | | | | 123\*1,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | 132 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 7a | | | 765361810R00 | | | | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 9,6 | | | | | | 850 | | | | | | 8 160,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 9 | | | 998765201R00 | | | | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | % | | | | 2747 | | | | | | 7 | | | | | | 19 229,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 23 267,09 | | | | |
|  | | |  | | | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Díl:** | | | **783** | | | | **Nátěry** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **28 660,00** | | | | | |  | | | |  | | **34 678,60** | | | | |
| 10 | | | 783781001R00 | | | | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 158,4 | | | | | | 150 | | | | | | 23 760,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 28 749,60 | | | | |
|  | | |  | | | | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | POUŽITÍ: | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 11 | | | 900 RT3 | | | | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | | | | | | | | | | | | | h | | | | 14 | | | | | | 350 | | | | | | 4 900,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 5 929,00 | | | | |
|  | | |  | | | | Oprava dřevěných konstrukcí | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Díl:** | | | **D96** | | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **8 280,00** | | | | | |  | | | |  | | **10 018,80** | | | | |
| 13 | | | 979990161R00 | | | | Poplatek za skládku suti - dřevo | | | | | | | | | | | | | t | | | | 3,6 | | | | | | 680 | | | | | | 2 448,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 2 962,08 | | | | |
| 14 | | | 979011111R00 | | | | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | | | | | | | | | | | | | t | | | | 3,6 | | | | | | 350 | | | | | | 1 260,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 1 524,60 | | | | |
| 15 | | | 979081111R00 | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | | | | | | t | | | | 3,6 | | | | | | 185 | | | | | | 666,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 805,86 | | | | |
|  | | |  | | | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 16 | | | 979081121R00 | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | | | | | | | | | | | t | | | | 180 | | | | | | 16 | | | | | | 2 880,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 3 484,80 | | | | |
| 17 | | | 979082111R00 | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | | | | | | | | | t | | | | 3,6 | | | | | | 285 | | | | | | 1 026,00 | | | | | |  | | | | 21 | | 1 241,46 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Díl:** | | |  | | | | **Elektroinstalece** | | | | | | | | | | | | | **soub** | | | | **1** | | | | | | **45200** | | | | | | **45 200,00** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | | **Celkem** | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | **377 837,00** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| S: | | P865 | | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| O: | | 02 | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| R: | | 1 | | | | **Vodní mlýn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| P.č. | | Číslo položky | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | Množství | | | | Cena / MJ | | | | | Celkem | | | | | | Dodávka | | | DPH | | | | Cena s DPH | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Díl:** | | **94** | | | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **8 353,13** | | | | | |  | | |  | | | | **10 107,29** | | | | |
| 1 | | 941955003R00 | | | | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 61,875 | | | | 135 | | | | | 8 353,13 | | | | | |  | | | 21 | | | | 10 107,29 | | | | |
| **Díl:** | | **762** | | | | **Konstrukce tesařské** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **14 656,13** | | | | | |  | | |  | | | | **3 394,05** | | | | |
| 5 | | 762911121R00 | | | | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 3,3 | | | | 850 | | | | | 2 805,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 3 394,05 | | | | |
|  | |  | | | | viditelné části krovu po demontáži krytiny : | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 3,3 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 5a | | 762911121R01 | | | | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 20,625 | | | | 165 | | | | | 3 403,13 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 5b | | 762911121R02 | | | | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | | | | | | | | | | | | | | | | mb | | | 26,4 | | | | 320 | | | | | 8 448,00 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Díl:** | | **765** | | | | **Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **180 768,50** | | | | | |  | | |  | | | | **211 941,79** | | | | |
| 6 | | 765361810R00 | | | | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 165\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 82,5 | | | | 125 | | | | | 10 312,50 | | | | | |  | | | 21 | | | | 12 478,13 | | | | |
| 7 | | 765559121R00 | | | | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 82,5 | | | | 600 | | | | | 49 500,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 59 895,00 | | | | |
| 8 | | 60592122R | | | | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 600,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 90,75 | | | | 1120 | | | | | 101 640,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 122 984,40 | | | | |
|  | |  | | | | 123\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 90,75 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 7a | | 765361810R00 | | | | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 6,6 | | | | 850 | | | | | 5 610,00 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 9 | | 998765201R00 | | | | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 1958 | | | | 7 | | | | | 13 706,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 16 584,26 | | | | |
|  | |  | | | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Díl:** | | **783** | | | | **Nátěry** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **19 835,00** | | | | | |  | | |  | | | | **24 000,35** | | | | |
| 10 | | 783781001R00 | | | | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 108,9 | | | | 150 | | | | | 16 335,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 19 765,35 | | | | |
|  | |  | | | | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | POUŽITÍ: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 11 | | 900 RT3 | | | | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | | | | | | | | | | | | | | | | h | | | 10 | | | | 350 | | | | | 3 500,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 4 235,00 | | | | |
|  | |  | | | | Oprava dřevěných konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 10 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Díl:** | | **D96** | | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **5 692,51** | | | | | |  | | |  | | | | **6 887,94** | | | | |
| 13 | | 979990161R00 | | | | Poplatek za skládku suti - dřevo | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 2,475 | | | | 680 | | | | | 1 683,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 2 036,43 | | | | |
| 14 | | 979011111R00 | | | | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 2,475 | | | | 350 | | | | | 866,25 | | | | | |  | | | 21 | | | | 1 048,16 | | | | |
| 15 | | 979081111R00 | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 2,475 | | | | 185 | | | | | 457,88 | | | | | |  | | | 21 | | | | 554,03 | | | | |
|  | |  | | | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 16 | | 979081121R00 | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 123,75 | | | | 16 | | | | | 1 980,00 | | | | | |  | | | 21 | | | | 2 395,80 | | | | |
| 17 | | 979082111R00 | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 2,475 | | | | 285 | | | | | 705,38 | | | | | |  | | | 21 | | | | 853,51 | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Díl:** | |  | | | | **Elektroinstalece** | | | | | | | | | | | | | | | | **soub** | | | **1** | | | | **32800** | | | | | **32 800,00** | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | **Celkem** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **262 105,27** | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| S: | | P865 | | | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| O: | | 02 | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| R: | | 1 | | | **Chalupa z Lezníku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| P.č. | | Číslo položky | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | MJ | | Množství | | | | | Cena / MJ | | | | | Celkem | | | | | | | Dodávka | | | DPH | | | Cena s DPH | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Díl:** | | **94** | | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **17 281,25** | | | | | | |  | | |  | | | **20 910,31** | | | | | |
| 1 | | 941955003R00 | | | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 138,25 | | | | | 125 | | | | | 17 281,25 | | | | | | |  | | | 21 | | | 20 910,31 | | | | | |
| **Díl:** | | **762** | | | **Konstrukce tesařské** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **62 587,75** | | | | | | |  | | |  | | | **16 250,30** | | | | | |
| 5 | | 762911121R00 | | | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | | | | | | | | | | | | | | m3 | | 15,8 | | | | | 850 | | | | | 13 430,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 16 250,30 | | | | | |
|  | |  | | | viditelné části krovu po demontáži krytiny : | | | | | | | | | | | | | |  | | 15,8 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5a | | 762911121R01 | | | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 98,75 | | | | | 165 | | | | | 16 293,75 | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5b | | 762911121R02 | | | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | | | | | | | | | | | | | | mb | | 102,7 | | | | | 320 | | | | | 32 864,00 | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Díl:** | | **765** | | | **Krytiny tvrdé** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **865 406,00** | | | | | | |  | | |  | | | **1 014 640,66** | | | | | |
| 6 | | 765361810R00 | | | Demontáž šindelové krytiny do suti | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 395 | | | | | 125 | | | | | 49 375,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 59 743,75 | | | | | |
| 7 | | 765559121R00 | | | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 395 | | | | | 580 | | | | | 229 100,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 277 211,00 | | | | | |
| 8 | | 60592122R | | | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 434,5 | | | | | 1150 | | | | | 499 675,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 604 606,75 | | | | | |
|  | |  | | | 123\*1,1 | | | | | | | | | | | | | |  | | 434,5 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7a | | 765361810R00 | | | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 31,6 | | | | | 850 | | | | | 26 860,00 | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 9 | | 998765201R00 | | | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | % | | 8628 | | | | | 7 | | | | | 60 396,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 73 079,16 | | | | | |
|  | |  | | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Díl:** | | **783** | | | **Nátěry** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **78 855,00** | | | | | | |  | | |  | | | **95 414,55** | | | | | |
| 10 | | 783781001R00 | | | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | | | | | | | | | | | | | | m2 | | 497,7 | | | | | 150 | | | | | 74 655,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 90 332,55 | | | | | |
|  | |  | | | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | | POUŽITÍ: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 11 | | 900 RT3 | | | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | | | | | | | | | | | | | | h | | 12 | | | | | 350 | | | | | 4 200,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 5 082,00 | | | | | |
|  | |  | | | Oprava dřevěných konstrukcí | | | | | | | | | | | | | |  | | 12 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Díl:** | | **D96** | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **27 255,00** | | | | | | |  | | |  | | | **32 978,55** | | | | | |
| 13 | | 979990161R00 | | | Poplatek za skládku suti - dřevo | | | | | | | | | | | | | | t | | 11,85 | | | | | 680 | | | | | 8 058,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 9 750,18 | | | | | |
| 14 | | 979011111R00 | | | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | | | | | | | | | | | | | | t | | 11,85 | | | | | 350 | | | | | 4 147,50 | | | | | | |  | | | 21 | | | 5 018,48 | | | | | |
| 15 | | 979081111R00 | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | | | | | | | t | | 11,85 | | | | | 185 | | | | | 2 192,25 | | | | | | |  | | | 21 | | | 2 652,62 | | | | | |
|  | |  | | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 16 | | 979081121R00 | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | | | | | | | | | | | | t | | 592,5 | | | | | 16 | | | | | 9 480,00 | | | | | | |  | | | 21 | | | 11 470,80 | | | | | |
| 17 | | 979082111R00 | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | | | | | | | | | | t | | 11,85 | | | | | 285 | | | | | 3 377,25 | | | | | | |  | | | 21 | | | 4 086,47 | | | | | |
| **Díl:** | |  | | | **Elektroinstalece** | | | | | | | | | | | | | | **soub** | | **1** | | | | | **95000** | | | | | **95 000,00** | | | | | | |  | | |  | | | Chalupa z Lezníku | | | | | |
|  | |  | | | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | **Celkem** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | **1 146 385,00** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZAKÁZKA:** | |  |  |  |  |
| **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |
| **HLINSKO - BETLÉM** | | | | | |
| **REKAPITULACE** | | |  |  |  |
|  |  | | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |  |
|  | Vedlejší náklady | | 54 000,00 | **65 340,00 Kč** |  |
| 1 | č.p. 158 | | 330 747,20 Kč | **400 204,11 Kč** |  |
| 2 | č.p. 159 | | 563 654,00 Kč | **682 021,34 Kč** |  |
| 3 | č.p. 62 | | 252 621,60 Kč | **305 672,14 Kč** |  |
| 4 | č.p. 134 | | 582 862,80 Kč | **705 263,99 Kč** |  |
| 5 | č.p. 180 | | 475 664,00 Kč | **575 553,44 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** |  | **2 259 549,60 Kč** | **2 734 055,02 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Rožnově pod Radhoštěm | | |  | 08.07.2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |
| O: | 01 | **HLINSKO - BETLÉM** | | | | | |
| R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **29 900,00** |  |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | |  |
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | | | | |  |
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | | | | |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **24 100,00** |  |
| 4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 12 800,00 | 12 800,00 |  |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | | | | |  |
| 5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | |  |
| 6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **54 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** | | | | |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.158** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **5 381,25** |  |  | **6 511,31** |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 43,05 | 125 | 5 381,25 |  | 21 | 6 511,31 |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **21 850,95** |  |  | **5 060,22** |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 4,92 | 850 | 4 182,00 |  | 21 | 5 060,22 |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny : |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 30,75 | 165 | 5 073,75 |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 39,36 | 320 | 12 595,20 |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **266 474,00** |  |  | **312 313,10** |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 123 | 125 | 15 375,00 |  | 21 | 18 603,75 |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 123 | 580 | 71 340,00 |  | 21 | 86 321,40 |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 135,3 | 1120 | 151 536,00 |  | 21 | 183 358,56 |
|  |  | 123\*1,1 |  | 135,3 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 9,84 | 850 | 8 364,00 |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 2837 | 7 | 19 859,00 |  | 21 | 24 029,39 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **28 554,00** |  |  | **34 550,34** |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 162,36 | 150 | 24 354,00 |  | 21 | 29 468,34 |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 12 | 350 | 4 200,00 |  | 21 | 5 082,00 |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 12 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **8 487,00** |  |  | **10 269,27** |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 3,69 | 680 | 2 509,20 |  | 21 | 3 036,13 |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,69 | 350 | 1 291,50 |  | 21 | 1 562,72 |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,69 | 185 | 682,65 |  | 21 | 826,01 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 184,5 | 16 | 2 952,00 |  | 21 | 3 571,92 |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,69 | 285 | 1 051,65 |  | 21 | 1 272,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **330 747,20** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | O: | 02 | **Betlém** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | R: | 1 | **č.p.159** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **9 187,50** |  | **5587,47** |  | **7642,53** |  | **11 116,88** |
|  | 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 73,5 | 125 | 9 187,50 |  | 5587,47 | 103,98 | 7642,53 | 21 | 11 116,88 |
|  | **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **37 306,50** |  | **15637,61** |  | **171,19** |  | **8 639,40** |
|  | 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 8,4 | 850 | 7 140,00 |  | 15637,61 | 20,38 | 171,19 | 21 | 8 639,40 |
|  |  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny : |  | 8,4 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 52,5 | 165 | 8 662,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 67,2 | 320 | 21 504,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **453 390,00** |  | **252867,3** |  | **185381,7** |  | **531 323,10** |
|  | 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 210 | 125 | 26 250,00 |  | 0 | 163,5 | 34335 | 21 | 31 762,50 |
|  | 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 210 | 580 | 121 800,00 |  | 1539,3 | 525,67 | 110390,7 | 21 | 147 378,00 |
|  | 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 231 | 1120 | 258 720,00 |  | 251328 | 0 | 0 | 21 | 313 051,20 |
|  |  |  | 123\*1,1 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 16,8 | 850 | 14 280,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 4620 | 7 | 32 340,00 |  | 0 | 8,8 | 40656 | 21 | 39 131,40 |
|  |  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **49 280,00** |  | **7866,94** |  | **15746,1** |  | **59 628,80** |
|  | 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 277,2 | 150 | 41 580,00 |  | 7866,94 | 19,82 | 5494,1 | 21 | 50 311,80 |
|  |  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 22 | 350 | 7 700,00 |  | 0 | 466 | 10252 | 21 | 9 317,00 |
|  |  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **14 490,00** |  | **0** |  | **13538,7** |  | **17 532,90** |
|  | 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 6,3 | 680 | 4 284,00 |  | 0 | 500 | 3150 | 21 | 5 183,64 |
|  | 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6,3 | 350 | 2 205,00 |  | 0 | 338,5 | 2132,55 | 21 | 2 668,05 |
|  | 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,3 | 185 | 1 165,50 |  | 0 | 220 | 1386 | 21 | 1 410,26 |
|  |  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 315 | 16 | 5 040,00 |  | 0 | 15,7 | 4945,5 | 21 | 6 098,40 |
|  | 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,3 | 285 | 1 795,50 |  | 0 | 305,5 | 1924,65 | 21 | 2 172,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  | **563 654,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** | | | | |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.62** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **4 112,50** |  |  | **4 976,13** |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 32,9 | 125 | 4 112,50 |  | 21 | 4 976,13 |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **16 699,10** |  |  | **3 867,16** |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 3,76 | 850 | 3 196,00 |  | 21 | 3 867,16 |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny : |  | 3,76 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 23,5 | 165 | 3 877,50 |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 30,08 | 320 | 9 625,60 |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **203 912,00** |  |  | **238 999,20** |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 94 | 125 | 11 750,00 |  | 21 | 14 217,50 |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 94 | 580 | 54 520,00 |  | 21 | 65 969,20 |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 103,4 | 1120 | 115 808,00 |  | 21 | 140 127,68 |
|  |  | 123\*1,1 |  | 103,4 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 7,52 | 850 | 6 392,00 |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 2206 | 7 | 15 442,00 |  | 21 | 18 684,82 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **21 412,00** |  |  | **25 908,52** |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 124,08 | 150 | 18 612,00 |  | 21 | 22 520,52 |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 | 350 | 2 800,00 |  | 21 | 3 388,00 |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 8 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **6 486,00** |  |  | **7 848,06** |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2,82 | 680 | 1 917,60 |  | 21 | 2 320,30 |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,82 | 350 | 987,00 |  | 21 | 1 194,27 |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,82 | 185 | 521,70 |  | 21 | 631,26 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 141 | 16 | 2 256,00 |  | 21 | 2 729,76 |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,82 | 285 | 803,70 |  | 21 | 972,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **252 621,60** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** | | | | |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.134** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **9 275,00** |  |  | **11 222,75** |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 74,2 | 125 | 9 275,00 |  | 21 | 11 222,75 |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **37 661,80** |  |  | **8 721,68** |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 8,48 | 850 | 7 208,00 |  | 21 | 8 721,68 |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny : |  | 8,48 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 53 | 165 | 8 745,00 |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 67,84 | 320 | 21 708,80 |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **457 694,00** |  |  | **536 366,38** |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 212 | 125 | 26 500,00 |  | 21 | 32 065,00 |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 212 | 580 | 122 960,00 |  | 21 | 148 781,60 |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 233,2 | 1120 | 261 184,00 |  | 21 | 316 032,64 |
|  |  | 123\*1,1 |  | 233,2 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 16,96 | 850 | 14 416,00 |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 4662 | 7 | 32 634,00 |  | 21 | 39 487,14 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **48 976,00** |  |  | **59 260,96** |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 279,84 | 150 | 41 976,00 |  | 21 | 50 790,96 |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 20 | 350 | 7 000,00 |  | 21 | 8 470,00 |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 20 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **29 256,00** |  |  | **35 399,76** |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 6,36 | 680 | 4 324,80 |  | 21 | 5 233,01 |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6,36 | 350 | 2 226,00 |  | 21 | 2 693,46 |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,36 | 185 | 1 176,60 |  | 21 | 1 423,69 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 318 | 16 | 5 088,00 |  | 21 | 6 156,48 |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,36 | 2585 | 16 440,60 |  | 21 | 19 893,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **582 862,80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** | | | | |  |  |  |
| O: | 02 | **BETLÉM** | | | | |  |  |  |
| R: | 1 | **č.p.180** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **7 656,25** |  |  | **9 264,06** |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 61,25 | 125 | 7 656,25 |  | 21 | 9 264,06 |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **31 088,75** |  |  | **7 199,50** |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 7 | 850 | 5 950,00 |  | 21 | 7 199,50 |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny : |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 43,75 | 165 | 7 218,75 |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 56 | 320 | 17 920,00 |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **383 894,00** |  |  | **450 112,74** |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 175 | 125 | 21 875,00 |  | 21 | 26 468,75 |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 175 | 580 | 101 500,00 |  | 21 | 122 815,00 |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 192,5 | 1150 | 221 375,00 |  | 21 | 267 863,75 |
|  |  | 123\*1,1 |  | 192,5 |  |  |  |  |  |
| 7a | 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m2 | 14 | 850 | 11 900,00 |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 3892 | 7 | 27 244,00 |  | 21 | 32 965,24 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **40 950,00** |  |  | **49 549,50** |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 231 | 150 | 34 650,00 |  | 21 | 41 926,50 |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 18 | 350 | 6 300,00 |  | 21 | 7 623,00 |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 18 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **12 075,00** |  |  | **14 610,75** |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 5,25 | 680 | 3 570,00 |  | 21 | 4 319,70 |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5,25 | 350 | 1 837,50 |  | 21 | 2 223,38 |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,25 | 185 | 971,25 |  | 21 | 1 175,21 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 262,5 | 16 | 4 200,00 |  | 21 | 5 082,00 |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,25 | 285 | 1 496,25 |  | 21 | 1 810,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **475 664,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |