# Příloha 1 smlouvy

## Varianta – 32 licencovaných portů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poptávané zboží nebo služba | Nabízené zboží nebo služba (uchazeč potvrdí / doplní jednotlivé parametry) | Množství | Cena jednotková |
| bez DPH |
| SAN switch obsahující všechny zalicencované porty. | MDS 9132T 32G FC switch 32 port active | 4 | 339 760,00 Kč |
| Jednotlivé SFP rozepsané dle množství a typů. Všechny porty budou. | 24x 32Gbps (Cena je součástí bundle MDS 9132T 32G) | 96 | 0,00 Kč |
| 16Gbps | 32 | 3 430,00 Kč |
|
| Kabely pro propojení s ostatními zařízeními v témže racku minimálně OM 4 | Patchcord optický MM OM4 50/125, LC-LC, 2m, LSOH barva aqua dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX | 40 | 240,00 Kč |
| Propojení optických van se switch dle dodavatelem navržené technologie (MM, SM) | MD | 1 | 13 200,00 Kč |
| Dodávka a instalace u zákazníka (včetně kabeláže). | MD | 2 | 13 200,00 Kč |
| Konfigurace, plné zprovoznění, failover testy, dokumentace a zaškolení. | MD | 2 | 13 200,00 Kč |
| SW pro kontrolu a monitoring. | Součást bundle MDS 9132T 32G FC switch | 1 | 0,00 Kč |
| Podpora u zákazníka 8x5 (8-16h) s opravou NBD na 5 let | Cisco SmartNet | 4 | 58 248,00 Kč |
| Opce na prodloužení podpory zařízení ve stejném rozsahu až na 7 let po letech | Cisco SmartNet | 8 | 11 650,00 Kč |
| Odinstalace původních zařízení (2 ks Brocade 360). | V ceně dodávky | 1 | 0,00 Kč |
| Jiné náklady (specifikovat) | Žádné | ---------------------- | --------------------------- |
|  | | |  |
| Celkem za požadované zboží a služby bez DPH | | | 1 870 592,00 Kč |
| Celkem za požadované zboží a služby včetně DPH | | | 2 263 416,32 Kč |

Termín realizace infrastruktury v kalendářních dnech po podepsání smlouvy: 60 dnů