|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby | | | **Oprava střešní krytiny Kameníčkova gruntu +** | | | | | | | |  |  | JKSO | |  |  |
| Název objektu | | |  | | | | | | | |  |  | EČO | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  | Místo | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | | DIČ |  |
| Objednatel | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, R.p.R. | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Projektant | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Zhotovitel | | | JURAŇ s.r.o., Ústí 200, 75501 Vsetín | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
| Zpracoval | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozpočet číslo | | |  | Dne |  |  |  |  |  | CZ-CPV | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2020 |  |  |  |  |  | CZ-CPA | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Měrné a účelové jednotky** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náklady / 1 m.j. | | Počet | | | Náklady / 1 m.j. | | Počet | | |  |  | Náklady / 1 m.j. | |
|  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
|  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | | **CZK** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Základní rozp. náklady** | | |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** | |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |
| **HSV** | | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas | | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště | | |  |  | 0,00 |
|  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce | |  |  |  | 0,00 |
| **PSV** | | Dodávky |  |  | 10 | Kulturní památka | | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy | | |  |  | 0,00 |
|  |  | Montáž |  |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy | |  |  |  | 0,00 |
| **"M"** | | Dodávky |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | |  |  |  | 12 500,00 |
|  |  |  |  |  | 12 | **DN (ř. 8-11)** | |  |  | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | | |  |  | 12 500,00 |
| HZS ZRN | | | 1 379 788,68 |  | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 |  | 22 | Ostatní náklady | |  |  |  | 0,00 |
|  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | | | | | | |  |  | **D** |  | **Celkem bez DPH** | | |  | **1 392 288,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DPH** | | **%** |  | **Základ daně** | **DPH celkem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | snížená | | 15,0 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | základní | | 21,0 | 1 392 288,68 | | 292 380,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | | |  |  | **1 684 669,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel | | |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka | | |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění | |  |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava střešní krytiny Kameníčkova gruntu +** | | | |  |  |  |  |
| **Objekt:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | | |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: 25. 8. 2020 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **51 597,38** |
|  |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **25 585,00** |
| 15 | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 301,000 | 85,00 | 25 585,00 |
|  |  |  | 86\*3,5 |  | 301,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 301,000 |  |  |
|  |  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **26 012,38** |
| 54 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,850 | 220,00 | 2 167,00 |
| 53 | 013 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 9,850 | 300,00 | 2 955,00 |
| 55 | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 6,750 | 450,00 | 3 037,50 |
| 56 | 013 | 997-R0 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu- břidlice | t | 9,850 | 1 200,00 | 11 820,00 |
| 51 | 015 | 997131511 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km | m3 | 10,773 | 520,00 | 5 601,96 |
| 52 | 015 | 997131519 | Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných | m3 | 10,773 | 40,00 | 430,92 |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **1 328 191,30** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **124 269,36** |
| 29 | 712 | 712431111 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 326,460 | 42,00 | 13 711,32 |
|  |  |  | 143,8+148,08+2,7+18,75+13,13 |  | 326,460 |  | 0,00 |
| *31* | *628* | *62853000* | *pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu* | *m2* | *431,743* | *247,00* | 106 640,52 |
|  |  |  | 326,46\*1,15 |  | 375,429 |  | 0,00 |
|  |  |  | Součet |  | 375,429 |  | 0,00 |
| 28 | 712 | 712499098 | Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 326,460 | 12,00 | 3 917,52 |
|  |  | **741** | **Elektroinstalace - silnoproud** |  |  |  | **43 780,00** |
| 44 | 741 | 741421813 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod | m | 94,000 | 120,00 | 11 280,00 |
| 43 | 741 | 741-R0 | D+M hromosvodu FeZn | sb | 1,000 | 32 500,00 | 32 500,00 |
|  |  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **114 805,50** |
| 24 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 326,460 | 95,00 | 31 013,70 |
| *25* | *605* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 30mm impregnované* | *m3* | *10,773* | *5 800,00* | 62 483,40 |
|  |  |  | 0,03\*326,46\*1,1 |  | 10,773 |  | 0,00 |
|  |  |  | Součet |  | 10,773 |  | 0,00 |
| 32 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 326,460 | 40,00 | 13 058,40 |
| 42 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 10,733 |  | 0,00 |
| 41 | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 6,600 | 1 250,00 | 8 250,00 |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **97 280,00** |
| 33 | 764 | 764241472 | Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 1000 mm | m | 10,800 | 1 200,00 | 12 960,00 |
| 34 | 764 | 764241476 | Příplatek za provedení úžlabí z TiZn předzvětralého plechu v plechové krytině | m | 10,800 | 300,00 | 3 240,00 |
| 35 | 764 | 764242404 | Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | m | 7,000 | 400,00 | 2 800,00 |
| 36 | 764 | 764242432 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm | m | 64,000 | 320,00 | 20 480,00 |
| 39 | 764 | 764-R0 | D+M žlab podokapní půlkruhový z TiZn, včetně svodu | sb | 1,000 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 37 | 764 | 764-R | D+M lemování komínu z TiZn předzvětral plechu | kus | 1,000 | 15 800,00 | 15 800,00 |
|  |  | **765** | **Krytina skládaná** |  |  |  | **946 416,44** |
| 7 | 765 | 765161393 | Příplatek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30° | m2 | 326,460 | 95,00 | 31 013,70 |
| 1 | 765 | 765161441 | Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30° z pravoúhlých formátů | m2 | 326,460 | 720,00 | 235 051,20 |
| 2 | 765 | 765161703 | Montáž okapové hrany z břidličné krytiny tl. 8-10 mm | m | 64,000 | 365,00 | 23 360,00 |
| 3 | 765 | 765161735 | Montáž hřebene z břidličné krytiny tl. 8-10 mm jednoduché krytí počtu kamenů přes 14 ks/m | m | 38,000 | 600,00 | 22 800,00 |
| 5 | 765 | 765161743 | Montáž vloženého úžlabí z břidličné krytiny tl. 8-10 mm z kamenů v počtu do 45 ks/m2 | m | 21,600 | 1 560,00 | 33 696,00 |
| 46 | 765 | 765161801 | Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti | m2 | 326,460 | 110,00 | 35 910,60 |
| 47 | 765 | 765161821 | Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30° | m2 | 326,460 | 32,00 | 10 446,72 |
| 40 | 765 | 765-R | Spojovací prostředky- hřebík Cu pro krytinu | sb | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| *10* | *583* | *58389055* | *krytina břidlicová dvojité krytí čtverec 220x220mm* | *kus* | *24 485,000* | *21,40* | 523 979,00 |
| 12 | 765 | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 326,460 | 32,00 | 10 446,72 |
| 13 | 765 | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 9,850 | 850,00 | 8 372,50 |
|  |  | **801** | **Stavební práce** |  |  |  |  |
|  | 801 | 3-431423257 | Běžné stavební práce- oprava komínu | m3 | 0,700 | 8 200,00 | 5 740,00 |
|  |  | **HZS** | **Hodinové zúčtovací sazby** |  |  |  | **1 640,00** |
| 49 | HZS | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik- revize hromosvodu | hod | 4,000 | 410,00 | 1 640,00 |
|  |  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **12 500,00** |
|  |  | **VRN3** | **Zařízení staveniště** |  |  |  | **12 500,00** |
| 50 | 000 | 032103000 | VRN1 | sb | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **1 392 288,68** |