|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry** | **Požadavky** | **Prohlášení uchazeče** |
| Typové označení výrobce |  | Epson WorkForce Pro WF-M5298DW, číslo výrobku C11CG08401 |
| Technologie | inkoustová s permanentní tiskovou hlavou | ANO |
| Formát | A4 | ANO |
| Rychlost tisku | min. 32 str./min | 34 str./min |
| Výstup první strany | do 5 vteřin | ANO |
| Rozlišení | min. 1200x1200 dpi | ANO |
| Paměť nebo pevný disk | min. 1 GB | ANO |
| Rozhraní | USB 2.0, Ethernet (10/100/1000Base-TX); WiFi | ANO |
| Kapacita vstupního zásobníku a multifunkčního podavače papíru | min. 250+1 (prioritní podavač) listů při gramáži 80 g/m2 | ANO |
| Prioritní podavač papíru | umožňuje prioritní podávání tiskového média bez nutnosti zadání velikosti média | ANO |
| Vhodná hmotnost papíru | min. 80 g/m2 - 250 g/m2 | ANO |
| Jazyk | PCL5, PCL6, PostScript 3 | ANO |
| Doporučené měsíční zatížení | min. 2000 A4 | ANO |
| Typy médií | běžný papír, obálky, štítky, fólie, etikety | ANO |
| Oboustranný tisk | ano, automaticky | ANO |
| Pro nabídku tiskáren je vyžadována existence originálního inkoustu od výrobce zařízení o kapacitě nejméně: | min. 500 stran A4 při 5% pokrytí anebo podle normy ISO/IEC 24711 a 24712 | ANO |
| Schopnost pojmout velikost originální náplně | Až do kapacity min. 40.000 stran A4 při 5% pokrytí anebo podle normy ISO/IEC 24711 a 24712 | ANO |
| Spotřeba energie v Power save mode | max. 2W | ANO |
| Spotřeba energie v Ready Mode | max. 10W | ANO |
| Spotřeba energie při tisku | max. 25W | ANO |
| Kompatibilita | Win7/8/10, Win 2008/2012/2016 Server, Mac OS 10, Linux | ANO |
| Záruka „on-site“ NBD | 5 let  | ANO, při originálním spotřebním materiálu |