**Příloha č. 3 ke kupní smlouvě č. PK/2787/2020**

**Konferenční židle SITTY**

Jednací konferenční židle s čalouněným panelem sedáku a opěráku. Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě **černá**. Boční hrana je tvořena z ergonomicky lisované **bukové překližky.** Skořepina sedáku a opěráku je černý **HPL laminát.** Čalouněný panel je v látce ERA, skupina A, černá barva. Židle je **stohovatelná**. Židle je opatřena kovovými **spojkami** do řad v povrchové úpravě chrom. Židle má filcové kluzáky. Židle je vhodná do veřejných prostorů.






hrana buková lisovaná překližka chromové spojky do řad

|  |  |
| --- | --- |
| **celková výška židle** | 82 cm |
| **výška sedáku od země** | 46,5 cm |
| **hloubka sedáku** | 42 cm |
| **celková hloubka** | 54,5 cm |
| **celková šířka** | 49 cm |
| **nosnost** | 120 kg |
| **stohovatelnost** | 6 ks |
| **záruka** | 5 let |
| **záruka na čalounění** | 3 roky |

**Parametry produktu**



**ČALOUNĚNÍ SKUPINA A**

**ERA**

Materiál 100% polyester / Hmotnost 320 g/m2 ± 5%, 488 g/bm ± 5% / Šíře 140 cm / Odolnost proti oděru 100.000 Martindale / Odolnost proti žmolkování skupina 4 / Stálobarevnost skupina 5 /Odolnost proti ohni EN 1021 - 1:2014, EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 low hazard



2052