Změnový list č.8 - Chladící boxy

Stavba: Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese

Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o.  
Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.12.2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

PSV Práce a dodávky PSV

Vícepráce

237 890,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chladící box 2100x2200x2200, tloušťka izolace 80mm, světlost dveří 800x1850mm, chladící jednotka - automatické odpařování kondenzátu, digitální ukazatel teploty, vysoký chladivý výkon + 10°C až - 5°C - místnost 112 - Hrubá příprava zeleniny | kus | 1,000 | 126 773,00 | 126 773,00 |
|  |  | Chladící box 1600x1600x2200, tloušťka izolace 80mm, světlost dveří 800x1850mm, chladící jednotka - automatické odpařování kondenzátu, digitální ukazatel teploty, vysoký chladivý výkon + 10°C až - 5°C - místnost 115- Příprava syrového masa | kus | 1,000 | 111 117,00 | 111 117,00 |

Vícepráce celkem bez DPH

237 890,00

Strana 1 z 1