**Rozpočet na odborné zakrytí osmi pozdněgotických fresek**

**v křížové chodbě dómu v areálu AMO**

**Příprava před započetím stavebních prací in situ, ochrana před prachovými depozity**

**a mechanickým poškozením maleb.**

**Zpracoval: Mgr. Radomír Surma, akad. malíř a restaurátor, č. licence MK ČR: 7.690/95**

**Leden 2021**

Počet freskových polí – 8 ks

**Rozměry (výška od podlahy po vrchol zaklenutí, šířka mezi patkami žeber):**

Freska 1 491 x 358 cm

Freska 2 483 x 337 cm

Freska 3 482 x 326 cm

Freska 4 493 x 329 cm

Freska 5 518 x 392 cm

Freska 6 508 x 322 cm

Freska 7 510 x 320 cm

Freska 8 511 x 320 cm

**Orientační výměra vlastních původních maleb pro zakrytí (cca):**

Freska 1 4 m2

Freska 2 10 m2

Freska 3 14 m2

Freska 4 9 m2

Freska 5 11 m2

Freska 6 7 m2

Freska 7 8 m2

Freska 8 9 m2

**Celková plocha k zakrytí (cca):**

72 m2 + 20% přesah a prořez materiálu ( 86,4 m2 )

*Schema konstrukce zakrytí fresky 1 (Kristus Pantokrator) nade dveřmi (příklad).*

*Množství latí a plocha zakrytí bude řešena individuálně pro každé pole zvlášť.*

**Technika zakrytí fresek:**

**Časový harmonogram demontáže konstrukcí a odvozu odpadu:**

* 2,5 dne

**Počet pracovníků pro pohyb v křížové chodbě a na realizaci zakrytí fresek:**

Práce budou provádět dva truhláři (firma Martin Giesel) a jeden dozorující a spolupracující restaurátor (xx).

**Rozpočet na provedení prací (zhotovitel je plátce DPH):**

**Celková cena montáže s materiálem a DPH: 190 600,- Kč**

V Lípách 20.1. 2021 Mgr. Radomír Surma

Fakturační adresa: Žerotínovo n. 250/13, Olomouc

Doručovací adresa: Lípy 105, 783 42 Slatinice

IČ: 01222627

DIČ: xxx

Tel: xxx

e-mail: xx