ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
r

Objednatel:
Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD7
Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 65993390 DIČ: CZ65993390
Obchodní jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa: Zlatá Hora 1375, 684 01, Slavkov
u Brna
IČO: 12447668
DIČ: CZ6709131528
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: dálnice D2 - v katastru obcí Hustopeče, Starovičky, Kostice, Blučina a Lanžhot
Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 7, Bratislavská 867, 691 45 Podivín
Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností zněj vyplývajících.
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj
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Objednáváme u Vás: D2 Údržba zeleně - doplnění dřevin
Lhůta pro dodání ěi termín dodání: Do 30.6.2021
Celková hodnota objednávky v KČ bez DPH / vě. DPH: 150 200,- /181 742,-
·  případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny
·  Podivíně dne:	2	5-01-
Za Objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Digitálně podepsal Karel Lanžhotský
xxxxxxxxx °atum:2021 01-25
14:10:33 +0V00'
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[bookmark: bookmark0]SPECIFIKACE SLUŽEB
Předmětem zakázky je provedení náhradní výsadby stromů v katastru obcí Hustopeče, Starovičky, Kostice, Blučina a Lanžhot. Náhradní výsadba se provede na parcelních číslech uvedených v rozhodnutí o kácení a následné výsadbě. Rozhodnutí jednotlivých úřadů budou tvořit samostatnou přílohu. Celkem bude vysazeno 14 stromů.
Zhotovitel zajisti výsadbu stromů včetně následné péče po dobu 3. - 5. let stanovenou příslušným Rozhodnutím. Následná péče zahrnuje náklady na zálivku o objemu 60 1 na strom (v 1. roce 8x, ve 2. - 5. roce 6x), doplnění mulče v rozsahu do 20%, včetně veškerých souvisejících nákladů, např. dopravy materiálu, odplevelení s nakypřením, kontrolu úvazků, vypletí, ošetření řezem, přihnojením, odstranění poškozených částí dřevin a náklady související s likvidací dřevní hmoty včetně nezbytných nákladů na manipulaci, dopravu a skládkovné.
Náhradní výsadba bude provedena v:
	Katastrální území
	Druh dřeviny
	Počet ks
	Obvod kmene (v cm)
	Doba následné péče (v letech)

	Hustopeče
	Dub zimní
	3
	12-14
	3

	Starovičky
	Lípa srdčitá
	3
	12-14
	3

	Lanžhot
	Habr obecný
	2
	12-14
	3

	Blučina
	Dub zimní
	1
	12-14
	5

	Kostice
	Habr obecný
	5
	12 -14
	není stanovena*


* V katastru Kostice se provede 2x zálivka o objemu 60 I ke každému stromu a následně se náhradní výsadba předá obci Kostice.
Dojde-li k úhynu dřeviny v průběhu doby následné péče, je Zhotovitel povinen dřevinu na svoje náklady bezodkladně nahradit ve vhodném výsadbovém období.
Po uplynutí doby následné péče budou náhradní výsadby protokolárně předány Objednateli.
Při realizaci je nutno dodržet Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 - vegetační úpravy (TKP), Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit zejména s TKP, ZTKP, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a ČSN 73 6101, včetně změny Zl, a standardy řady A - arboristické standardy (AOPK ČR).
Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu - Provozních směrnic, veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz, oddíl Technické předpisy. Poskytovatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec poskytovatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
Poskytovatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
Poskytovatel podle § 2936 až § 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Poskytovatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatele podle Smlouvy. Dopravně inženýrské opatření na tělese dálnice a přilehlých pozemcích zajistí Objednatel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Náhradní výsadba stromů v katastru obcí Hustopeče, Starovičky, Lanžhot, Blučina a Kostice
	Seznam vysazovaných dřevin
	MJ
	Cena za MJ 2020
	Počet MJ
	Cena celkem (Kč bez DPH)

	Quercus petraea (dub zimní), obvod kmene 12-14 cm ve výšce 1,0 m nad zemí
	ks
	xxxxxxxx Kč
	4
	xxxxxxxx Kč

	Carpinus betulus (habr obecný), obvod kmene 12-14 cm ve výšce 1,0 m nad zemí
	ks
	xxxxxxx Kč
	7
	xxxxxxxx Kč

	Tilia cordata (lípa srdčitá), obvod kmene 12-14 cm ve výšce 1,0 m nad zemí
	ks
	xxxxxxx Kč
	3
	xxxxxx Kč


Dílčí cena bez DPH	xxxxxxxxxxxxxx	Kč
	184B
	
	Výsadba alejových stromů listnatých (pro náhradní výsadby)
	
	
	
	

	
	184B1C
	Výsadba alejových stromů listnatých obvod kmene 12-14cm
	ks
	Kč xxxxxxxxxxxxxxx
	xx
	Kč xxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	Pozn.:


·  Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá
·  Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
·  Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, vyjma rostliného materiálu.
·  Cena zahrnuje lx následnou údržbu.
·  Cena nezahrnuje cenu dřeviny a následnou péči.
·  Výsadba musí odpovídat Arboristickým standardům (www.standardy.nature.cz)
Dílčí cena bez DPH Kč	18	340,00
	1848
	
	Zalévání vodou
	
	
	
	

	
	18480
	Zalévání vodou
	m3
	Kč xxxxx
	xxxxx
	Kč xxxxx

	
	
	Pozn.:

	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případně s uložením.


Dílčí cena bez DPH Kč	xxxxxxxx

	1847
	
	Ošetření
	
	
	
	

	
	1847B
	Ošetření stromů
	ks
	Kč xxxxx
	xxx
	Kč xxxxx

	
	
	Pozn.:

	- Zahrnuje náklady na doplnění mulče v rozsahu do 20%, včetrně veškerých souvisejících nákladů, např. dopravy materiálu, odpleveleni s nakypřenim, kontrolu úvazků, vypletl, ošetřeni řezem, přihnojením,

	
	
	
	
	Dílčí cena bez DPH
	Kč xxxxxxxx

	Cena bez DPH
	xxxxxx KČ

	DPH 21 %
	xxxxxxx Kč

	Celková cena vč. DPH
	181 742,00 Kč
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Cislo objednavky: 29ZA-002822




